**Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy**

**Základní technická specifikace: Obměna vozového parku 2024 – dodávka 1 ks osobního vozidla**

 **Automobil v provedení hatchback (příp. crossover) – 1 ks**

**Typ: …..**

**Výrobce: ….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické parametry požadované zadavatelem** | **Technické parametry nabízeného stroje** (vyplní uchazeč) |
|  |
| Nový osobní automobil v provedení hatchback, 5-ti dveřový | Nový osobní automobil v provedení hatchback, 5-ti dveřový |
| Kabina homologovaná 5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech | Kabina homologovaná 5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech |
| Klimatizace | Klimatizace |
| Elektrické ovládání předních oken a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním | Elektrické ovládání předních oken a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo | Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo |
| Kola min. 15", pneumatiky letní | Kola …………", pneumatiky letní |
| Kompletní sada disků a zimních pneumatik min. 15“ | Kompletní sada disků a zimních pneumatik …….“ |
| Přední mlhové světlomety s osvětlováním zatáček a led světla pro denní svícení | Přední mlhové světlomety s osvětlováním zatáček a led světla pro denní svícení |
| Rozvor náprav min. 2470 mm, max. 2700 mm | Rozvor náprav ……………. mm  |
| Výška vozidla min. 1400 mm, max. 1700 mm  | Výška vozidla …………….. mm  |
| Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený, zdvihový objem max. 1000 cm³ | Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený, zdvihový objem ………….. cm³ |
| Výkon motoru min. 80 kW | Výkon motoru ……………. kW |
| Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad | Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění | Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |
| Barva bílá, základní (nebo stříbrná) | Barva bílá, základní (nebo stříbrná) |
| Záruka na vozidlo min. 2 roky | Záruka na vozidlo …………. let |
| Objem zavazadlového prostoru min. 330 l  | Objem zavazadlového prostoru …………. l  |
| Výškově a osově nastavitelný volant | Výškově a osově nastavitelný volant |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | Výškově nastavitelné sedadlo řidiče |
| Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t | Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t |
| Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory | Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory |
| Gumové koberce v celém vozidle i v zavazadlovém prostoru | Gumové koberce v celém vozidle i v zavazadlovém prostoru |
| Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky | Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky |
| Cena vozidla ....... Kč bez DPH |

**Vozidla jsou homologována, vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat.  |