PŘÍLOHA Č. 4.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 1 - ZÁKLOPKY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Dodávka záklopkových a šroubových uzávěrů 

	Druh zadávacího řízení:
	nadlimitní otevřené řízení

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – je průběžná dodávka záklopkových uzávěrů určených k uzavírání vinných lahví (dále jako „předmět veřejné zakázky“). 
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry předmětu plnění nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného předmětu plnění. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění.





Technická specifikace předmětu plnění:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Záklopky Svatomartinské víno 

	Rozměry
	30 × 60 mm (klasická Bordeaux nebo Burgunder láhev s bandovým ústím)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	
	31 × 60 mm (láhev s obandovým ústím)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	
	34,5 × 60 mm (jiné běžně užívané formáty)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Tloušťka fólie
	min. 75 μm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Barvy
	černá, bílá, krémová
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Potisk
	horní část záklopky – trikolora v kalichu dle oficiálního logomanuálu
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	
	zlatá (případně černá) hot-stamp ražba
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Odtrhovací proužek
	vodorovný
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Kvalita provedení
	plné provedení dle grafického manuálu, bez tiskových vad a deformací
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce záklopek
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení záklopek
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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