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 Výzva k podání nabídky 
pro

Veřejnou zakázku na dodávky

dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon)

   Nákup podvozku vozidla a nákup nástavby typu LINEÁRPRESS určené pro svoz ODPADŮ, včetně zajištění montáže nástavby na podvozek
ve vztahu k zákonu se jedná o  zjednodušené podlimitní řízení na dodávky
Zadavatel Vás tímto vyzývá k účasti ve výše uvedeném zadávacím řízení dle této textové části zadávací dokumentace.
Textová část  Zadávací  dokumentace 

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům a je pro zájemce závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.  
Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek soutěže, předává písemně   v souladu s ustanovením § 148 odstavec 2 zákona (pokud to zákon vyžaduje), písemně osobně nebo písemně e-mailem ( pokud to zákon umožňuje), a to v českém jazyce na adresy, které zájemci uvedou při vyžádání zadávací dokumentace.  

Obsah textové části:

1. Údaje o oznámení zadávacího řízení

2. Údaje o zadavateli a pověřené osobě

3. Údaje o uchazeči a obsahu nabídek
4. Údaje o zadávací dokumentaci

5. Prohlídka místa plnění

6. Údaje o podání nabídky

7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

8. Informace o druhu a předmětu  veřejné zakázky

9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace 

10. Posouzení a hodnocení nabídek

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

13. Platební podmínky

14. Obchodní podmínky

15. Požadavek na poskytnutí jistoty

16. Varianty nabídky 

17. Zrušení zadávacího řízení

18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

19. Formální členění  nabídky

20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení
1. Údaje o oznámení zadávacího řízení:

Oznámení o zakázce:

Datum odeslání výzvy zájemcům a uveřejnění na  profilu zadavatele:      12.12.2014
2. Údaje o veřejném zadavateli a pověřené osobě dle § 151 zákona:

Zadavatel:

	Zadavatel ve smyslu zákona:
	 Jiná právnická osoba - § 2, odst. 2, písm. d)  

	Název:                                             
	FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.

	Sídlo zadavatele:  
	 Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek

	IČ:

	 47151552

	DIČ: 

	 CZ47151552 

	Kontaktní osoba:

	 Ing. Richard Blahut

	Profil zadavatele:
	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fd5a58be-8d4b-4019-8616-90b0e9475d93


Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona zastupující zadavatel na základě uzavřené  příkazní smlouvy a udělené plné moci:

Zastupující zadavatel:

	Název:                                             
	IDIZ CZ s.r.o.

	Sídlo zastupujícího zadavatele:  
	Tyršova 701/7, 746 01 Opava

	IČ:

	 01459287

	DIČ: 

	CZ01459287

	Kontaktní osoba:

	Ing. Ivana Jurečková

	e-mail:

	iva.jureckova@idiz.cz

	telefon:

	+420 774 281066


3. Údaje o uchazeči a obsahu nabídek dle § 68 zákona
Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením § 68 odst. 2  zákona v návaznosti na ustanovení § 17 písm. d) zákona své identifikační údaje.
Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením § 68 odst. 3  zákona 
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Uchazeč předloží jako součást své nabídky i fotodokumentaci a popis dodávaného zboží.

4. Údaje o zadávací dokumentaci dle § 44 zákona

4.1.  Součásti zadávací dokumentace:


Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:  

1) Textová část zadávací dokumentace  

2) Obchodní podmínky v podobě kupní smlouvy  

3) Tabulka  „Krycí list nabídky“  – příloha č. 1  
4) Tabulka „Komplexní čestné prohlášení uchazečů“ – příloha č. 2 
5) Tabulka „Název  zakázky – OZNAČENÍ OBÁLKY“ - příloha č. 3
6) Tabulka „PŘEHLED UCHAZEČEM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK ZA POSLEDNÍ 3 ROKY“ – příloha č. 4

4.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci poskytuje zastupující zadavatel v  elektronické podobě   na vyžádání zájemce (osloveným firmám je zasílána spolu s výzvou.) Zastupující zadavatel považuje za závaznou přihlášku a objednávku vyžádání zadávací dokumentace doručené e-mailem.  

Za předání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Ivana Jurečková.  
4.3. Náklady za zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.
4.4. Dodatečné údaje k zadávací dokumentaci dle § 49 zákona
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci na základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením), která se podává výhradně na adresu zastupujícího zadavatele iva.jureckova@idiz.cz nebo IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 701/7, 746 01 Opava nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Odpovědi na dodatečné informace budou zaslány na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou doručeny všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta a budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fd5a58be-8d4b-4019-8616-90b0e9475d93. 
Nabídky podané uchazeči musí být v souladu s dodatečnými informacemi resp. případnými změnami.

Odpovědi na dodatečné informace vyřizuje Ing. Ivana Jurečková.

Vzhledem ke krátkým lhůtám pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v souladu s ust. § 148 odst. 2 zákona, může být pro poskytnutí dodatečných informací ze strany zadavatele využito elektronických prostředků. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí Zadávací dokumentace, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel Zadávací dokumentaci, jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace k Zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

5. Prohlídka místa plnění dle § 49 zákona

Prohlídka místa plnění není nutná.
6. Údaje o podání nabídky dle § 69 zákona
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

Nabídky se podávají pouze v listinné podobě.

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky  a nápisem neotevírat - příloha č. 3.
Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel v souladu s ustanovením § 69 odst. 3 zákona všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče vč. důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Nabídku může podat dodavatel společně s jinými dodavateli (společná nabídka více dodavatelů) za podmínek uvedených v § 51 odst. 5 zákona.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek nebo vyrozumění podle § 71 odst. 7 zákona, pokud by byla podána pouze jedna nabídka.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 zákona pohlíží, jako by nebyla podána.

Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.  

6.1 Závaznost nabídky

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, je stanovena na 90 kalendářních dní.

6.2 Lhůta  a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dnem  6.1.2015  v 9.00 hod.
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do ukončení této lhůty na adresu FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.,  Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek. Nabídky lze podávat i prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě, osobního doručení na uvedenou adresu, bude nabídka předána do kanceláře „Podnikové ředitelství – účtárna“, č.dv. 117.
7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

7.1 Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne  6.1.2015 v 9.00 hod v sídle zadavatele  FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.,  Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek – Místek, v zasedací místnosti, č. dv. 109.
7.2 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

Osoby zadavatele:  

Členové 5 členné komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Členy komise jmenuje zadavatel. 

Osoby zastupujícího zadavatele:  

1 osoba zastupujícího zadavatele, působící jako přizvaný odborník, který splňuje podmínku nepodjatosti .  Osoba zastupujícího zadavatele pořizuje protokol  o otevírání obálek.

Osoby uchazeče:

Otevírání obálek je za přítomnosti uchazečů.

7.3 Postup komise při otevírání obálek

Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona, tedy  zda:

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku – čeština

b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 
dále postupuje komise podle § 71 odst.10.

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek.  
Komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti každé nabídky podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona a po provedení kontroly úplnosti uvede do protokolu o otevírání obálek a současně sdělí přítomným uchazečům u každé nabídky tyto údaje: 

1) identifikační údaje uchazeče

2) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce 

3) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

4) informaci o nabídkové ceně

5) informace o údajích z nabídek, které odpovídají číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím

Závěrem u každé nabídky komise pro otevírání obálek konstatuje, zda nabídka splňuje či nesplňuje požadavky podle § 71 odst. 9 zákona. Pokud nabídka nesplňuje požadavky § 71 odst. 9 zákona, komise pro otevírání obálek nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí pro otevírání obálek vyřazena, z  účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něho výpis nebo opis.

8. Informace o druhu a předmětu  veřejné zakázky

8.1. Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku  na dodávky.

8.2. Název veřejné zakázky

Nákup podvozku vozidla a nákup nástavby typu LINEÁRPRESS určené pro svoz odpadů, včetně zajištění montáže nástavby na podvozek
8.3. Místo plnění veřejné zakázky
 FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.,  Provoz Doprava, Panské Nové Dvory, 738 01  Frýdek-Místek
8.4 Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky :   po podpisu smlouvy 
Ukončení plnění veřejné zakázky:   do 60 pracovních dnů od podpisu smlouvy včetně
Předpokládaná cena zakázky:    3 600 000,- Kč  (bez DPH)

8.5. Popis veřejné zakázky

Jedná se o dodání podvozku vozidla 4 x 4 o celkové hmotnosti do 15 t určeného pro svoz směsného komunálního odpadu a dodání  nástavby typu LINEÁRPRESS, o objemu min. 8 m3, a zároveň o zajištění montáže nástavby na podvozek, jeho uvedení do provozu, včetně zaučení pracovníků zadavatele.  

8. 5.1. Věcně vymezené části zakázky :

8.5.1.1. SPECIÁLNÍ  VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK, MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ POŽADAVKY
· univerzální rozsah použití pro svoz směsného komunálního odpadu
· celková hmotnost vozidla do 15.000 kg

· technická nosnost přední nápravy min.6 000 kg

· technická nosnost zadní  nápravy min.7 800 kg

· užitečná hmotnost vozidla s nástavbou min. 4 600 kg

· celková výška vozidla ( podvozku s namontovanou nástavbou )  max. 3,1 m

· možnost přizpůsobení nástavby na podvozek tak aby došlo k optimálnímu využití vzdálenosti mezi nástavbou a kabinou a zároveň k lepšímu rozdělení hmotnosti na nápravy pro ovládání podvozku

· ke stroji dodat návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

· zaškolení obsluhy bude provedeno v českém jazyce autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce v České republice

· veškerý servis (garanční, záruční, pozáruční) bude prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice

8.5.1.2.  NÁSTAVBA LINEÁRPRESS
· užitný objem nástavby min. 8 m3

· objem nakládací vany min. 1,7 m3

· stabilní ocelové provedení sběrné nádrže (z otěruvzdorných plechů), sběrná nádrž kompletně svařená

· vodotěsné provedení nástavby zvýšenou zadní stěnou sběrné nádrže a použitím dvojitého speciálního těsnění mezi sběrnou nádrží a zadní částí, aby nedocházelo k úniku kapaliny při odvozu odpadu s větším obsahem bioodpadu

· dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže vč. bezpečnostního zařízení při otevření

· možnost sběru popela

· rovné ( neoblé) boční stěny nástavby
· sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž pomocí dvojčinného výtlačného válce směrem dozadu. Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou vybaveny vyměnitelnými kluznými bloky, aby nedocházelo k opotřebení těchto vodících lišt. 
· během nakládání bude sloužit vytlačovací štít jako protitlaková deska k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak bude možno hydraulicky nastavit pro optimální zhutnění a s tím spojené také optimální rozdělení zatížení na jednotlivé nápravy.

· výtlačný štít bude na spodní hraně opatřen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá dno sběrné nádrže a nedochází tak k dotyku plechů obou dílů

· zadní část s lisovacím zařízením se bude skládat ze stabilního rámu s dvěma postranními stěnami a vysokopevnostně svařenou nakládací vanou. Zadní část bude nahoře na konci sběrné nádrže kyvně uložena. Vana bude z otěruvzdorného materiálu, tl. plechu min. 6 mm
· automatické uzavírání zadní části bude probíhat přes uložení s podélným otvorem a uzavíracími háky, aby zadní část byla hydraulicky a mechanicky přitlačena na sběrnou nádrž
· vně uložené zakrytované hydraulické válce, které pohánějící lisovací desku budou chráněny proti prachu a nečistotám 
· lisovací deska bude zaručovat vysokou stabilitu a optimální zhutnění. Pohybem pracovní desky bude odpad proti vytlačovacímu štítu slisován a s každým dalším cyklem maximálně zhutněn
· na ovládacím terminálu v kabině se před začátkem svozu zvolí druh sváženého odpadu (komunální odpad, velkoobjemový odpad, sklo, papír, separovaný odpad) a tím se zabezpečí jeho maximální zhutnění

· při poklesu tlaku a zvednuté zadní části slouží pro zajištění bezpečnosti tzv. pojistky prasklého vedení, které zabrání skutečnému klesnutí zadní části.

· nástavba bude vybavena hydraulikou, která se skládá z dvojitého čerpadla, olejové nádrže s filtrem, řídícího bloku a válců pro celé nakládací zařízení.

· pohon nástavby bude od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky 

· ovládací panel připevněn v kabině řidiče, napravo a nalevo na zadní části nástavby. Ovládání následuje přes tlačítka. Odpovídající pracovní cykly mohou být zapojeny plnoautomaticky nebo podle potřeby v ručním pracovním cyklu
· při úplném zvednutí zadní části nástavby se automaticky zapne kompletní cyklus pracovní desky a odstraní se eventuelní zbytky v nakládací vaně 

· ovládání vytlačovacího štítu - pohyb dopředu a dozadu - následuje přes ovládací prvky v kabině řidiče
· ovládání nástavby bude z kabiny řidiče a na ovládacím panelu a na zadní části nástavby
· při zapojení ovládání nástavby se zapne elektromagnetická spojka, která umožní pohon čerpadla. Při vypnutí je elektromagnetická spojka odpojena a čerpadlo je v klidném stavu

· funkce ovládacího terminálu v kabině: hlavní spínač ovládání nástavby (elektricky, hydraulicky), spínač majáků, spínač pracovních světel, vytlačovací štít (vysouvání, zajíždění), zadní díl (zvedání, dovření do cca 1 m), odblokování funkce stupaček
· ovládací terminál v kabině bude identifikovat závady v řídícím systému nástavby a umožní tak odstranění zjištěné závady po telefonickém spojení se servisním oddělení 
· při zavírání zadního dílu se automatiky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině, čímž nemůže docházet ke kolizi štítu a zadního dílu
· zvýšení otáček následuje automaticky při ovládání jakéhokoliv zařízení na nástavbě, čímž se ušetří cca 10% pohonných hmot
· nouzový spínač je umístěn vlevo a vpravo na zadní části a vlevo na přední části nástavby; při zapnutí zazní varovný signál v kabině řidiče
· signální zařízení (zvonek pro komunikaci obsluha/řidič)

· světla koncová, brzdová a směrová, poziční

· 1 ks světlo pro couvání

· 1 ks světlo do mlhy

· 1 ks pracovní světlo uvnitř nakládacího prostoru

· 1 ks pracovní světlo vpravo vně nástavby (vzadu)

· 1 ks maják (na zadní části nástavby)

· blatníky - skládají se z pevné stabilní umělé hmoty a jsou upevněné držáky se třmeny na šasi podvozku.

· zástěrky - budou montovány na zadní blatníky

· držák pro brzdový klíny

· držák pro lopatu a smeták

· čidlo přetížení podvozku

· počítadlo provozních motohodin nástavby

· reflexní pruhy vpředu na kabině a vzadu na nástavbě

· držák RZ s osvětlením na horní části nástavby

· zdvojená zadní koncová sdružená světla

· výtoková armatura vpředu na sběrné nádrži
· kamera na zadní části nástavby vč. barevného LCD monitoru v kabině s min. velikostí obrazu  5“
· nouzový uvolňovací spínač. Po stlačení nouzového spínače budou automaticky všechny funkce uzávěrů zastaveny. Tlačítko „Uvolnění“, které je namontováno na ovládacím panelu, umožní, aby lisovací zařízení vyjelo nahoru a bylo tak dosaženo zrušení eventuelního sevření (odpovídá EN 1501-1).

· sklopné zadní stupačky, se zabudovaným senzorem váhy - bezpečnostním systémem; při obsazení zadní stupačky následuje:

· 
-
vypnutí motoru při zařazení zpětného chodu

· 
-
maximální rychlost 30 km/hod při jízdě vpřed
· akustický signál při jízdě zpět a uzavírání zadní část z kabiny
· základní nátěr s protikorozními účinky

· vrchní akrylátový lak nástavby  RAL bílá 9010
· návod na obsluhu v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní knížka

· automatické centrální mazání nástavby, min. 20 mazacích míst vč. el. mazacího čerpadla – vedení pracovní desky, posuvný štít, lisovací mechanizmus

· 2x pracovní světlo boční

· 1x schránka na nářadí – plastová

· 2x reklamní hliníková tabule (min. přes dvě pole, na celou výšku nástavby)

· 2x svislá průhledná plastová ochrana obsluhy proti znečištění

· 1x ochranná gumová lišta přes celou šířku vozidla proti ostřikování

· 2x zábleskový maják na nástavbě

8.5.1.3. VYKLÁPĚČ
· nedělený hřebenový universální vyklápěč pro vyprazdňování nádob:

110, 80/120, 140/240/340, 500-1100, 770-1100 l v plastovém i v plechovém provedení

· způsob vyprazdňování:


a) pomocí zabudovaných háků
-    110 l
dle DIN 6629


b) pomocí hřebenu
-    80 - 340 l
dle EN 840-1



-   
500 - 1100 l
dle EN 840-2


-
   770 - 1100 l
dle EN 840-3


c) pomocí dvou postranních ramen a čepů
- 
  500 - 1100 l
dle EN 840-2/3

· pojištění proti přetížení nádob

· jednoduché elektrické ovládání vyklápěče pákami na obou stranách
· časový cyklu vyprazdňování nádob max. 9 sec u nádob 110 – 240 l a max. 13 sec u nádob 1 100 l

· mazání ručním tlakovým lisem

· lakování vyklápěče dle stupnice RAL zelená 6024
8.5.1.4. PODVOZEK

· odpružení přední nápravy parabolickými pružinami 
· odpružení zadní nápravy vzduchové min. 9,5 t
· zapojitelný pohon předních kol

· uzávěrka diferenciálu přední nápravy s bzučákem

· stabilizátor na přední nápravě

· uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě
· stabilizátor zadní nápravy 

· dvounápravový podvozek 4 x 4, s mechanicky poháněnou přední nápravou

· 2 ks bočních zábran proti podjetí

· rozvor mezi 1 a 2 nápravou max. 3.260 mm

· elektronicky řízený vznětový motor o min.  výkonu  180kW ( cca 245 PS ),  splňující platné emisní limity min. EURO 6 
· olejová vana pro stoupavost do 30%

· palivový filtr s vyhříváním

· přípojka pro vnější regulaci otáček

· řídící modul pro ext. výměnu dat s nástavbou

· omezovač rychlosti jízdy 30 km/h

· vodní chladič a chladič turba 
· motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzdový pedál
· pomocné startovací zařízení pro zimní starty

· protihluková opatření max. 82 dB (92/97 EWG)
· 9 stupňová převodovka

· spínač polohy neutrálu

· rozdělovací převodovka-blokovací management

· kabina v provedení  krátká, topení, protiprachový filtr, nastavitelná vzduchem odpružená sedačka, centrální zamykání, tónovaná okna, automatická klimatizace

· elektricky ovládaná okna dveří pro řidiče i spolujezdce

· digitální tachograf, kalibrace tachografu, s přípravou datového rozhraní Remote Download
· palubní počítač

· výstražný bzučák při zařazené zpátečce

· jednotónová houkačka elektrická   

· zásuvka v kabině řidiče 12V 2-pólová a 24V 2-pólová  

· hlavní spínač akumulátorů mechanický, Akumulátory 12V 155Ah 2 kusy, Skříň akumulátorů uzamykatelná   

· ostřikovač čelního skla elektrický

· brzdy vybavené ABS, zastávková brzda

· kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě

· vedlejší pohon od setrvačníku 6-otv. Příruba (100D) f=1,219 650 Nm trvale - 720 Nm krátkodobě
· palivová nádrž min. 150 l a min. 10 l AdBlue, s řetízkem pro uzavření, uzamykatelná, včetně nádrže AdBlue, se shodným klíčem pro obě nádrže

· počet sedadel v kabině – tři

· hydraulické řízení, volant výškově a sklonově nastavitelný, se zámkem

· výfuková roura vyvedená nahoru za kabinou vlevo
· sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem

· pneumatiky a kola - 295/80/R22,5, kola a disky ocelové 22,5 x 9,00

· omezení rozstřiku vody od kol

· rezervní kolo + držák náhradního kola vlevo
· bez výklopné střechy
· zrcátko na obrubník vpravo a vlevo, zpětné zrcátko vyhřívané a elektronicky nastavitelné, širokoúhlé vyhřívané zrcátko vpravo a vlevo, ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 -2600 mm 

· ocelový nárazník třídílný s ochranou chladiče

· zadní příčný nosník pro závěs 140x80

· zábleskové majáky na střeše kabiny řidiče, s min. výškou

· autorádio

· regulace dosahu světlometů   

· dálkové světlomety a mlhovky navíc s odbočovacími světly  

· halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz  

· denní jízdní světlo (dle ECE R87)   

· poziční světla 

· boční osvětlení     

· ochranná mřížka světlometů

· hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem

· zvedák min. 12 t

· 2 podkládací klíny 

· autolékarnička volně

· výstražný trojúhelník a svítilna samostatně

· varianta zatížení  14 000 kg -  15 000 kg

· lakování kabiny v odstínech zelená RAL 6024

8.6. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

Součástí dodávky je i doprava a zaškolení . 
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nový doposud nepoužitý stroj. 
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami.  Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí kupní smlouvy.  
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů dle § 62 zákona

9.1 Rozsah kvalifikace podle § 50 odst. 1 zákona

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 zákona

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
d) technické kvalifikační předpoklady podle § 56
Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů při podání nabídky prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – příloha č. 2 ZD

9.2. Prokazování splnění kvalifikace   
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokáže splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.a).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 zákona obdobně.

Pokud podává více dodavatelů společnou nabídku jsou povinni předložit v nabídce smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

9.3. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona v souladu se zákonem.

9.4. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 písm. a), b) a d) zákona, předložením kopií  těchto dokladů.

§ 54 písmeno a) zákona - profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,   pokud je v ní zapsán.

Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení § 
57 odstavec 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který podle ustanovení § 57 odstavec 2 zákona nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

§ 54 písmeno b) zákona - profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podle ustanovení § 
57 odstavec 1 zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele splnit veřejnou zakázku podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona

Dodavatele předloží v nabídce čestné prohlášení  o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou dodavatele v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského 
zákoníku. 

9.5. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění  technických  kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56, odst. 1  písm. a) zákona, předložením kopií  dokladů. 

§ 56 odstavec 1 písmeno a) zákona -  tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Uchazeč splní podmínku tohoto technického kvalifikačního kritéria v případě, že doloží v seznamu významných dodávek,  min. 9 dodávek  zařízení obdobného charakteru ( nástavby pro svoz odpadů, vozidla pro svoz odpadů jako celek apod. ) za poslední 3 roky, přičemž cena každé z dodávek musí být v min. hodnotě 3,5 mil. Kč bez DPH. Tabulka pro uvedení seznamu dodávek tvoří přílohu č.  4 této zadávací dokumentace. 
Dodavatel  předloží min. 5 osvědčení objednatelů o řádném plnění obdobných  dodávek. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo  dodávky a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto  dodávky provedeny řádně a odborně.
9.6 Změny v kvalifikaci

Při změnách kvalifikace je povinen uchazeč postupovat v souladu s ustanovením § 58 zákona.

9.7. Nesplnění kvalifikace dle § 60 zákona

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

10. Posouzení a hodnocení nabídek:

10.1 Hodnotící komise ustanovená zadavatelem

Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel v souladu § 74 hodnotící komisi. 

10.2. Posouzení nabídek

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 zákona provede posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. 

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Dodatečné informace uchazeče nesmí obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání.

10.3  Hodnotící  kritérium pro zadání veřejné zakázky dle § 78 zákona

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je   ekonomická  výhodnost  nabídky, posuzovaná podle dílčích kritérií uvedených v tabulce :   

	Dílčí kritérium
	Váha v %

	K1. nabídková cena bez DPH ( v Kč )
	80 %

	K2. termín dodání ( počet dnů od podpisu smlouvy )
	20 %


10.4  Údaje uchazečů ke kritériím
  Uchazeči předloží ve svých nabídkách ke kritériím následující údaje:

· nabídkovou cenu bez DPH (v Kč )

· termín dodání ( počet dnů od podpisu smlouvy )

Údaje, ze kterých budou patrné  hodnoty těchto kritérií:
· Krycí list nabídky

· Návrh smlouvy o dílo
10.5 Způsob hodnocení nabídek podle  kritéria dle § 79  zákona

1.  kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu zakázky bez DPH.  Celková výše nabídkové ceny bude zapsána v krycím listu a  v textu návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu zakázky vč. DPH bodovací metodou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

                            

         nejnižší nabídková cena v Kč





--------------------------------------  x 100 (bodů) x váha kritéria č. 1
                         


                     hodnocená nabídková cena v Kč

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit termín dodání  bodovací metodou.  Termín dodání ve dnech  bude uveden v krycím listu i návrhu smlouvy o dílo. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

                            

         nejkratší  termín  dodání



       -----------------------------------------  x 100 (bodů) x váha kritéria č. 2
                         

         hodnocený  termín  dodání
11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
11.1. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní dodávku, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením dodávky, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.  Uchazeč uvede cenu za dodávané zboží v členění cena bez DPH, DPH 21%, cena včetně DPH.
11.2. Sleva z ceny 

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná.

12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

· Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

13. Platební podmínky:

13.1. Termín plnění 

1. Prodávající (uchazeč) se zavazuje dodat předmět plnění VZ nejpozději do  60  pracovních dnů od podpisu smlouvy .
13.2. Platební podmínky
1. Prodávající  je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Faktura bude mít splatnost 30 dní. 
2. Zálohy nebudou poskytovány.
3. Úhrada ceny bude provedena formou leasingu, nebo úvěru, prostřednictvím leasingové společnosti, nebo banky, přičemž tuto společnost zajistí zadavatel.

14. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které jsou součástí zadávací dokumentace v podobě textu kupní smlouvy.  

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče  v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.

Uchazeč má právo doložit ve své nabídce text dodatku ke smlouvě, kterým navrhuje případnou úpravu jednotlivých ustanovení textu smlouvy. Zadavatel však není povinen návrh dodatku smlouvy akceptovat.

15. Požadavek na poskytnutí jistoty dle § 67 zákona

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 

16. Varianty nabídky dle § 70 zákona

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

17. Zrušení zadávacího řízení dle § 84 zákona

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací  řízení v souladu a dle § 84 zákona.
18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky: 
Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. 
Uchazeč předloží nabídku v listinné podobě 1 x v originále.  
Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.

Zadavatel si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy, včetně praktického předvedení nabízeného stroje.  Nabízený stroj, musí splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a zadavatel může při kontrole požadovat přistavení stroje do areálu společnosti Frýdecká skládka, a.s. na Panských Nových Dvorech 3559, Frýdek-Místek.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Za doručené se rozhodnutí o vyloučení považuje okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že věcně vymezená část zakázky, popsaná v bodě „8.5.1.2.  NÁSTAVBA LINEÁRPRESS“, nesmí být plněna subdodavatelem, v souladu s § 44 odst. 6) zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách.

Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 

Uzavřená obálka, ve které odevzdá nabídku, bude opatřena listem  - Název veřejné zakázky – OZNAČENÍ OBÁLKY – příloha č. 3. 

19. Formální členění nabídky:

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

1: Krycí list nabídky ( příloha č. 1)


2: Obsah nabídky

3: Doklady o splnění kvalifikace  
·  čestné prohlášení ( příloha č. 2 )
4:  Podepsaný návrh smlouvy

5:  Další údaje o uchazeči

6:  Fotodokumentace a popis dodávaného zboží

20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:

Obsah čl. 20 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky.

Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče ( uchazeče, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení.

20.1 Předložení čistopisu smlouvy
 Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli:

a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 

· výpis z evidence Rejstříku trestů (dle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 písm. b) zákona)

· potvrzení příslušného finančního úřadu ( dle odstavce 1 písm. f))

· potvrzení příslušného orgánu či instituce( dle  odstavce 1 písm. h))

· výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence

· doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky pro všechny jeho části a typy prací, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění
· seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Uchazeč splní podmínku tohoto technického kvalifikačního kritéria v případě, že doloží v seznamu významných dodávek,  min. 9 dodávek  zařízení obdobného charakteru ( nástavby pro svoz odpadů, vozidla pro svoz odpadů jako celek apod. ) za poslední 3 roky, přičemž cena každé z dodávek musí být v min. hodnotě 3,5 mil. Kč bez DPH. Tabulka pro uvedení seznamu dodávek tvoří přílohu č.  4 této zadávací dokumentace. 
· dodavatel předloží min. 5  osvědčení objednatelů o řádném plnění obdobných  dodávek. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo  dodávky a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto  dodávky provedeny řádně a odborně.

b)  příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který již bude ze strany uchazeče podepsán.

Čistopis smlouvy musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.

Čistopis smlouvy bude ze strany vybraného uchazeče  doplněn o doklady, které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy, zejména pak pojistnou smlouvu (pokud v zadávací dokumentaci nebo návrhu smlouvy byly požadavky na takové doklady uvedeny).

 20. 2 Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy.  Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 

20.3 Uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle § 83 zákona

Zadavatel je povinen do 15 dnů po uzavření kupní smlouvy  odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v ISVZUS a na profil zadavatele.

20.4. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Za zastupujícího zadavatele: Ing. Ivana Jurečková 
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