
DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Název veřejné zakázky: 
Místní komunikace v obci Hraběšice
Zadavatel: 
Obec Hraběšice
Sídlo: 



Hraběšice č. p. 50, 788 15 Hraběšice
IČ:



00635928
Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
Helena Večeřová
V Hraběšicích dne 22.1.2013 
Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 2, 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.
1. Dotaz
Ve výkazech výměr v části SO 100 Komunikace pro k.ú. Hraběšice a SO 110 Komunikace pro k.ú. Krásné u Šumperka , v oddíle 5 komunikace jsou položky pro Recyklaci za studena – viz níže:

Např. SO 101 Místní komunikace úsek 1b položky č.: 

Č.65 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM – rozpojení a reprofilace …..1.989,75 m2

Č.25 Recyklace podkladu za studena na místě SROSM tl.180mm………………994,875 m2   

Proč je u položky č.25 poloviční množství? Jaká bude konečná úprava zbývající rozpojené a reprofilované části?
Stejný problém se vyskytuje i u dalších objektů.

Pouze u objektů  SO 102, SO 108 a SO 111 jsou obě množství stejné.

Můžete nám výše uvedený postup blíže vysvětlit, popřípadě opravit výkaz výměr?
Odpověď:

Závazné jsou výměry uvedené ve výkazech výměr. Ano, položky jsou rozdílné, rozdíl ve výměrách souhlasí. V úsecích pouze s reprofilací bude proveden kryt (ložná + obrusná vrstva), je dostatečná únosnost stávající konstrukce vozovky.
2. Dotaz
U provedení recyklace za studena SROSM není uvedeno množství u dávkovaného pojiva. V TP 208 je uvedeno vždy rozmezí množství dávkovaného pojiva. Prosíme o sdělení druhů a množství dávkovaných pojiv pokud budou při recyklaci za studena použity tak, aby měli všichni uchazeči stejné a jasné podmínky při tvorbě nabídkové ceny.
Dále je v technické zprávě uvedeno, že recyklace za studena se předpokládá v 10% délce úseku, přičemž ve výkazu výměr je uvedena výměra studené recyklace více než 50% celkové plochy. Jakou hodnotu tedy lze považovat za reálnou pro ocenění. 
Odpověď:

Dle TP 208 jsou druhy spojiva cement a asfaltová emulze. Množství činí 3 % každého spojiva.
Reálná hodnota SROSM je uvedena ve výměrách dle výkazu výměr.
S pozdravem

…………………………………………………..
Helena Večeřová
starostka obce Hraběšice

Přílohy:
-

