	

 


  HRADIŠŤAN  s Jiřím Pavlicou


   


  STAGEPLANE

 

Stageplan ke stažení Word <stageM.doc>,

 

*V případě že přijede s kapelou "náš" zvukař, potřebujeme jen stojany,
kabeláž a z jeviště k pultu natáhnout kabel CAT5. *

*S sebou přivezeme svůj pult, stage box a mikrofony. * * *

*zvukař Švestka * vstup do pultu

	

*zvukař Kabelka*vstup do pultu

	

*zvukař Aichingr * vstup do pultu

	

*mikrofony + linky*

	

*nástroj*

	

*druh mikrofonu*

	 

*1*

	

*1*

	

*12*

	

*M 1*

	

kontrabas

	

klip - *vlastní *ATM 350

	

vlastní

*2*

	

*4*

	

*4*

	

*M 4*

	

zpěv kontrabas

	

D, SM58

	

---

*3*

	

*5*

	

*3*

	

*M 5*

	

viola, zpěv

	

D, SM58

	

---

*4*

	

*2*

	

*6*

	

*M 2*

	

cimbál - L

	

C, tužka, ATM 350, SM57

	

vlastní

*5*

	

*3*

	

*7*

	

*M 3*

	

cimbál - P

	

C, tužka, ATM 350, SM57

	

vlastní

*6*

	

*8*

	

*5*

	

*M 8*

	

zpěv cimbál

	

D, nejlépe hlavový

	

vlastní

*7*

	

*15*

	

*13*

	

*L 15*

	

synt L

	

DI - line

	

---

*8*

	

*16*

	

*14*

	

*L 16*

	

synt P

	

DI - line

	

---

*9*

	

*13*

	

*11*

	

*M 13*

	

bonga

	

C, tužka, SM57

	

---

*10*

	

*14*

	

*16*

	

*M 14*

	

darbuka

	

C, tužka, SM57

	

---

*13*

	

*9*

	

*1*

	

*M 9*

	

zpěv, housle (Pavlica)

	

D, SM58, KMS105

	

---

*14*

	

*12*

	

*15*

	

*L  12*

	

line - elektrické housle

	

DI - line

	

---

*15*

	

*6*

	

*8*

	

*M 6*

	

zpěv + flétny

	

D, SM58

	

---

*16*

	

*11*

	

*9*

	

*M 11*

	

klarinet - mikrofon

	

klip - *vlastní *ATM 350

	

vlastní

*17*

	

*10*

	

*2*

	

*M 10*

	

zpěv - zpěvačka

	

D, SM58, BETA 87

	

---

*18*

	

*7*

	

*10*

	

*M 7*

	

zpěv od synt.

	

D, SM58

	

---

 

*7 cest pro odposlech = 6x in eary + 1 monitor*

*hall*

*tape delay*

*eq na masteru*

*eq**na odposlechových cestách *

	

*kontakt na kapelu:*

Mgr. David Burda 603 342 880

david.burda(a)centrum.cz

 

 

Mikrofony musí být na šibenicových stojanech. Naše vlastní mikrofony
stojany nepotřebují - upevňujeme je přímo na nástroje nebo na tělo.
Používáme vlastní In earový systém + 1 monitor  (MON2) = 7 cest. Pokud
to není možné, lze po domluvě použít odposlechové reprobedny dle
nákresu. Každý monitor potřebuje samostatnou cestu.

  

*OSVĚTLENÍ*

Nevyžadujeme žádné speciální efekty. Prosíme o vytvoření příjemného,
měkkého světelného prostředí, třeba i s umírněným využitím barevných
filtrů. Je ale nutné nasvítit cimbál shora nebo ze stran tak, aby okolo
stojící muzikanti nevytvářeli na cimbálu stíny. Ideální je použít
reflektor, který je umístěn kolmo nad cimbálem.

 

*Veškeré dotazy, prosím, konzultujte s panem Davidem Burdou (tel:
603342880)*

 [Zpět <charakteristika.htm#Technické podmínky:>]  

 

