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Pfiloha ¢&. 5

Smilouva o dilo & 1/2014

o dodévce stavebnich praci uzaviend podle zékona &. 89/2012 Sb., Ob&anskym zdkonikem

Smiluvni strany

Objednatel:
nazev: Obec Ocelice
sidlo: Otelice 9, 517 71 Ceské Mezitigi
1C: 002 75 158
statutdrni organ: Vit Bade, starosta obce
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., ¢islo uc¢tu 9627571/0100
tel.: +420 494 627 183
e-mail: ocelice@wo.cz
Zhotovitel:
nédzev: ZAHRADY&DLAZBY VOBORNIK s.r.0.
sidlo: Cerekvice nad Bystfici 165, 507 77 Cerekvice nad Bystfici
1C, DIC: 1¢0: 288 04 244, DIC: Cz28804244
zapis v OR: vedeného Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil C, viozka28290,
ze dne 21.zafi 2010
statutdrni orgdn: Oldfich Vobornik-jednatel, Marcel Vobornik - jednatel, Martin
Vobornik - jednatel
tel., fax:
mobil: 603340713, 603720987
e-mail: mvobornik@zahradydlazby.cz

uzaviraji dnesniho dne, mésice a roku smlouvu o dilo s nésledujicimi ustanovenimi

I. Predmét pinéni
Predmétem této smlouvy jsou stavebni préce spojené s realizaci Gprav vefejného prostranstvi na p. ¢.
474/1 a 409/1 v Ocelicich na pozemcich parc. &. 474/1 a 409/1 v katastréinim (zemi Ocelice.

Jednd se o zpevnéni stévajicich ploch a zaji$téni sjezdu ze silnice &. 11/298 na pozemek p. €. 474/1 v k.U.
Ocelice v&etné zrudeni nevhodného sjezdu, osazeni obrub a Uprava okraje podél silnice ¢. 11/298 v
fedeném Useku. Stavajici Ulelovd komunikace se zpevni a opatfi Zulovou dlazbou 8/10 uloZenou do
drobného drceného kameniva. Konstrukce je opfena do betonovych obrubnikd. Minimaini 3ifka
komunikaci mezi obrubami je 3,05 m. Komunikace budou napojeny na stavajici komunikace objektd k
bydleni. Plocha Upravy pfistupovych komunikaci je cca 335 m2, plocha Upravy okraje silnice je 40 m2.
Pro odvodnéni stavajicich i nové realizovanych zpevnénych ploch jsou navrZeny dvé uli¢ni vpusti UV1 a
UV2. Vpusti jsou zalstény pripojkami do stévajici kanalizace. Naproti sjezdu bude osazeno dopravni
zrcadlo.

Stavebni prace a Upravy nejsou v rozporu se schvélenym tzemnim plénem obce;

na stavbu bylo dne 14. 6. 2013 vydano stavebni povoleni &.j: PD MUD 13930/2013, jeZ nabylo pravni
moci dne 13. 7. 2013.

Stavebni prace budou provadény podle projektové dokumentace zpracované spolecnosti: ENERGIA
PROJEKT s.r.0., Pardubickd 852/10a, 500 04 Hradec Kralové, 1¢: 47455039 v souladu s podminkami
nabidky zhotovitele podané ke dni 11. 7. 2014 a dle rozpottu ocenéného zhotovitelem a obsazeného
v této nabidce. Projektové dokumentace, nabidka zhotovitele a ocenény rozpocet jsou nedilnou soucdsti
této smlouvy, aniz jsou fyzicky jeji pfilohou.

Soudasti predmétu pinéni je zérover zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedeni
geodetického zaméfeni stavby, vyhotoveni geometrického plénu a zajisténi povinné publicity.

II. Termin pinéni
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:

Zahdjeni doby pinéni: 14.7.2014
Ukonéeni doby plnéni: 15.9.2014
Zhotovitel je povinen dilo provést, tj. dokondit jej a predat objednateli, nejpozdéji do 60 kalendafnich dni
ode dne podpisu této smlouvy. V pripadé, Ze z jakychkoliv divodd na strané zadavatele nebude mozné
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