		Příloha č. 2


Návrh kupní smlouvy
Kupní smlouva uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník)


I. Smluvní strany

Prodávající „doplní uchazeč“
Obchodní firma, právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Funkce:

Kupující 
Obchodní firma: 		SITA CZ a.s.
Sídlo:				Španělská 10/1073,120 00 Praha 2 – Vinohrady
Právní forma:			akciová společnost
Zápis v OR:	zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
IČO:				25638955
DIČ:				CZ25638955
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:			27-9328790297/0100

Zastoupený:			Ing. Mojmír Zálešák, prokurista SITA CZ a.s.




II. Předmět koupě


2.1 	Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá níže uvedené zboží určené dle Technické specifikace, která je nedílnou přílohou Zadávací dokumentace k zakázce „Provozovna na recyklaci plastů Ústí n.L.“, dle nabídky Prodávajícího na výše uvedenou zakázku ze dne xxx a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit níže specifikovanou kupní cenu. 





Předmět koupě zahrnuje:
	Předmět dodávky
	Položka
	 

	
	číslo
	popis
	ks.

	A. Třídící linka odpadů s příslušenstvím a podávacím dopravníkem
	A1
	Podávací dopravník s příslušenstvím
„doplní uchazeč“
	1

	
	A2
	Třídící stanice s příslušenstvím
„doplní uchazeč“
	1

	 
	A3
	Pásový dopravník třídící stanice s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	A4
	Ocelové konstrukce s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	A5
	Ostatní související vybavení „doplní uchazeč“
	1

	B. Mycí linka s aglomeračním mlýnem a peletizačním zařízením
	B1
	Zavážka materiálu se zařízením pro rozvolňování materiálů s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B2
	Vstupní dopravník materiálu do aglomeračního mlýna s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B3
	Aglomerační mlýn s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B4
	Praní hrubé s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B5
	Praní čisté s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B6
	Doprava mokrého aglomerátu s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B7
	Sušení mechanické s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B8
	Provozní zásobník včetně dávkování do aglomerace s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B9
	Zařízení na výrobu peletek s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B10
	Chladící zařízení s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B11
	Zařízení k ukládání produkce s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	B12
	Ostatní související vybavení s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	C. Výroba plastového aglomerátu
	C1
	Zavážecí dopravník s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	C2
	Drtič plastů s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	C3
	Dopravník drtě s dodatečnou násypkou s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	C4
	Separace kovů s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	C5
	Aglomerační mlýn s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	C6
	Ukládání produkce s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1

	 
	C7
	Ostatní související vybavení „doplní uchazeč“
	1

	D. Teleskopický manipulátor s příslušenstvím
	D1
	Teleskopický manipulátor s příslušenstvím „doplní uchazeč“
	1



Předmět koupě spadá pod termín zboží blíže specifikovaný v příloze této kupní smlouvy.  
Prodávající se zavazuje na základě této kupní smlouvy předmět koupě dodat kupujícímu na níže uvedené místo plnění. 

Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění záručního, pozáručního a mimo-záručního servisu prodávajícím kupujícímu.
Předmět koupě odpovídá standardům, jaké jsou obvyklé u předmětu koupě stejného charakteru jinde v ČR a v Evropě. Předmět koupě obsahuje všechny technologické kroky a technická zařízení jaká bývají použita u linek stejného charakteru jinde v ČR a v Evropě. 
Navrhované technické řešení bezpečně zajišťuje zpracování vstupního materiálu tak jak je popsaný v Zadávací dokumentaci ze dne 1.4.2014 a poskytuje výstupní materiály v kvalitě odpovídající potřebám dalšího zpracování v recyklačních technologiích a v plastařském průmyslu.

2.2 	Dodáním, resp. protokolárním předáním, jednotlivých předmětů koupě spadajících pod termín zboží prodávajícím kupujícímu dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží po převzetí zboží zaplacením kupní ceny prodávajícímu. Kupující má právo při převzetí jednotlivých věcí tyto vyzkoušet, prohlídnout včetně určení a sdělení prodávajícímu zjevných vad. Zjevné vady sepíší smluvní strany do předávacího protokolu.

2.3 Prodávající respektuje skutečnost, že projekt prodeje zboží je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prodávající je povinen spolupracovat s kupujícím především v oblasti zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

III. Kupní cena

3.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí:

	Předmět dodávky
	Položka
	 
	Cena

	
	číslo
	popis
	ks.
	Kč bez DPH

	A. Třídící linka odpadů s příslušenstvím a podávacím dopravníkem
	A1
	Podávací dopravník s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	
	A2
	Třídící stanice s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	A3
	Pásový dopravník třídící stanice s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	A4
	Ocelové konstrukce s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	A5
	Ostatní související vybavení
	1
	„doplní uchazeč“

	B. Mycí linka s aglomeračním mlýnem a peletizačním zařízením
	B1
	Zavážka materiálu se zařízením pro rozvolňování materiálů s příslušenstvím
	1
	
„doplní uchazeč“

	 
	B2
	Vstupní dopravník materiálu do aglomeračního mlýnu s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B3
	Aglomerační mlýn s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B4
	Praní hrubé s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B5
	Praní čisté s příslušenstvím 
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B6
	Doprava mokrého aglomerátu s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B7
	Sušení mechanické s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B8
	Provozní zásobník včetně dávkování do aglomerace s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B9
	Zařízení na výrobu peletek s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B10
	Chladící zařízení s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B11
	Zařízení k ukládání produkce s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	B12
	Ostatní související vybavení s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	C. Výroba plastového aglomerátu
	C1
	Zavážecí dopravník s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	C2
	Drtič plastů s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	C3
	Dopravník drtě s dodatečnou násypkou s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	C4
	Separace kovů s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	C5
	Aglomerační mlýn s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	C6
	Ukládání produkce s příslušenstvím 
	1
	„doplní uchazeč“

	 
	C7
	Ostatní související vybavení
	1
	„doplní uchazeč“

	D. Teleskopický manipulátor s příslušenstvím
	D1
	Teleskopický manipulátor s příslušenstvím
	1
	„doplní uchazeč“





	Celková cena (Kč bez DPH)
	 „doplní uchazeč“

	DPH 21% (Kč)
	 „doplní uchazeč“

	Celková cena  (Kč včetně DPH)
	 „doplní uchazeč“



3.2	Kupní cena obsahuje veškeré práce a dodávky prodávajícího nezbytné pro kvalitní splnění v této kupní smlouvě dohodnutého plnění, dále veškeré náklady spojené s úplným dodáním, uvedením zboží do provozu a zaškolení obsluhy včetně všech souvisejících nákladů. Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu zařízení, přepravu, obstarávání materiálů a dodávek pro kompletaci zařízení, případné náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s plněním dle této smlouvy na straně prodávajícího.

3.3 	Kupní cena je splatná vždy po dodání zboží, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, na základě faktury vystavené prodávajícím kupujícímu. Ve faktuře prodávající uvede název odpovídající živnostenskému oprávnění, identifikační číslo, sídlo, údaje o kupní smlouvě, údaje o datu splnění, údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek zboží a jeho jednotlivé kupní ceny s uvedením výsledné kupní ceny.

3.4 	Na dodávku zboží neposkytuje kupující zálohu. Kupní cena se účtuje jednotlivými fakturami s náležitostmi řádného daňového dokladu s dobou splatnosti 60 kalendářních dnů vždy pouze za skutečně realizované dodávky a opatřené soupisem dodávky dle položek rekapitulace kupní ceny.

3.5 	V případě, že bude faktura prodávajícím vystavena před splněním plnění dohodnutého v této smlouvě nebo nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu. V takovém případě prodávající vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do nového data splatnosti není kupující v prodlení s placením faktury.

IV. Doba a místo plnění
4.1 	Místem plnění tj. dodání zboží specifikovaného v této smlouvě je adresa: 
	SITA CZ a.s., 400 01 Ústí nad Labem-Všebořice

Termín dodání zboží je nejpozději do 31.10.2015.
Předpokládaný termín zahájení dodání zboží je 12/2014. Kupující si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení dodání s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému prodávajícímu z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad újem nebo odstoupení od této smlouvy.

V. Záruka za jakost

5.1	Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží včetně vlastností dodaného příslušenství ke zboží.

5.2 	Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.

5.3 	V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.

5.4 	Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatnou záruku za jakost dodaného zboží v plném rozsahu v délce 24 měsíců od předání a převzetí dodávky včetně zajištění záručních prohlídek dle požadavků výrobce, a to v místě dodání zboží.

5.5	Prodávající zajistí Kupujícímu provedení pozáručního servisu dodaného zboží v místě dodání zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí, a to po dobu minimálně 5 let od předání a převzetí zboží. 
Minimálně po dobu 5 let zajistí Prodávající Kupujícímu dodávky náhradních dílů a dalšího příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost minimálně po tuto dobu, a to za cenu obvyklou.
V případě požadavku Kupujícího na pozáruční nebo mimo-záruční servis zajistí Prodávající zahájení příslušných prací do 2 pracovních dnů.

5.6 	Záruční doba začne běžet ode dne předání zboží prodávajícím kupujícímu dle písemného předávacího protokolu.

5.7 	Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu. 


VI. Možnost odstoupení od smlouvy

6.1 	Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení 
s dodáním zboží delší než 30 dnů a dále nezaplacení faktury s prodlením delším 30 dnů od data splatnosti.

6.2 	Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného prodlení jedné nebo druhé smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně prokazatelně doručeno.

6.3 	Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od smlouvy uznává či nikoli.

6.4 	V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že
odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky
odpovídající dodanému zboží proti dodanému zboží, a to do pěti dnů od odstoupení nebo nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu. Kupující je v tomto případě povinen na vlastní náklady zboží vrátit ve stejném stavu, v jakém bylo předáno do prostor prodávajícího, dále je povinen umožnit přístup pověřeným pracovníkům prodávajícího ke zboží, aby s ním mohli volně nakládat.

6.5	Pokud nebude na zboží dle této smlouvy vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP a Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP nebude uzavřena, má právo Kupující odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a nároků ze strany Prodávajícího.

VII. Smluvní pokuty, náhrada újmy

7.1	V případě prodlení prodávajícího s dodáním smluveného zboží řádně a včas, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení.

7.2	V případě porušení povinnosti prodávajícího stanovené v článku 5.5 této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé takové porušení. 
 
7.3	V případě prodlení prodávajícího se zahájením příslušných prací dle článku 5.5 této smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každé takové porušení z celkové kupní ceny dle článku 3.1 této smlouvy.

7.4 	V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
7.5	Smluvní strany výslovně ujednaly, že ustanovení této smlouvy jsou sjednána jako oddělitelné části ve smyslu § 576 občanského zákoníku. Bude-li některé ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ustanovení smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by smluvní strany smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.
7.6	Smluvní strany potvrzují, že všechny doložky obsažené v této smlouvě jsou jim srozumitelné, nejsou pro ně nevýhodné a smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Smluvní strany se dohodly, že pro smluvní vztahy založené smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti. 
7.7	Smluvní strany vylučují pro účely této Smlouvy uzavření Smlouvy a dodatků k ní v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky. 
7.8	Strany se dohodly a svým podpisem potvrzují, že změna okolností není důvodem k ukončení této Smlouvy. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
7.9	Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této smlouvy bez dalšího.
7.10	Domněnka doby dojití ve smyslu § 573 občanského zákoníku se pro tuto smlouvu nepoužije.






VIII. Ostatní smluvní ujednání

8.1 	Dodatky, změny nebo doplňky k této smlouvě se uzavírají pouze písemnou formou.

8.2 	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po dvou výtiscích.

8.3 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá v případě, že smluvní strany nepodepisují smlouvu současně na jednom místě, doručením výtisku opatřeného podpisy obou smluvních stran smluvní straně, která smlouvu podepisovala jako první.

8.4 	Obě smluvní strany souhlasí s tím, že jakékoliv rozpory budou přednostně řešeny
vzájemnou dohodou, v případě neřešitelných rozporů rozhodne o právu soud příslušný podle sídla kupujícího.

8.5 	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

8.6 	Prodávající akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR,
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu
kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících
s projektem.

8.7 	Prodávající akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se příslušná doba se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.




Příloha: Technická specifikace
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Příloha-Technická specifikace:  
A) Třídící linka odpadů s příslušenstvím a podávacím dopravníkem
Podávací dopravník
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	PODÁVACÍ DOPRAVNÍK
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Pohon
	elektrický
	„doplní uchazeč“

	Příkon
	2 - 5 KW
	„doplní uchazeč“

	Rychlost dopravníku
	volitelná 0 - 0,2 m/sec
	„doplní uchazeč“

	Šířka dopravníku
	800 - 1200 mm
	„doplní uchazeč“

	Délka dopravníku
	7 000 - 15 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Zajištění proti spadávání materiálu
	odnímatelné bočnice
	„doplní uchazeč“

	Průměr hnacího válce
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Průměr vratného válce 
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Typ pásu 
	Dostatečně únosný pás odpovídající zatížení
	„doplní uchazeč“

	Šířka násypky 
	1 000 x 2 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Délka násypky
	2 000 x 3 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Materiál násypky
	ocel
	„doplní uchazeč“

	Pozice násypky 
	zapuštěná v podlaze - horní hrana násypky shodná s podlahou haly
	„doplní uchazeč“

	Separace kovů
	Pasivní magnetický separátor
	„doplní uchazeč“



Třídící stanice s příslušenstvím
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	TŘÍDÍCÍ STANICE
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Nosná konstrukce 
	ocelová konstrukce
	„doplní uchazeč“

	Výška podesty třídící plošiny
	3 500 - 4500 mm
	„doplní uchazeč“

	Počet třídících pozic
	8 pozic (4 dvojice protilehlých pozic)
	„doplní uchazeč“

	Vzdálenost třídících pozic*
	2 500 - 3 500 mm
	„doplní uchazeč“

	Počet materiálových bunkrů
	9 (4 dvojice protilehlých bunkrů pod třídícími pozicemi, jedna samostatná pozice na výsypce třídícího pásu)
	
„doplní uchazeč“

	Světlá výška bunkrů*
	2 500 - 3 500 mm
	„doplní uchazeč“

	Šířka bunkrů*
	3000 - 4 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Hloubka bunkrů*
	3 000 - 5 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Zvláštní požadavky na třídící kabinu
	Okna, osvětlení, odvětrání, topení, odhlučnění, dva samostatné vchody na každé straně, únikové cesty, 
	„doplní uchazeč“

	Překonání výškového rozdílu 
	schody
	„doplní uchazeč“


* stejné rozměry u všech položek
Pásový dopravník
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	PÁSOVÝ DOPRAVNÍK TŘÍDÍCÍ STANICE
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Pohon
	elektrický
	„doplní uchazeč“

	Příkon
	2 - 5 KW
	„doplní uchazeč“

	Rychlost dopravníku
	volitelná 0 - 0,2 m/sec
	„doplní uchazeč“

	Šířka dopravníku
	1 000 - 1600 mm
	„doplní uchazeč“

	Délka dopravníku
	10 000 - 15 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Zajištění proti spadávání materiálu
	bočnice
	„doplní uchazeč“

	Průměr hnacího válce
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Průměr vratného válce 
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Typ pásu 
	Dostatečně únosný pás odpovídající zatížení
	„doplní uchazeč“

	Separace železa
	Pasivní magnetický separátor
	„doplní uchazeč“

	Další separace
	separátor nemagnetických kovů
	„doplní uchazeč“

	Zvláštní požadavky na řešení
	zajištění proti vtažení končetin a částí oděvů obsluhy, blokovací zařízení, ergonomické řešení, 
	„doplní uchazeč“



B) Mycí linka s aglomeračním mlýnem a peletizačním zařízením
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	MYCÍ LINKA S AGLOMERAČNÍM MLÝNEM A PELETIZAČNÍM ZAŘÍZENÍM
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Celková délka linky max.
	40 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Celková šířka linky max. 
	10 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Celková výška linky max. 
	9 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Komponenty linky (minimální):
	 
	„doplní uchazeč“

	Zavážka materiálu se zařízením pro rozvolňování vstupního materiálu
	Vstupní dopravník s násypkou zapuštěnou do podlahy
	„doplní uchazeč“

	
	Drtič nebo jiné vhodné rozvolňovací zařízení
	„doplní uchazeč“

	Vstupní dopravník materiálu do aglomeračního mlýna
	Pásový dopravník vhodné konstrukce a únosnosti odpovídající kontaminaci a zatížení. Zajištění proti nechtěnému spadávání materiálu z dopravníku.
	„doplní uchazeč“

	Aglomerační mlýn
	Provedení umožňující mokrou aglomeraci
	„doplní uchazeč“

	Praní hrubé (krok 1)
	Statická nádrž s rotujícími prvky
	„doplní uchazeč“

	Praní čisté (krok 2)
	Statická nádrž s rotujícími prvky
	„doplní uchazeč“

	Doprava mokrému aglomerátu
	Šnekové dopravníky v nerezovém provedení
	„doplní uchazeč“

	Sušení - mechanické
	Mechanické – tlakové sušení s pneumatickou dopravou do zásobníku
	„doplní uchazeč“

	Provozní zásobník včetně dávkování do aglomerátoru
	Pevný zásobník s dávkovacím zařízením
	„doplní uchazeč“

	Aglomerace
	Standardní aglomerátor
	„doplní uchazeč“

	Zařízení na výrobu peletek
	Standardní zařízení designované na PP, PE,
	„doplní uchazeč“

	Chlazení
	Vodní chlazení vyrobené produkce
	„doplní uchazeč“

	Ukládání produkce
	Pneumatická doprava produkce, ukládání do Big-Bagů a Octabinů
	„doplní uchazeč“








C) Výroba plastového aglomerátu
Zavážecí dopravník s příslušenstvím, separace kovů s příslušenstvím
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	ZAVÁŽECÍ DOPRAVNÍK
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Pohon
	elektrický
	„doplní uchazeč“

	Příkon
	2 - 5 KW
	„doplní uchazeč“

	Rychlost dopravníku
	volitelná 0 - 0,2 m/sec
	„doplní uchazeč“

	Šířka dopravníku
	800 - 1200 mm
	„doplní uchazeč“

	Délka dopravníku
	7 000 - 15 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Zajištění proti spadávání materiálu
	odnímatelné bočnice
	„doplní uchazeč“

	Průměr hnacího válce
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Průměr vratného válce 
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Typ pásu 
	Dostatečně únosný pás odpovídající zatížení
	„doplní uchazeč“

	Délka násypky
	1 500 - 3000
	„doplní uchazeč“

	Šířka násypky
	1 500 - 1 800
	„doplní uchazeč“

	Materiál násypky
	ocel
	„doplní uchazeč“

	Pozice násypky 
	zapuštěná v podlaze - horní hrana násypky shodná s podlahou haly
	„doplní uchazeč“

	Separace kovů
	Pasivní magnetický separátor
	„doplní uchazeč“



Drtič s příslušenstvím
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	DRTIČ
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Nosná konstrukce 
	ocelová konstrukce
	„doplní uchazeč“

	Délka násypky
	1 200 - 1 600 mm
	„doplní uchazeč“

	Šířka násypky
	1 200 - 1 600 mm
	„doplní uchazeč“

	Pracovní šířka rotoru
	1 400 - 1 600 mm
	„doplní uchazeč“

	Pohon
	elektrický
	„doplní uchazeč“

	počet motorů
	2
	„doplní uchazeč“

	Výkon motorů (každého)
	70 - 80 kW
	„doplní uchazeč“

	Průměr rotoru
	600 - 700 mm
	„doplní uchazeč“

	pracovní šířka rotoru
	1450 - 1550 mm
	„doplní uchazeč“

	Počet statorových nožů
	1 řada po 3 - 5 nožích v řadě
	„doplní uchazeč“

	Počet rotorových nožů
	70 - 80
	„doplní uchazeč“

	Otáčky rotoru
	20 - 50 ot/min
	„doplní uchazeč“

	Přítlak materiálu na rotor
	Hydraulický
	„doplní uchazeč“

	Velikost ok výstupního síta
	80 mm
	 



Dopravník drtě s příslušenstvím
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	DOPRAVNÍK DRTĚ
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Pohon
	elektrický
	„doplní uchazeč“

	Příkon
	2 - 5 KW
	„doplní uchazeč“

	Rychlost dopravníku
	volitelná 0 - 0,2 m/sec
	„doplní uchazeč“

	Šířka dopravníku
	700 - 1 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Délka dopravníku
	7 000 - 12 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Zajištění proti spadávání materiálu
	odnímatelné bočnice
	„doplní uchazeč“

	Průměr hnacího válce
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Průměr vratného válce 
	200 - 300 mm
	„doplní uchazeč“

	Typ pásu 
	Dostatečně únosný pás odpovídající zatížení
	„doplní uchazeč“

	Vstup materiálu
	Přímý vstup z drtiče
	„doplní uchazeč“

	Výstup materiálu
	přímý výstup do mlýnu aglomerizace
	„doplní uchazeč“

	Separace kovů
	Magnetický separátor s unášecím pásem instalovaný na nemagnetické sekci dopravníku
	„doplní uchazeč“

	Zvláštní požadavek na řešení
	Instalace násypky, která umožní zavážku materiálu, který není nutno drtit přímo do aglomeračního mlýnu. Magnetický separátor instalovat až za tuto násypku. 
	„doplní uchazeč“



Aglomerační mlýn s příslušenstvím
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	AGLOMERIZAČNÍ MLÝN
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Nosná konstrukce 
	ocelová konstrukce
	 

	Šířka násypky
	750 - 1000
	 

	Pracovní šířka rotoru
	1 400 - 1 600 mm
	„doplní uchazeč“

	Pohon
	elektrický
	„doplní uchazeč“

	počet motorů
	1
	„doplní uchazeč“

	Výkon motorů
	90 - 110 kW
	„doplní uchazeč“

	Průměr rotoru
	650 - 750 mm
	„doplní uchazeč“

	pracovní šířka rotoru
	950 - 1150
	„doplní uchazeč“

	Počet statorových nožů
	1 řada po 3 - 5 nožích v řadě
	„doplní uchazeč“

	Počet rotorových nožů
	7 řad po 2 - 4 nožích
	„doplní uchazeč“

	Otáčky rotoru
	20 - 50 ot/min
	„doplní uchazeč“

	velikost ok výstupního síta
	12 mm
	„doplní uchazeč“

	Vstup materiálu
	Přímý vstup z dopravníku drtě
	„doplní uchazeč“



Ukládání produkce s příslušenstvím
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	UKLÁDÁNÍ PRODUKCE 
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Princip
	Pneumatická doprava
	„doplní uchazeč“

	Výkon výtlačného ventilátoru 
	10 - 15 kW
	„doplní uchazeč“

	Průtok ventilátoru
	3 000 - 4 000 m3/hod
	„doplní uchazeč“

	Přetlak ventilátoru
	500 mm vodního sloupce
	„doplní uchazeč“

	Průměr pneumatického potrubí 
	200 mm
	„doplní uchazeč“

	Způsob sběru produkce 
	Cyklónový odlučovač
	„doplní uchazeč“

	Balení produkce
	Big-Bag, dvě pozice pro zajištění kontinuálního procesu
	„doplní uchazeč“

	Odprášení pracovního vzduchu
	látkový filtr
	„doplní uchazeč“

	Balení prachu z cyklonů a filtru
	Big-Bag, dvě pozice pro zajištění kontinuálního procesu
	„doplní uchazeč“

	Zvláštní požadavek na řešení
	Instalace separátoru nemagnetických kovů před vstupem produkce do cyklonů. 
	„doplní uchazeč“



D) Teleskopický manipulátor s příslušenstvím
Teleskopický manipulátor s příslušenstvím
Výrobce: „doplní uchazeč“
Název: „doplní uchazeč“
Typ: „doplní uchazeč“
	TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR
	požadavek
	nabízená hodnota
popř. ANO/NE

	Šířka stroje Max. 
	2 100 mm
	„doplní uchazeč“

	Výška stroje Max. 
	2300 mm
	„doplní uchazeč“

	Délka stroje Max. (bez příslušenství a se staženým teleskopem)
	4 500 mm
	„doplní uchazeč“

	Pohon
	diesel
	„doplní uchazeč“

	Výkon motoru
	60-90 kW
	„doplní uchazeč“

	Nosnost do plné výšky
	2,5 -  2,9 tuny
	„doplní uchazeč“

	Nosnost do plného vodorovného dosahu
	1,2 - 1,5 t
	„doplní uchazeč“

	Maximální výška zdvihu
	5 500 - 6 000 mm
	„doplní uchazeč“

	Systém řízení
	Dvě řiditelné nápravy
	„doplní uchazeč“

	Bezpečnost
	Ochranný kryt kabiny řidiče, zátěžový indikátor, zvuková signalizace při couvání,  
	„doplní uchazeč“

	Příslušenství
	Lopata pro lehké materiály, paletizační vidle, rychloupínací zařízení 
	„doplní uchazeč“

	Další požadavky
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, klimatizace, centrální mazání
	„doplní uchazeč“
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