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Kupní smlouva

Smluvní strany: 

	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

	se sídlem:
	Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

	zástupce:
	Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – generální ředitel

	IČ:
	47114321

	DIČ:
	CZ47114321

	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232

	je plátcem DPH

	


dále jako „kupující“

a

	jméno - doplní uchazeč

	se sídlem:
	doplní uchazeč

	zástupce:
	doplní uchazeč

	IČ:
	doplní uchazeč

	DIČ:
	doplní uchazeč

	zapsaná v
	doplní uchazeč

	je / není plátcem DPH
	doplní uchazeč



dále jako „prodávající“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „HW pro CIS inovace (II)“, kterou zadavatel zadal v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“). Přístup k plnění dle této smlouvy i případné budoucí úpravy či změny smlouvy mohou být realizovány pouze za předpokladu dodržení souladu se ZVZ.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dva (2) servery včetně veškerých součástí, příslušenství, dokumentace a dalších věcí a práv k nim náležejících (dále společně jako „zboží“). Závazná technická specifikace serverů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu uvedenou dále v této smlouvě.
2. Součástí plnění prodávajícího dle této smlouvy jsou všechny dodávky a služby, které jsou potřebné k tomu, aby kupující mohl zboží využít k hospodárnému, efektivnímu a účelnému plnění svých zákonných a smluvních povinností. 
3. Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu veškeré potřebné doklady, zejména listiny, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání (včetně případných licencí, dokladů osvědčujících práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví zboží apod.), technickou dokumentaci vztahující se ke zboží (včetně návodů k použití v českém jazyce), listiny osvědčující záruku za jakost plnění atd.
4. Prodávající poskytuje plnění kupujícímu na vlastní náklad a nebezpečí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího spolu s nebezpečím škody na těchto věcech zaplacením kupní ceny podle této smlouvy. Práva z poskytnuté licence kupující nabývá okamžikem převzetí zboží.

II. Cena a platební podmínky

1. Celková cena plnění podle této smlouvy činí: 	doplní uchazeč,- Kč bez DPH, tj.
doplní uchazeč,- Kč vč. DPH.

Celková cena je tvořena cenami jednotlivých plnění dle této smlouvy a jejích součástí. Ceny jednotlivých plnění činí:

a)	Cena - Primární produkční server	 	doplní uchazeč,- Kč bez DPH, tj.
doplní uchazeč,- Kč vč. DPH.

b)	Cena - Záložní server				doplní uchazeč,- Kč bez DPH, tj.
doplní uchazeč,- Kč vč. DPH.

c)	Cena - Disková pole pro produkční
a záložní servery			doplní uchazeč,- Kč bez DPH, tj.
doplní uchazeč,- Kč vč. DPH.

d) 	Cena - Servisní podpora dle a, b, c)		doplní uchazeč,- Kč bez DPH, tj.
doplní uchazeč,- Kč vč. DPH.

2. Součástí celkové ceny plnění i cen jednotlivých plnění jsou veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním smlouvy, zejména doprava a pojištění zboží do místa přejímky, clo, licence a související služby či plnění, kterých je k realizaci jednotlivých plnění v rozsahu této smlouvy a její technické specifikace potřeba. Celková cena i ceny jednotlivých plnění jsou konečné a nepřekročitelné.
3. Cena příslušných plnění bude kupujícím zaplacena na základě řádně a oprávněně vystavené faktury s veškerými náležitostmi daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.  
4. Faktura může být vystavena až po převzetí zboží kupujícím. Součástí faktury musí být smluvními stranami oboustranně odsouhlasený předávací protokol potvrzující předání a převzetí zboží. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Cena Servisní podpory dle čl. II. bod. 1. písm. d) této smlouvy bude součástí této faktury za předpokladu řádného dodání všech dílčích plnění dle čl. II. bod. 1. písm. a) – c) této smlouvy. V opačném případě bude moci být cena Servisní podpory fakturována až okamžikem řádného dodání posledního z požadovaných plnění dle čl. II. bod. 1. písm. a) – c) této smlouvy. Tato skutečnost nemá vliv na povinnost prodávajícího Servisní podporu v rozsahu sjednaném touto smlouvou poskytnout. 
5. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li na faktuře uvedeno jiné datum, činí splatnost faktury 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 
6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních předpisů, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení. Lhůta splatnosti poté počne běžet znovu od doručení bezvadné faktury kupujícímu. 
7. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud je kupní cena v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího.
8. V případě, že bude prodávající poskytovat více druhů plnění, bude k faktuře připojen seznam s položkovým rozúčtováním jednotlivých částí plnění.
9. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých kupující ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty prodávajícím podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pak je kupující oprávněn uhradit část odměny prodávajícího ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně prodávajícího.
10. Prodávající může postoupit pohledávku za kupujícím jen s výslovným předchozím písemným souhlasem kupujícího. 

III. Dodání a místo plnění

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží do 40 dnů od uzavření této smlouvy.
2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží nebo jeho části, pokud neodpovídá této smlouvě, postupem dle čl. IV této smlouvy. 
3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn poskytnout kupujícímu sjednané plnění, že na plnění neváznou žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila plnění podle této smlouvy kupujícímu poskytnout. 
4. Prodávající dále poskytnutím plnění prohlašuje, že plnění nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu stanovenému kupujícím, jinak k účelu obvyklému.
5. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických normách, nebo v této smlouvě či dokumentech, které s ní souvisejí (např. ve výzvě k podání nabídek nebo v nabídce prodávajícího). Prodávající zaručuje, že si plnění tyto vlastnosti uchová nejméně po celou záruční dobu.

IV. Předání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem předpokládané datum dodání zboží na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou níže.
2. Smluvní strany potvrdí řádné předání a převzetí bezvadného zboží podpisem předávacího protokolu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není v souladu s touto smlouvou nebo zadávací dokumentací. V takovém případě smluvní strany do protokolu o předání uvedou, které skutečnosti či vady bránily převzetí zboží a další důležité okolnosti. V případě, že kupující převezme zboží, které neodpovídá této smlouvě, nemá to vliv na jeho práva z vad a záruk. Prodávající splní své povinnosti z této smlouvy až okamžikem řádného a úplného dodání bezvadného zboží dle této smlouvy.
3. Materiály použité prodávajícím ke splnění předmětu této smlouvy, např. dokumentace, schémata, zkušební zařízení, software a příslušná média, pokud netvoří součást zboží, musí být předány nejpozději se zbožím. Materiály chráněné autorským právem se nestávají duševním vlastnictvím kupujícího, avšak prodávající na něj převádí veškerá práva (licenci) potřebná k nerušenému výkonu vlastnického práva k věcem tvořícím součást zboží.

V. Součinnost smluvních stran

1. K řádnému splnění předmětu smlouvy zajistí kupující pro prodávajícího na základě jeho konkrétní písemné žádosti vstup zaměstnancům prodávajícího do objektu kupujícího v minimální době potřebné k předání zboží. Zaměstnanci prodávajícího jsou povinni dodržovat ochranná a bezpečnostní opatření v objektu kupujícího.
2. Prodávající je povinen informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění smlouvy a kupující je povinen informovat prodávajícího o významných skutečnostech, které by mohly zásadně ovlivnit plnění smlouvy.

VI. Další povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen zajistit zejména, že zboží bude mít kupujícím požadované vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, stanovené v technické dokumentaci a že zboží je bez právních a faktických vad. Dále prodávající zaručuje, že na dodaném zboží neváznou práva třetích osob bránící v užívání zboží kupujícím. 
2. Prodávající je dále povinen zajistit zejména náhradu újmy případně způsobené na majetku, funkčnosti informačních systémů a datech kupujícího či jeho smluvních partnerů, způsobené činností prodávajícího či osob, které k plnění smlouvy použil. Prodávající zajistí náhradu újmy mimo jiné i za škody způsobené nevypořádanými autorskými právy k software instalovanému na prostředcích kupujícího prodávajícím či osobami, které k plnění smlouvy použil.

VII. Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraňovat vady dodaného zboží a poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené.
2. Záruční doba za jakost zboží činí (doplní uchazeč, min. 24 měsíců) měsíců. Konkrétní záruční doba bude uvedena na dokladech předávaných se zbožím. Nebude-li na těchto dokladech záruční doba uvedena, nebo bude-li uvedena záruční doba kratší, platí, že záruční doba činí dobu uvedenou výše ve Smlouvě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí bezvadného plnění kupujícím. Záruka se vztahuje na funkčnost zboží, jakož i na všechny jeho vlastnosti požadované kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad a záruky za jakost výslovně kdykoli v průběhu záruční doby.
3. Prodávající garantuje reakční dobu od nahlášení vady následovně: neprodleně v pracovní dny a v případě, že je závada oznámena mimo pracovní dny, pak neprodleně první následující pracovní den. Termín pro odstranění vady činí tři pracovní dny od oznámení vady kupujícím. V případě, že s ohledem na závažnost vady nebude možné vadu odstranit ve stanovené lhůtě, je prodávající povinen do doby odstranění vady poskytnout kupujícímu náhradní plnění stejné kvality.
4. Způsob hlášení závad Kupujícím: 
a) telefonicky na číslo (doplní uchazeč) nebo 
b) na e-mailové adrese: (doplní uchazeč) nebo 
c) doporučenou poštou na adresu sídla prodávajícího nebo
d) do datové schránky prodávajícího, přičemž dnem doručení je nejpozději třetí den následující po dodání písemnosti do datové schránky prodávajícího.

VIII. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním bezvadného zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené prodlením v plné výši ani na plnou výši úroků z prodlení.
2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad nebo poskytnutím náhradního serveru podle čl. VII. odst. 3. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené prodlením v plné výši.
4. V případě prodlení prodávajícího se splněním závazku vyplývajícího z této smlouvy o více než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností. Tímto odstoupením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši. 
5. Úroky z prodlení a smluvní pokuty dle tohoto ustanovení jsou splatné do 14 dní ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní straně, která je v prodlení.
6. V případě, že v důsledku byť nezaviněného jednání prodávajícího bude kupujícímu uloženo jakékoli plnění ve prospěch třetí osoby vč. veřejnoprávních sankcí, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu plnou hodnotou tohoto plnění, zvýšenou o smluvní pokutu ve výši 1 % tohoto plnění. 

IX. Licenční ujednání

1. Prodávající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodává software podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto poskytuje kupujícímu dle § 2358 a násl. občanského zákoníku licenci (tj. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví), a to formou licenčního ujednání v této kupní smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o: 
a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání zboží kupujícím; 
b) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 
c) licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv; 
d) licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení podlicence či postoupení licence třetí osobě; 
e) licenci, kterou není kupující povinen využít. 
2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 
3. Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta v kupní ceně za poskytnuté plnění dle této kupní smlouvy. 

X. Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty, jelikož to bylo nevyhnutelné a nezbytně nutné.
2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.
3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které jsou chráněné zákonnou mlčenlivostí, dále ty, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a informace, které se týkají této smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how), s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména utajené skutečnosti podle zvláštního zákona). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě oprávněného postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
5. Prodávající se zavazuje zabezpečit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé postupovali s veškerou odbornou péčí, chránili jeho data a zejména dodržovali nejpřísnější obvyklá pravidla při ochraně dat při práci s daty kupujícího. Dále se prodávající zavazuje dodržovat interní pravidla stanovená pro práci s daty kupujícího.

XI. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od jejího podpisu, plnění je vázáno termíny dle čl. III. této smlouvy. Skončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, jejichž povaha to vylučuje, zejména na licenci, ochranu informací či práva z vad a záruky za jakost. 
2. Kupující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou, i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba počíná běžet den následující po doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
3. Prodávající není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

XII. Závěrečná ujednání

1. Kontaktní osobou kupujícího je: ………………………..
2. Kontaktní osobou prodávajícího je: (doplní uchazeč)
3. Veškeré případné spory mezi stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, může kterákoli ze stran spor předložit obecnému soudu v České republice. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně českým právem.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Technická specifikace (uchazeč předkládá v nabídce)
Příloha č. 2 - Vzor protokolu o převzetí plnění (uchazeč předkládá v nabídce)
Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy prodávajícího (uchazeč nepředkládá v nabídce)


	V ........................ dne: .....................
	
	V ........................ dne: .....................

	


..........................................................
	

	..........................................................

	Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
	
	jméno osoby zastupující prodávajícího
(doplní uchazeč)

jméno prodávajícího
(doplní uchazeč)



Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace 

Popis stávajícího řešení
V IT prostředí Oborové zdravotní pojišťovny jsou v současnosti provozované výpočetní prostředky, které jsou většinou morálně zastaralé (stáří 6-9let) a které jsou cenově náročné jak z hlediska poskytované servisní podpory, tak z hlediska vysoké licenční náročnosti). 
S ohledem na nutnost provozovat aktuální aplikační prostředí min. po dobu následujících 4 a více let a s ohledem na nutnost uspořit finanční prostředky za servisní podporu zastaralých serverů se předpokládá, že dojde k náhradě níže uvedených technických prostředků za aktuální / moderní typy.
Informační memorandum zadavatele
Přehled nahrazovaných serverů:
	Server
	Procesor
	Jader celkem
	Paměť celkem

	Sun SPARC Enterprise M8000
	SPARC64-VI @2.4GHz
	16
	64GB

	Sun SPARC Enterprise M5000
	SPARC64-VI @2.15GHz
	8
	32GB

	Sun Fire V210
	UltraSPARC-IIIi 336 MHz
	2
	16GB



Přehled nahrazovaných diskových polí:
	Pole
	Disky
	Počet
	Užitečná kapacita

	Sun StorageTek ST6130
	146GB / 15krpm
	7
	0.7TB

	Sun StorageTek ST6140
	146GB / 15krpm
	48
	6,5 TB 

	Sun StorageTek ST6540
	146GB / 15krpm
	32
	22TB

	
	500GB / 7.2krpm
	16
	

	
	1TB /7.2krpm
	16
	



Na výše uvedených serverech je provozováno zejména databázové prostředí nad DBS Informix a aplikační prostředí nad JBossem a dalšími komponentami:
M8000
· Solaris 10 11/06, SunOS, OS_release: 5.10 SPARC
· IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC3
· JBoss [Trinity] 4.2.3.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_3_GA date=200807181417)
· JBoss [The Oracle] 5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221634
· Java version: 1.5.0_24,Sun Microsystems Inc.
· Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM 1.5.0_24-b02,Sun Microsystems Inc.
· java.vm.specification.vendor: Sun Microsystems Inc.
· java.runtime.version: 1.6.0_22-b04
· SaxJBossXBParser] Created parser: org.apache.xerces.jaxp.SAXParserImpl@1367e28
· NetWorker 7.6.4.Build.1039 Workgroup Edition/8

M5000
· Solaris 10 11/06, SunOS, OS_release: 5.10 SPARC
· IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC3
· IBM INFORMIX-4GL Version   7.50.FC1
· Sun kompilátor C
· Java,  JBoss viz M8000
· ASPI
· DRG - grouper

V210
· Solaris 10 3/05 s10_74L2a SPARC
· Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q1 
· Sun Java System Access Manager 6 2005Q1
· Sun Java System Instant Messaging 7 2005Q1 
· Sun Java System Messaging Server 6 2005Q1
· Sun Java System Portal Server 6 2005Q1 Sun Java System Portal Server
· Sun Java System Portal Server Secure Remote Access 6 2005Q1
· Mobile Access 6 2005Q1
· System Web Server 6.1 SP4 2005Q1
· LibreOffice_4.0.0_Linux_x86
· Informix klient
· CUPS
· XFRendering Server firmy Ecrion
· XML knihovny

Tento server musí být do budoucího řešení integrován (buď virtualizovaně nebo jako samostatný HW).

Servery a pole jsou umístěny do nezávislých datových center, která jsou v rámci lokality oddělena. Disková pole jsou k serverům připojena přímo (DAS) – bez SAN přepínačů. Replikace dat mezi diskovými poli je zajištěna softwarově.
S ohledem na obsazenost obou center a nutnost dočasného souběžného provozu stávající a nové infrastruktury je absolutní nutností minimalizace prostorových a energetických požadavků nabízené infrastruktury. 
Musí být zachován maximální počet PVU současných 1600 PVUPožadavky na nabízené řešení
Požaduje se náhrada všech výše uvedených serverů za dvojici moderních, výkonných serverů, které budou poskytovat dostatečný výkon (i při výpadku jednoho z dvojice) pro provoz všech aplikací a budou poskytovat dostatečnou rezervu pro další rozšíření v případě další výkonové potřeby (nová aplikace apod.). 
Nová technologie musí umožnit pouze generační obměnu stávajícího vybavení pro jádro informačního systému OZP, tj. akceptovatelná je pouze hardwarová platforma, která umožní zachovat stávající aplikační software (aplikace, skripty, utility, sw třetích stran) a DBS Informix nad operačním systémem Solaris 10 pro SPARC. Migrace prostředí není přípustná!
S ohledem na nutnost provozování aplikačního prostředí po dobu minimálně následujících 4 let je naprosto relevantní požadavek na navýšení výpočetní kapacity, velikosti a výkonu úložných prostorů a rozsahu externí konektivity a to minimálně na dvojnásobný výkon a kapacitu oproti stávajícímu stavu. S ohledem na nutnost trvalé dostupnosti kvůli návazným systémům a možný úbytek kvalifikovaného personálu by měla nová infrastruktura splňovat požadavky na minimální odstávky při údržbě a musí být navržena jako vysoce spolehlivá (self-healing, predikce poruchy, atp.). Protože servery budou provozovány jako virtualizované, musí nabízené servery obsahovat i podporu (licence, aktivační klíče apod.) pro virtualizaci, která je uznávaná společností IBM jako licenční bariéra pro Informix.
Disková pole budou nahrazena dvojicí identických, moderních a modulárně škálovatelných polí střední třídy, která v sobě budou obsahovat pomalé i rychlé disky. Pole musí současně umožňovat implementaci různých typů souborových systémů. Předpokládá se následující využití diskových kapacit (vč. hot-spare disků):
-	6+1x 600 GB SAS2 RAID-10…	transakční logy, temp tablespace a ostatní sekvenční přístupy
-	2+1x 400 GB SSD RAID-0	…	L2ARC a ZIL pro databázový a souborový storage pool	
-	18+1x 600 GB FC/SAS2 RAID-5…	databázový storage pool
-	18+1x 600 GB FC/SAS2 RAID-5…	souborový storage pool 
-	22+2x   3TB SATA RAID-6	…	backup a archiv 
S ohledem na přechodný souběh stávající platformy a s ohledem na postupnou migraci produkčních aplikací na novou platformu je požadováno, aby nová infrastruktura kladla minimální prostorové a energetické požadavky.

Nabízená zařízení/řešení musí splňovat obecné požadavky, které obecně determinují třídu zařízení, i specifické požadavky Zadavatele!

Obecné požadavky na servery – primární produkční server:
	Požadované obecné vlastnosti poptávaného řešení
	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku
	[bookmark: _GoBack]Parametry či popis nabízeného řešení*

	Typ CPU
	RISC, minimálně 10 jader
Frekvence CPU minimálně 2,8 GHz
	(doplní uchazeč)

	Počet  instalovatelných CPU
	Čtyři fyzické procesory na server
	(doplní uchazeč)

	Minimální požadavky na RAM
	Minimálně 512 GB na server
	(doplní uchazeč)

	Rozšiřitelnost RAM
	Minimálně o dalších 512 GB na server
	(doplní uchazeč)

	Ethernet porty
	Minimálně 8x10/100/1000 Mbps AutoSense porty, 
1x 100 Mbps administrační port
	(doplní uchazeč)

	Další porty – např. 4x USB (pro KVM a UPS)
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Rozhraní pro KVM obecně
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Interní disky (součástí je boot device)
	Minimálně 4 ks interních disků vyměnitelných za chodu, 
RAID řadič s podporou min. zrcadlení
	(doplní uchazeč)

	Interní DVD
	NE
	(doplní uchazeč)

	Rozšiřující sběrnice
	server musí obsahovat minimálně 8 ks PCIe Gen3 hot-swap slotů
	(doplní uchazeč)

	Virtualizační technologie	
	Virtualizace musí být akceptovaná spol. IBM jako licenční bariéra a musí být podporovaná i v případě použití klastrového prostředí.

Minimální požadovaná úroveň granularity je CPU jádro, 1GB RAM, jeden rozšiřující PCIe slot, resp. konkrétní adapter
	(doplní uchazeč)

	Operační systém
	Solaris 10 pro SPARC
	(doplní uchazeč)



*Pozn.: Uchazeč doplňuje popis nabízeného parametru, tedy jednotlivé skutečně nabízené hodnoty požadovaných parametrů. Parametry či popis nabízeného řešení musí vždy obsahovat hodnotové či slovní vyjádření ke všem parametrům či požadavkům, uvedeným ve sloupci „Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku“. Nepostačí tedy pouhé uvedení informace „Ano“, s výjimkou položek, u kterých je tato informace jako požadovaný parametr předepsána (viz výše např. položka „Další porty – např. 4x USB (pro KVM a UPS)“). Nepostačí dále např. hodnotové či slovní vyjádření pouze k některým částem požadovaného parametru či požadavku zadavatele, uvedených ve sloupci „Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku“. Uchazeči nemají povinnost uvádět další související parametry, které se jako předepsané parametry či požadavky neobjevují ve sloupci „Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku“.
Uvedený požadavek na strukturu sloupce „Parametry či popis nabízeného řešení“ platí dále i pro ostatní níže uvedené tabulky.      
Obecné požadavky na servery – záložní server:
	Požadované obecné vlastnosti poptávaného řešení
	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku
	Parametry či popis nabízeného řešení

	Typ CPU
	RISC, minimálně 10 jader
Frekvence CPU minimálně 2,8 GHz
	(doplní uchazeč)

	Počet  instalovatelných CPU
	Dva fyzické procesory na server
	(doplní uchazeč)

	Minimální požadavky na RAM
	Minimálně 256 GB na server
	(doplní uchazeč)

	Rozšiřitelnost RAM
	Minimálně o dalších 256 GB na server
	(doplní uchazeč)

	Ethernet porty
	Minimálně 8x10/100/1000 Mbps AutoSense porty, 
1x 100 Mbps administrační port
	(doplní uchazeč)

	Další porty – např. 4x USB (pro KVM a UPS)
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Rozhraní pro KVM obecně
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Interní disky(součástí je boot device)
	Minimálně 4 ks interních disků vyměnitelných za chodu, 
RAID řadič s podporou min. zrcadlení
	(doplní uchazeč)

	Interní DVD
	NE
	(doplní uchazeč)

	Rozšiřující sběrnice
	server musí obsahovat minimálně 6 ks PCIe Gen3 slotů, hot-swap funkcionalita je výhodou
	(doplní uchazeč)

	Virtualizační technologie	
	Virtualizace musí být akceptovaná spol. IBM jako licenční bariéra a musí být podporovaná i v případě  použití klastrového prostředí 

Minimální požadovaná úroveň granularity je CPU jádro, 1GB RAM, jeden rozšiřující PCIe slot, resp. konkrétní adapter
	(doplní uchazeč)

	Operační systém
	Solaris 10 pro SPARC
	(doplní uchazeč)




Obecné požadavky na disková pole (každé z dvojice):
	Požadované obecné vlastnosti poptávaného řešení
	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku
	Parametry či popis nabízeného řešení

	Typ pole
	Mid-range třída
	(doplní uchazeč)

	Počet  kontrolerů
	Dva kontrolery aktiv/aktiv
	(doplní uchazeč)

	Minimální požadavky na vyrovnávací paměť
	Minimálně 12 GB na kontroler
	(doplní uchazeč)

	Blokové protokoly
	Minimálně Fibre Channel, iSCSI
	(doplní uchazeč)

	Front-end porty
	Minimálně 8x 8 Gbps FC
	(doplní uchazeč)

	Rozšiřitelnost F-E portů
	Minimálně 4x 8 Gbps FC 
nebo
4x 10 Gbps iSCSI 
	(doplní uchazeč)

	Interní konektivita
	SAS-2 6 Gbps
	(doplní uchazeč)

	Ochrana dat
	Podpora RAID 1+0, 5, 6
	(doplní uchazeč)

	Disky
	Možnost instalovat disky o min. kapacitě a rychlosti:  300 GB/15krpm, 900 GB /10krpm, 3 TB/7.2k disky Souběžné použití více typů disků

	 (doplní uchazeč)

	SSD, Flash
	Možnost používat flash nebo SSD
	(doplní uchazeč)

	RAS vlastnosti (stabilita, spolehlivost, servisovatelnost)
	- Duální aktiv/aktiv kontroler a automatický failover IO cest
- Zrcadlená a zálohovaná cache 
- Redundantní a hot-swap komponenty (kontrolery, zdroje, ventilátory a disky)
- load balancing, multipathing (kontrolery)
	(doplní uchazeč)

	Podpora OS
	Solaris, Windows, RedHat, VMware
	(doplní uchazeč)

	Lokální klony
	Podpora lokálních klonů a snapshotů
	(doplní uchazeč)

	Vzdálená replikace
	Podpora vzdálené replikace dat v manuálním i automatickém režimu
(synchr. a asynchr. )
	(doplní uchazeč)

	Vzdálená správa a monitoring
	Ano
	(doplní uchazeč)





Specifikace aktuálních požadavků na servery:
- primární produkční server
	Požadované vlastnosti poptávaného řešení
	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku
	Popis nabízeného řešení

	Požadovaná konfigurace navrhovaného serveru
	
	Min. 2 CPU (myšleno fyzické procesory/sokety)
Min. 512 GB RAM
Min. 8x 1Gbps Ethernet port
Min. 4x dualport  8 Gbps FC HBA
Min. 4x 600 GB disky s RAID řadičem 
	(doplní uchazeč)

	Operační systém
	Požaduje se dodání licencí (či RTU) operačního systému dle výše uvedené obecné specifikace
	(doplní uchazeč)

	Zvolený typ virtualizace
	Popište zvolený typ virtualizace, její granularitu (na procesor, jádro nebo jeho část, 
minimální velikost přidělené paměti, přidělování IO subsystému a síťové konfigurace atd.) a uveďte, zda je možné virtuální oddíly, resp. přidělené hw zdroje, dynamicky „za běhu“ rekonfigurovat.
Dále uveďte prohlášení, že technologie je akceptována spol. IBM jako licenční bariéra (stačí odkaz na veřejně dostupný web spol. IBM)
	(doplní uchazeč)

	Možnost dedikovat vybrané vstupně/výstupní zařízení
	Virtualizační technologie musí umožňovat dedikování vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálnímu serveru.
	(doplní uchazeč)

	Možnost sdílet vybrané vstupně/výstupní zařízení
	Virtualizační technologie musí umožňovat sdílení vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálnímu serveru.
	(doplní uchazeč)

	Vzdálená správa a monitoring
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Licenční náročnost
	Uveďte licenční náročnost pro IBM (DBS INFORMIX) software v PVU na procesorové jádro
	(doplní uchazeč)

	Velikost
	Preferován server velikosti maximálně 6 RU
Instalace typu rack-mount
	(doplní uchazeč)

	Redundantní chlazení
	Redundantní větráky vyměnitelné za chodu
	(doplní uchazeč)

	Napájení
	Redundantní (alespoň N+1) napájecí  zdroje vyměnitelné za chodu

	(doplní uchazeč)

	Energetické požadavky na připojení serveru
	Uveďte odběr serveru ve wattech pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)
	(doplní uchazeč)

	BTU potřebné k chlazení navrhované konfigurace serveru
	Uveďte počet BTU serveru pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)
	(doplní uchazeč)

	Rozměry navrhovaného serveru
	Uveďte fyzické rozměry navrhovaného serveru
	(doplní uchazeč)

	Váha serveru
	Uveďte hmotnost navrhovaného server
	(doplní uchazeč)

	Délka a úroveň HW záruky
	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time - on site
	(doplní uchazeč)

	Délka SW support subscription 
	60 měsíců
	(doplní uchazeč)

	Certifikovaná HW a SW instalace serveru
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Příslušenství pro zprovoznění 
	LAN/SAN kabely, drobný instalační materiál
	(doplní uchazeč)

	Integrace serveru do IT prostředí OZP 
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Dodací lhůta
	Uveďte 
	(doplní uchazeč)



- záložní produkční server
	Požadované vlastnosti poptávaného řešení
	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku
	Popis nabízeného řešení

	Požadovaná konfigurace navrhovaného serveru
	
	2 CPU (myšleno fyzické procesory/sokety)
Min. 256 GB RAM
Min. 8x 1 Gbps Ethernet port
Min. 4x dualport 8 Gbps FC HBA
Min. 4x 600 GB disky s RAID řadičem 
	(doplní uchazeč)

	Operační systém
	Požaduje se dodání licencí (či RTU) operačního systému dle výše uvedené obecné specifikace
	(doplní uchazeč)

	Zvolený typ virtualizace
	Popište zvolený typ virtualizace, její granularitu (na procesor, jádro nebo jeho část, 
minimální velikost přidělené paměti, přidělování IO subsystému a síťové konfigurace atd.) a uveďte, zda je možné virtuální oddíly, resp. přidělené hw zdroje, dynamicky „za běhu“ rekonfigurovat.
Dále uveďte prohlášení, že technologie je akceptována spol. IBM jako licenční bariera (stačí odkaz na veřejně dostupný web spol. IBM)
	(doplní uchazeč)

	Možnost dedikovat vybrané vstupně/výstupní zařízení
	Virtualizační technologie musí umožňovat dedikování vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálnímu serveru
	(doplní uchazeč)

	Možnost sdílet vybrané vstupně/výstupní zařízení
	Virtualizační technologie musí umožňovat sdílení vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálními serveru
	(doplní uchazeč)

	Vzdálená správa a monitoring
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Licenční náročnost
	Uveďte licenční náročnost pro IBM (DBS INFORMIX) software v PVU na procesorové jádro
	(doplní uchazeč)

	Velikost
	Preferován server velikosti maximálně 4 RU
Instalace typu rack-mount
	(doplní uchazeč)

	Napájení
	Redundantní (alespoň N+1) napájecí  zdroje vyměnitelné za chodu

	(doplní uchazeč)

	Energetické požadavky na připojení serveru
	Uveďte odběr serveru ve wattech pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)
	(doplní uchazeč)

	BTU potřebné k chlazení navrhované konfigurace serveru
	Uveďte počet BTU serveru pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)
	(doplní uchazeč)

	Rozměry navrhovaného serveru
	Uveďte fyzické rozměry navrhovaného serveru
	(doplní uchazeč)

	Váha serveru
	Uveďte hmotnost navrhovaného serveru
	(doplní uchazeč)

	Délka a úroveň HW záruky
	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time - on site
	(doplní uchazeč)

	Délka SW support subscription 
	60 měsíců
	(doplní uchazeč)

	Certifikovaná HW a SW instalace serveru
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Příslušenství pro zprovoznění 
	LAN/SAN kabely, drobný instalační materiál
	(doplní uchazeč)

	Integrace pole do IT prostředí OZP
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Dodací lhůta
	Uveďte 
	(doplní uchazeč)




Specifikace aktuálních požadavků na disková pole:
- požadavky na jedno pole z dvojice identických
	Požadované vlastnosti poptávaného řešení
	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku
	Popis nabízeného řešení

	Použitý souborový systém
	bez omezení typu
	(doplní uchazeč)

	Maximální výška diskového pole
	Max. výška do 20 RU
	(doplní uchazeč)

	Požadovaná hrubá disková kapacita
	Min. 45x 600 GB/10krpm 2.5“ 
+ 24x 3 TB 3.5“
+ 3x 400 GB SSD
	(doplní uchazeč)

	Rozšiřitelnost kapacity
	Min. na dvojnásobek požadované kapacity
	(doplní uchazeč)

	Rozhraní
	Min. 8x 8 Gbps FC
	(doplní uchazeč)

	Vnitřní paměť
	Min. 12 GB na řadič
	(doplní uchazeč)

	Požadované softwarové funkcionality
(součástí dodávky, v ceně)
	Možnost vytvářet lokální klony a snapshoty
Podpora pro Thin Provisioning
Proaktivní kontrola disků proti chybám
Storage/Volume Manager
Tiering
Upgrade fw za provozu
	(doplní uchazeč)

	Energetické požadavky 
	Uveďte max. odběr úložiště ve wattech
	(doplní uchazeč)

	BTU potřebné k chlazení 
	Uveďte max. počet BTU 
	(doplní uchazeč)

	Rozměry zařízení
	Uveďte fyzické rozměry navrhovaného diskového úložiště
	(doplní uchazeč)

	Váha zařízení
	Uveďte hmotnost navrhovaného zařízení
	(doplní uchazeč)

	Délka a úroveň servisní podpory

	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time- on site
	(doplní uchazeč)

	Certifikovaná HW a SW instalace pole
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Příslušenství pro zprovoznění 
	LAN/SAN kabely, drobný instalační materiál
	(doplní uchazeč)

	Integrace pole do IT prostředí OZP
	Ano
	(doplní uchazeč)

	Dodací lhůta
	Uveďte 
	(doplní uchazeč)









Příloha č. 2
Vzor protokolu 


	[bookmark: Text1]PROTOKOL  č.     

o převzetí plnění




Předmět plnění:
	Označení
	Název/Popis
	Množství
	Sériové číslo

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	Č. objednávky/smlouvy OZP:
	

	Dodáno na adresu:
	


	Datum převzetí:
	



	
Prodávající:

Adresa:

	
Kupující:

Adresa:
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