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TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY A VÝBAVA

[bookmark: _Hlk114755069]„Elektromobil pro obec Javorník“

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

	
Minimální požadované parametry

	
Požadavek
	
Splnění požadavku


	
Vnější rozměry vozidla

(šířka včetně bočních zrcátek)
	
Délka min. 4751 mm
Šířka max. 1848 mm
(šířka max. 2107 mm)

	[…]

	Typ vozidla
	Kategorie N1
	[…]

	Typ motoru
	
čistě elektrický vůz, pohon automobilu: elektro

	[…]

	Výkon motoru
	min. 50 kW
	[…]

	Stav / Kategorie
	
nový vůz, který nebyl předmětem odpisů a nebyl registrován na jiného majitele

	[…]

	
Typ a kapacita baterie

	
na bázi lithia, min. 50 kWh

	[…]

	
Nabíjení

	třífázové
	[…]

	
Dojezd automobilu (dle WLTP)

	
min. 250 km

	[…]

	
Zadní parkovací asistent + zpětná kamera

	ano
	[…]

	Klimatizace
	automatická
	[…]

	Počet sedadel
	min. 5
	[…]

	Otevírání dveří ze tří stran nákladového prostoru
	ano
	[…]

	Centrální zamykání dveří • Dálkové centrální zamykání
	ano
	[…]

	Elektronická parkovací brzda
	ano
	[…]

	
Záruka celková

	
min. 5 let/200 000 km

	[…]

	
Záruka na akumulátor

	
min. 8 let/160 000 km

	[…]


[…] vyplní dodavatel


V ……………………………… dne ………………… 




…………………………………………………………
Identifikace a podpis
oprávněné osoby dodavatele
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