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Příloha č. 4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽEBNÍCH VOZIDEL
(minimální požadavky na vybavení a vlastnosti vozidel)

SLUŽEBNÍ VOZIDLO č. 1 – platba převodem na účet po převzetí vozidla, pohon 2 kol, diesel
Základní výbava:

ABS, ESC

Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Autorádio – FM + CD, včetně reproduktorů a propojení
12V zásuvka ve středové konzole

Barevné provedení vozu – stříbrná standart

Boční airbag vpředu a hlavový airbag

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + 2x klíč
Elektrické ovládání předních oken, zadní mechanicky

Gumové podlahové koberečky

Hlavové opěrky vzadu

Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem
Klimatizace s mechanickou regulací

Loketní opěra vpředu

Make-up zrcátka vlevo

Make-up zrcátka vpravo
Mlhový přední světlomet (integrovaný)

Multifunkční ukazatel

Nekuřácké provedení

Osvětlení vnitřního interiéru

Potah sedadel – látka/tkanina
Počet dveří 5

Počet míst 5 

Posilovač řízení

S dálkovou regulací polohy světlometů

S kontrolkou zapnutí bezpečnostních pásů

S víkem odkládací schránky
Stropní sklopná madla

Spínač denního jízdního osvětlení

Standartní šrouby kol

Střešní anténa

Stěrač zadního okna s ostřikovačem
Světlomety s integrovaným dálkovým světlem, pravostranný provoz

Tříbodový bezpečnostní pás vzadu uprostřed

Vnitřní zpětné zrcátko

Výškové seřizování sedadla řidiče

Výplň dveří – látka/tkanina

Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné

Zadní parkovací asistent

Exteriér:

4 x disk z lehké slitiny R15 + rezervní kolo R15
Pneumatiky letní R15 – 4 ks + rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola
Pneumatiky zimní včetně ocelových disků  R15 – 4ks

TECHNICKÁ DATA

Vnější rozměry:

Délka
min 4.400 mm 
Šířka
min 1.700 mm 
Výška
min 1.450 mm 
Rozvor:
min 2.500 mm 
Objem zavazadlového prostoru
min 500 l
Motor, převodovka, elektrické rozvody:

Palivo
diesel

Počet válců
4; in line

Objem motoru
min 1.380 cm3

Min. výkon:
65 kW

Převodovka
manuální, min 5 - stupňová
CO2 emise – kombinované (EURO 5)
max 125 g/km

Spotřeba – kombinovaná (dle platné normy EU)
max 4,9 l / 100 km

VYČÍSLIT provozní a servisní náklady vozidla po dobu 3 let provozu - DOPLNIT DO KRYCÍHO LISTU
Dodavatel vypracuje kompletní provozní a servisní náklady na provoz vozidla po dobu 3 let, přičemž předpokládaný nájezd bude 30 tis. km za 3 roky a předpokládaná cena NM  á 39,- Kč. Tím se rozumí veškeré náklady na PHM, servisní úkony předepsané výrobcem, ceny garančních prohlídek a veškeré další náklady, které nejsou poskytovány zdarma v rámci garančních prohlídek – vše v souladu a dle technického manuálu vozidla.
Forma zpracování těchto údajů je na uchazeči – např. textový výčet servisních úkonů, tabulkový seznam apod. 

Ze zpracovaného materiálu musí být vše jednoduše kontrolovatelné, jasně vyčísleno a dohledatelné v manuálu.

SLUŽEBNÍ VOZIDLO č. 2 – financování pomocí leasingu (podmínka dotace), pohon 4x4,

benzín nebo benzín + LPG
Základní výbava:

ABS, ESC

Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Autorádio – FM + CD, včetně reproduktorů a propojení
12V zásuvka ve středové konzole

Barevné provedení vozu – stříbrná standart

Boční airbag vpředu a hlavový airbag

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + 2x klíč

Elektrické ovládání předních oken, zadní mechanicky

Gumové podlahové koberečky

Hlavové opěrky vzadu

Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem

Klimatizace s mechanickou regulací

Loketní opěra vpředu

Make-up zrcátka vlevo

Make-up zrcátka vpravo

Mlhový přední světlomet (integrovaný)

Multifunkční ukazatel

Nekuřácké provedení

Osvětlení vnitřního interiéru

Potah sedadel – látka/tkanina

Počet dveří 5

Počet míst 5 

Posilovač řízení

S dálkovou regulací polohy světlometů

S kontrolkou zapnutí bezpečnostních pásů

S víkem odkládací schránky
Stropní sklopná madla

Spínač denního jízdního osvětlení

Standartní šrouby kol

Střešní anténa

Stěrač zadního okna s ostřikovačem
Světlomety s integrovaným dálkovým světlem, pravostranný provoz

Tříbodový bezpečnostní pás vzadu uprostřed

Vnitřní zpětné zrcátko

Výškové seřizování sedadla řidiče

Výplň dveří – látka/tkanina

Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel

Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné

Zadní parkovací asistent

Exteriér:

4 x disk z lehké slitiny R15 + rezervní kolo R15 (min rozměr)
Pneumatiky letní R15 – 4 ks + rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola (min rozměr)
Pneumatiky zimní včetně ocelových disků  R15 – 4ks (min rozměr)
TECHNICKÁ DATA

Vnější rozměry:

Délka
min 4.100 mm 

Šířka
min 1.750 mm 

Výška
min 1.550 mm 

Rozvor:
min 2.500 mm 

Objem zavazadlového prostoru
min 260 l

Motor, převodovka, elektrické rozvody:

Palivo
benzín; benzín + LPG
Počet válců
4; in line

Objem motoru
min 1.580 cm3

Min. výkon:
75 kW

Převodovka
manuální, min 5 - stupňová

CO2 emise – kombinované (EURO 5)
max 155 g/km

Spotřeba – kombinovaná (dle platné normy EU)
max 7 l /100 km

VYČÍSLIT provozní a servisní náklady vozidla po dobu 3 let provozu - DOPLNIT DO KRYCÍHO LISTU
Dodavatel vypracuje kompletní provozní a servisní náklady na provoz vozidla po dobu 3 let, přičemž předpokládaný nájezd bude 30 tis. km za 3 roky a předpokládaná cena NM  á 39,- Kč. Tím se rozumí veškeré náklady na PHM, servisní úkony předepsané výrobcem, ceny garančních prohlídek a veškeré další náklady, které nejsou poskytovány zdarma v rámci garančních prohlídek – vše v souladu a dle technického manuálu vozidla.

Forma zpracování těchto údajů je na uchazeči – např. textový výčet servisních úkonů, tabulkový seznam apod. 

Ze zpracovaného materiálu musí být vše jednoduše kontrolovatelné, jasně vyčísleno a dohledatelné v manuálu.


