**Doplňující informace**

1. **upřesnění položky z rozpočtu SO 01 Cyklostezka č. 37 - obrubník betonový chodníkový 250x100x250mm**

v položce 37 má být správně popis obrubníku:

250x100x1000 mm (délka 1000 mm), je to obrubník ABO 100/10/25

Výměra 1828,929 je správná.

1. **upřesnění položky č. 26 rozpočtu SO 01 Cyklostezka.**

**Jedná se o obrusnou asfaltovou vrstvu ACO 8 tl 5 cm, která je v rozpočtu označena jako Asfaltový koberec otevřený AKO 8 tl 50 mm z modifikovaného asfaltu.**

Správné znění položky je dle projektu, tedy ACO 8 tl. 5 cm.

1. **upřesnění položky č. 2-3 rozpočtu SO 01 Cyklostezka - je vytěženo 1220,8 m3 zeminy, která je odvezena do vzdálenosti 1 km položkou č 6. Co bude dál s touto zeminou? Bude uložena na nějakou deponii MČ Prahy 19? V případě, že nebude, pak chybí doprava na skládku, její uložení a skládkovné.**

Vytěžená zemina bude odvezena na místo určené investorem do maximální vzdálenosti 1 km. Zemina, která nebude využita pro zpětné terénní úpravy stezky, bude následně investorem využita pro terénní úpravy v přilehlém okolí. Zemina nebude odvážena na skládku, proto s tím není ve výkazu uvažováno.