**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ ALBRECHTICKÁ, PRAHA 19**

Dokumentace pro výběrové řízení na zhotovení společné projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DUR+DSP), vč. projednání společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSP) s příslušným stavebním úřadem a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) a zajištění autorského dozoru (AD)

**1) Identifikační údaje**

Investor stavby: MČ Praha 19

Název stavby: Víceúčelové hřiště při ZŠ Albrechtická, Praha 19

Místo stavby: Městská část Praha 19, k. ú. Kbely, pozemky par.č. 245/1, 245/3, 249/2

Stupně dokumentace:

- společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP)

k ohlášení stavby,

- dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provedení stavby (DZS),

- autorský dozor (AD).

**2) Základní údaje**

Předmětem díla je vypracování společné projektové dokumentace (DUR+DSP) pro ohlášení stavby vč. projednání společné projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSP) s příslušným stavebním úřadem a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v podrobnostech pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a včetně zpracování kontrolního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a zajištění autorského dozoru (AD) na komunikace, zpevněné plochy, veřejného osvětlení v území vymezeným pozemky par.č. 245/1, 245/3, 249/2 v k.ú. Kbely.

Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Dokumentace DUR+DSP a dokumentace DZS budou předány v 6-ti paré + 2x na CD.

**3) Minimální požadavky na rozsah a obsah díla**

**Sportoviště:**

1. Základ sportoviště bude tvořit běžecký ovál s 3-4 drahami v maximální možné délce (160-200 m).
2. Součástí oválu bude rovná dráha 100 m s výběhem na pozemek 245/3.
3. Střed oválu bude obsahovat oplocené hřiště s umělou trávou o min. rozměrech 40 x 22 m (hlavním účelem bude trénink fotbalu).
4. Dále bude součástí areálu:
* doskočiště pro skok vysoký a skok daleký,
* volejbalové hřiště,
* beach volejbalové hřiště,
* plocha pro street basket,
* prvky workout,
* případná další sportoviště dle návrhu projektanta.

**Technické zázemí:**

Hřiště bude obsahovat nutnou přípravu (základ) pro případnou instalaci nafukovací haly ve vnějším půdorysu běžeckého oválu včetně příslušných sítí.

1. Areál bude osvětlen a budou instalovány 2-3 sloupky s možností napojení na elektrickou energii (230 V, 400 V).
2. Přívod pitné vody (pítko), přívod užitkové vody s využitím nádrží na dešťovou vodu instalovaných u sportovní haly.
3. Zastřešená „střídačka“ resp. převlékací místo v blízkosti běžeckého oválu.
4. Celý areál bude oplocen se zachováním průchodu ve směru Toužimská – Albrechtická (pěší přístup k MŠ od parkoviště sportovní haly).
5. Součástí projektu bude napřímení panelové komunikace (u Rodinky) na pozemku 245/1.

**4) Mapa pozemků:**

****