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1. Úvod

Tato „Zadávací dokumentace“ a „Výzva k podání nabídek“ je vypracována jako podklad pro podání nabídek na poskytnutí služby „Opravy a úpravy vozidla T 815 CAS 32 – 6x6“. Veřejná zakázka na služby: „Opravy a úpravy vozidla T 815 CAS 32 – 6x6“ je veřejnou zakázkou malého rozsahu zadanou podle § 6 a § 12 odst. 3  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) vyhlášené na IS VZ a profilu zadavatele.

[bookmark: _Toc379373895][bookmark: _Toc512934562][bookmark: _Toc512934661][bookmark: _Toc512934961][bookmark: _Toc512935151][bookmark: _Toc512935291][bookmark: _Toc79646642]2. Zadavatel

Zadavatel:				Obec Chyňava
Adresa:					Chyňava 39, 267 07
IČ:					00233358
Statutární zástupce:			Václav Kšír
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Šimek, tel: 725  045 373
Josef Husák tel: 602 336 888

		
[bookmark: _Toc379373896]3. Identifikace předmětu zakázky

Předmětem zakázky jsou služby poskytnuté při opravách a úpravách vozidla T 815 CAS 32 – 6x6. Jedná se o opravy hasičského vozidla týkající se podvozkové a motorové části, kabiny vozidla, opravy na čerpadle a rozvodu vody, zvukovém a výstražném zařízení, povrchové úpravy karoserie vozidla, nástavby a karoserie vozidla, nápisů a reflexních polepů. 
Předpokládaná cena zakázky je 1 487 000 Kč bez DPH. Nepřipouští se variantní řešení.

[bookmark: _Toc316893867][bookmark: _Toc379373897]4. Popis předmětu zakázky

[bookmark: _Toc316893868][bookmark: _Toc379373898]4.1 Opravy na vozidle CAS 32 T815
Rozsah prací na podvozkové a motorové části:
•	přetěsnění motoru, výměna motorového oleje vč. filtrů (vzduchové, palivové atd.) 
•	kontrola, popř. rekonstrukce vzduchové soustavy vozidla, rozvodů tl. vzduchu a regulátoru
•	výměna vlnovců pérování a ovládacích ventilů, případná výměna nosných prvků vlnovců
•	výměna brzdových hadic
•	kontrola, případná výměna vzduchojemů, včetně odkalovacích ventilů
•	kontrola, rekonstrukce brzd (brzdové obložení, bubny a brzdové válce)
•	seřízení vstřikovačů a ventilů motoru
•	kontrola a případné seřízení vůle spojovacích tyčí včetně provedení geometrie řízení
•	výměna spojkové lamely, přítlačného kotouče, spojkového ložiska a seřízení spojky
•	kontrola elektroinstalace a výměna startéru
•	kontrola, případná výměna posilovače, převodovky a čerpadla řízení včetně výměny oleje
•	výměna původních bočních odrazek za prosvětlené boční odrazky
•	vybavení vozidla zvukovou signalizací zařazení zpětného převodového stupně
•	montáž nových vyhřívaných zrcátek a ochranných rámů zrcátek
•	kontrola naftového topení
•	nalakování podvozku
•	oprava převodovky
•	výměna pneumatik (vzorek NR-49 nebo NR-27) včetně vyvážení

Rozsah prací na kabině vozidla:
•	kontrola a výměna karosářských dílů a úprava na „TERRNO1“ (přední kapota, rohy kabiny, nárazník 4 světelný, schůdky kabiny, blikače a krycí plechy)
•	oprava LP sloupku kabiny
•	rekonstrukce čalounění a konstrukce sedadel a doplnění sedadel řidiče a velitele opěrkami hlavy
•	výměna čalounění dveří, palubní desky a stropu
•	přemístění nádobky ostřikovače předního skla za sedačku velitele
•	montáž lampičky na čtení map u sedadla velitele
•	rekonstrukce elektroinstalace
•	instalace kontrolky zapnutí čerpacího agregátu
•	montáž nové sluneční clony s nápisem TATRA, spojlerů „TERNNO“
•	nalakování kabiny a ošetření dutin

Rozsah prací na čerpadle a rozvodu vody:
•	kompletní rozebrání čerpadla a náhrada vadných nebo chybějících dílů novými
•	tryskání a nalakování čerpadla a všech armatur	
•	výměna všech pryžových částí a těsnících prvků čerpadla a armatur
•	kontrola a případná výměna vývěvy
•	rekonstrukce ovládacího panelu z elektropneumatického na pneumatické ovládání
•	na ovládacím panelu umístění spínače pro zapnutí náhonu čerpadla z prostoru strojníka
•	náhrada původního hladinoměru za LED sloupcový ukazatel stavu hladiny vody v nádrži
•	dodání nového ovládání otáček motoru	
•	kontrola a případná výměna sacího a výtlačného potrubí
•	vyvedení výtlačných hrdel pod zadní skříně
•	zrušení současné lafetové proudnice a vyvedení nové nebo zrekonstruované lafety do zadní části nástavby, lafeta může být pevná nebo odnímatelná
•	provedení zkoušky čerpadla

Zvukové a výstražné zařízení:
•	instalace LED majákové rampy modré barvy na kabinu vozidla o min. šířce 1.300 mm
•	instalace sirény a reproduktoru (může být součástí majákové rampy) s možností volby tónů „WAIL“, „HI-LO“, „YELP“ a s možností reprodukce mluveného slova o výkonu 200 W
•	do přední masky vozu umístit dvě výstražná LED světla modré barvy
•	instalace modrých výstražných LED světel na boční strany nástavby -na každé straně dvě světla
•	instalace zábleskového LED majáku modré barvy na zadní část nástavby
•	instalace oranžové 12ti prvkové výstražné aleje s ovládáním v zadní skříni v prostoru obsluhy čerpadla



Povrchová úprava karoserie vozidla:
•	nástřik základní epoxidové barvy	
•	nástřik mezivrstvy akrylátovým plničem
•	nástřik vrchního laku 
•	barevné provedení bude provedeno podle vyhl. MV č.35/2007 Sb. O technických podmínkách vozidel požární ochrany ve znění vyhl. č. 53/2010. Základní odstín CAS proveden barvou RAL 3000 a bílé zvýrazňující prvky barvou bílou RAL 1000

Nástavba a karoserie vozidla:
•	demontáž nástavby z podvozkové části
•	demontáž stávajícího oplechování
•	otryskání nosných koster nástavby
•	výměna nosných koster nástavby narušených korozí
•	úprava nosných koster nástavby pro montáž AL roletek
•	instalace nového oplechování nástavby z oboustranně pozinkovaného plechu, nebo z plechu z Al slitiny lepenou technologií
•	regálová zástavba bude provedena z AL plechů a AL profilů včetně držáků požárního příslušenství 
•	nová nádrž na vodu včetně vlnolamů vyrobená z oceli s antikorozní úpravou nebo nerezu a objemu minimálně 8000 l, pohledová, ocelová, včetně antikorozního vnitřního nástřiku 
•	nová  nádrž na pěnidlo o objemu minimálně 500 l
•	vytvoření nových úložných prostor pro umístění nářadí k vozidlu  
•	prodloužení pravé přední skříně do spodní hrany nástavby
•	dveře bočních skříní nástavby nahradit AL roletkami, zadní dveře nástavby u ovládání čerpadla nahradit výklopnými dveřmi s horním zavěšením
•	všechny dveře a roletky nástavby budou vybaveny zámky se shodným klíčem
•	pravou a levou přední skříň od sebe oddělit přepážkou, z důvodu kontaminace IDP benzinovými párami z agregátů
•	ohřev vody v nádrži bude demontován
•	instalovat žebřík pro výstup na horní plošinu v pravé zadní části vozidla
•	do nástavby budou zapuštěna světla pro osvětlení okolí vozidla, vnitřní prostor skříní bude osvětlen pomocí LED pásků 
•	v pravé zadní skříni bude umístěn průtokový naviják s vodícími rolnami a elektrickým navíjením s vysokotlakou hadicí DN 25 o délce min. 50m a s vhodnou TURBO proudnicí pro použití na rychlý zásah nízkým tlakem vody
•	pod přední nárazník budou umístěny 3 ks nastavitelných trysek, ventil bude ovládán z místa řidiče
•	na horní plošinu nástavby umístit 2 ks uzavíratelných hliníkových schránek  pro uložení pož. příslušenství a ženijního nářadí o rozměrech minimálně 2,2 x 0,5 x 0,5 m
•	agregáty (plovoucí čerpadlo, motorová pila) umístit v pravé přední skříni na výsuvná plata s dostatečnou nosností
•	v levé přední skříni umístit výsuvné, výklopné nebo otevírací plato pro umístění minimálně 2 dýchacích přístrojů PA 94 a  náhradních tlakových lahví o objemu 6,8l 
•	skříně budou vybaveny policemi a úchyty pro bezpečné uložení požárních prostředků, které budou zajištěny proti nežádoucímu pohybu, police, plata, držáky a úchyty budou vyrobeny z nekorodujících materiálů
•	před levým zadním kolem bude umístěna skříňka na osobní věci

Nápisy a reflexní polepy:
•	rozměry vozidla budou zvýrazněny reflexními polepy 3M dle EN
•	na přední a zadní části karoserie bude umístěn bílý nápis HASIČI

[bookmark: _Toc379373899]4.2 Ostatní
	
Nesplnění těchto parametrů je nesplněním zadávacích podmínek a má za následek vyřazení nabídky. Upřesnění podkladů je možné s Josefem Husákem tel: 602 336 888.  

[bookmark: _Toc379373900]5. Doba a místo plnění zakázky

Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy.

Zahájení plnění: automobil si vítězný uchazeč převezme v Chyňavě – hasičská zbrojnice – býv. kasárna do 14 dnů od podpisu smlouvy.
Dokončení: dle nabídky ale maximálně do 6 měsíců od převzetí vozidla.
 Zadavatel požaduje záruční dobu na opravu v délce 6-24 měsíců.                                                                                                              Místo plnění: opravený automobil bude dopraven po provedené STK a ME k přejímce do hasičské zbrojnice, objekt býv. kasáren, Chyňava
Při nedodržení termínu předání předmětu plnění je dodavatel povinen zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení. 
	
[bookmark: _Toc379373901]6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
[bookmark: _Toc379373902]6.1 Požadavky na kvalifikaci dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 62 odst. 1 ZVZ dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) ZVZ,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a
d) splní technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ  minimálně v úrovni požadované zadavatelem. Zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel v posledních 3 letech realizoval min. 3 obdobné zakázky, přičemž za obdobnou zakázku se považuje poskytnutí služeb při opravách a dovybavení hasičských vozidel v hodnotě min. 500 tis. Kč bez DPH (za 1 vozidlo).


[bookmark: _Toc379373903]6.2. Požadavky na způsob prokázání kvalifikace v rámci nabídky:

V rámci vyhlášené zakázky malého rozsahu bude uchazeč postupovat dle § 62 odst. 3 ZVZ. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel tedy doloží ve své nabídce toliko čestné prohlášení o splnění výše uvedených základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti tvoří přílohu č. 3 této ZD.



[bookmark: _Toc379373904]6.3 Požadavky na způsob prokázání kvalifikace před uzavřením smlouvy:

	Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli níže uvedené originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, z nichž vyplývá, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace nastaly ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že uchazeč tuto povinnost nesplní a doklady prokazující splnění kvalifikace nepředloží, považuje se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

	S ohledem na výše uvedené proto zadavatel doporučuje všem uchazečům, aby si veškeré níže uvedené doklady k prokázání splnění kvalifikace opatřili již ke dni podání nabídky, i když je dle § 62 odst. 3 ZVZ nebudou dokládat v rámci svých nabídek a pro účely posouzení kvalifikace je nahradí doložením čestného prohlášení. Důvodem je skutečnost, že uchazeč na základě výzvy k uzavření smlouvy a v souladu s § 62 odst. 3 ZVZ bude povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, které prokazují splnění jeho kvalifikace platné již ke dni podání nabídky, nikoliv až ke dni podpisu smlouvy. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku zároveň nesmějí být dle § 57 odst. 2 ZVZ starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

	


1) Doklady, které je povinen doložit uchazeč, před uzavřením smlouvy:
		
•	výpis (popř. výpisy) z evidence Rejstříku trestů /§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ/
•	potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ/
•	potvrzení příslušného orgánu - České správy sociálního zabezpečení /§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ/
•	čestné prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), j) a k) ZVZ/

· výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán /§ 54 písm. a) ZVZ/
· doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci /§ 54 písm. b) ZVZ/

· seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění splňující výše uvedenou min. úroveň stanovenou zadavatelem; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno 	veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému 	zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně 	možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její 	straně. /§ 56 odst. 1 písm. a) ZVZ/. 

[bookmark: _Toc230843987][bookmark: _Toc379373905]7. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 2. 2014 v 9.00. Otevírání obálek proběhne dne 27. 2. 2014 v 9.15 na adrese „Chyňava 37, 267 07 Chyňava“. Po té proběhne hodnocení podaných nabídek.

[bookmark: _Toc379373906]8. Lhůta po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni
		
		Lhůta po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni je stanovena do 27. 8. 2014.

[bookmark: _Toc379373907]9. Doručování nabídek 

		Nabídky budou doručeny osobně nebo poštou na adresu Obec Chyňava, Chyňava 37, 267 07 Chyňava, v písemné podobě, v uzavřené obálce označené „Soutěž – vozidlo – neotevírat“,  na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru vítězné nabídky.

[bookmark: _Toc379373908]10. Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena služby bez daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení služby, včetně všech nákladů souvisejících (doprava, instalace, zaškolení obsluhy, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, apod.).
Veškeré související náklady budou zahrnuty do ceny služby. Cenová nabídka musí být platná nejméně do 27. 8. 2014.

[bookmark: _Toc379373909]10.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude vyjádřena jako celková cena za realizaci zakázky bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a celková cena za realizaci zakázky včetně DPH. Cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná na základě položkového výkazu, který je součástí zadávacích podkladů. 

[bookmark: _Toc379373910]10.2 Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za služby bude zpracována podle věcného členění služeb vymezeného v kapitole 4 této výzvy, tj. uvedením cen za jednotlivé části služeb a dodávek. Celková nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých částí služeb a dodávek budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

[bookmark: _Toc379373911]10.3 Nepředvídané služby

Pro případ, že by se při realizaci služeb vyskytly nepředvídané požadavky zadavatele na další dílčí služby či dodávky nezahrnuté ve specifikaci původní dodávky, je dodavatel povinen zabezpečit i tyto nové dodávky, nezbytné pro řádné fungování požadovaného zařízení. 

[bookmark: _Toc379373912]10.4 Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu není přípustné.



[bookmark: _Toc379373913]11. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídky, přičemž nabídky budou hodnoceny ve dvou následujících dílčích kritériích. 
celková nabídková cena				Kč bez DPH		70 % na celkovém hodnocení
délka nabídnuté záruční doby za jakost opravy  počet měsíců		20 % na celkovém hodnocení
délka doby opravy				počet měsíců		10 % na celkovém hodnocení

V celkové nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady na dodání předmětu zakázky specifikované v kapitole 4 této výzvy.

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (celková nabídková cena, doba délky opravy) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (délka nabídnuté záruční doby za jakost opravy) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky a nejvhodnější nabídky.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.


[bookmark: _Toc379373914]12. Platební a smluvní podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohu. Služby budou uhrazeny na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí vozidla s provedenými opravami a úpravami dle specifikace uvedené v kapitole 4 zadávacích podmínek. 
	Zadavatel stanovuje dobu splatnosti faktur vystavených dodavatelem na 30 dní od jejich vystavení.

[bookmark: _Toc379373915]12.1 Další podmínky:

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou a opatřené razítkem uchazeče. Podmínky uvedené v návrhu smlouvy musí respektovat veškerá ustanovení uvedená v textové části zadávací dokumentace a ve výzvě k podání nabídky.

[bookmark: _Toc379373916]13. Jiné požadavky a podmínky pro realizaci zakázky

Jiné požadavky a podmínky pro realizaci zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené  podmínky pro podání nabídky. 
Pro vypracování nabídky zadavatel umožňuje  prohlídku, která se koná 13. 2. 2014 od 16 do 18 hodin v hasičské zbrojnici – objekt býv. kasáren Chyňava.


[bookmark: _Toc379373917]14. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

[bookmark: _Toc379373918]14.1 Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v této výzvě. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

[bookmark: _Toc379373919]14.2 Požadavky na Nabídku 

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

[bookmark: _Toc379373920]
14.3 Podání nabídky a dokumentace uchazeče
Nabídka i dokumentace uchazeče může být podána buď v jednom svazku nebo v samostatných oddělených dokumentech, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem „Soutěž – vozidlo – neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru vítězné nabídky.

[bookmark: _Toc379373921]14.4 Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky

Zadavatel doporučuje uchazeči aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

[bookmark: _Toc379373922]14.5 Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

[bookmark: _Toc379373923]14.6 Členění nabídky, obsah

Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny.
Nabídka musí obsahovat:
1) vyplněný formulář "krycí list" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
2) návrh smlouvy – návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
3) [bookmark: _GoBack]Přílohu č.1  návrhu smlouvy – Cenová specifikace
4) Přílohu č.2 návrhu smlouvy – Technická specifikace techniky – tj. technický popis s uvedením obchodního názvu a základních parametrů dodávaného zařízení, z nějž bude zcela zřejmé, že jsou splněny všechny technické parametry a kvalitativní požadavky vymezené zadavatelem.
5) Čestné prohlášení (viz příloha zadávací dokumentace); součástí čestného prohlášení jsou i doklady dle § 68 odst. 3)

[bookmark: _Toc379373924]15. Práva zadavatele

- zrušit zadávací řízení bez udání důvodů až do podpisu smlouvy. V takovém případě nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na zakázku,


V Chyňavě, dne 6. 2. 2014





……………………………………………..
Václav Kšír
starosta obce

[bookmark: _Toc379373925]
KRYCÍ LIST

K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU 

OPRAVY A ÚPRAVY VOZIDLA T 815 CAS 32 – 6X6


	Obchodní  firma:
	

	Sídlo:
	

	Zastoupená: 
	

	K jednání pověřen :	 
	

	E-mail:
	

	Telefon/Fax:
	
	

	IČ/DIČ:
	
	

	Obchodní rejstřík:
	

	Zápis u:
	

	Bankovní spojení: 
	

	Číslo účtu: 
	





V……………………………….., dne ……………………..




……………………………………………………………..
podpis a razítko uchazeče



	


[bookmark: _Toc379373926]SMLOUVA - návrh




Smluvní strany

Objednatel: 

	Obchodní  firma:
	Obec Chyňava

	Sídlo:
	Chyňava 39, 267 07 Chyňava

	Zastoupená: 
	Václav Kšír, starosta

	K jednání pověřen :	 
	Ing. Pavel Šimek

	E-mail:
	ok1mvk@seznam.cz

	Telefon:
	+420 311 691 160
	

	IČ/DIČ:
	00 23 33 58
	CZ 00 23 33 58

	Bankovní spojení: 
	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

	Číslo účtu: 
	2823131/0100




Dodavatel:

	Obchodní  firma:
	

	Sídlo:
	

	Zastoupená: 
	

	K jednání pověřen :	 
	

	E-mail:
	

	Telefon/fax:
	
	

	IČ/DIČ:
	
	

	Obchodní rejstřík:
	

	Zápis u:
	

	Bankovní spojení: 
	

	Číslo účtu: 
	






I. Předmět a smlouvy rozsah plnění

		Předmětem smlouvy jsou kompletní a řádně provedené služby při opravě hasičské techniky bez vad a nedodělků a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci v souladu s platnými technickými ČSN normami.
	Dodavatel se zavazuje pro Objednatele provést služby v rozsahu a dle Přílohy č.1 - Cenová specifikace a Přílohy č.2 – Technická specifikace.
	Předmětem smlouvy je rovněž závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
	
II. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

		Plnění bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy.

Doba plnění:
	
	V návaznosti na řádné ukončení zadání zakázky, jež je realizováno na základě této smlouvy, se předpokládá průběžné dílčí plnění v době:
- termín zahájení plnění služeb: 	datum
- termín pro předání řádně zhotoveného předmětu plnění: 	datum
Při nedodržení termínu předání předmětu plnění je Dodavatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

Místo plnění:

Zahájení plnění: automobil si vítězný uchazeč převezme v Chyňavě – hasičská zbrojnice – býv. kasárna do 14 dnů od podpisu smlouvy, kde bude po provedení kompletních a řádně provedených služeb při opravě hasičské techniky bez vad a nedodělků, a to vše sjednaném rozsahu a specifikaci dle přílohy 2 smlouvy opětovně předán Objednateli.

Ostatní podmínky:

Dodávkou (dílčí dodávkou) se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků osobě zmocněné objednatelem, uvedení předmětu smlouvy do provozu, dodání všech dokladů spojených s provozováním předmětu smlouvy podle právních předpisů ČR a technických norem.
O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě plnění z důvodu na straně Dodavatele nebo nedodržení doby plnění bude důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy s tím, že Dodavatel nebude požadovat od Objednatele úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. dílo vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dílo, ke kterému zhotovitel nepředloží příslušné doklady). Takové dílo není objednatel povinen převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

III. Cena a platební podmínky

Cena: 

Celková cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:
- cena bez DPH:	……………………………..,- Kč
- DPH:			……………………………..,- Kč
- cena s DPH:		……………………………..,- Kč

Smluvní cena je závazná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.). 
Cenová kalkulace prodávajícího je uvedena v Příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých služeb a dodávek. Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 2. této smlouvy.

Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení. Smluvní cena bude vyúčtována najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí.
Termín splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení Objednateli. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

IV. Vlastnické právo k zhotovované věci  a nebezpečí škody na ní

Na Dodavatele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.



V. Kontrola provádění díla
Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele. Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli nebo jím zmocněné osobě minimálně dvě (2) inspekční prohlídky při realizaci díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
Dodavatel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

VI. Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

Záruční lhůta:

Dodavatel poskytuje na předmět plnění záruku v délce …………………………………… měsíců.
Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění. 
Objednatel je povinen předat reklamaci zjištěných závad, které jsou předmětem záruky ihned po jejich zjištění. 
VII. Sankce

V případě nedodržení termínu dokončení předmětu plnění je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného Dodavateli se splatností 30 dnů od dne vystavení.
Objednatel je povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,1 % z oprávněně fakturované částky vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět dle dohody smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu, přičemž místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – „Cenová specifikace techniky“, příloha č.2 – „Technická specifikace“.





V……………………………….., dne ……………………..	          V……………………………….., dne ……………………..



……………………………………………………………..		……………………………………………………………..
podpis a razítko Objednatele				podpis a razítko Dodavatele
[bookmark: _Toc379373927]
Příloha č. 1 - „Cenová specifikace“

Cenová specifikace je samostatný soubor MS Excel, který je součástí zadávací dokumentace  v elektronické podobě




[bookmark: _Toc379373928]
Příloha č. 2 - „Technická specifikace“

[bookmark: _Toc379373929]4.1 Opravy na vozidle CAS 32 T815
Rozsah prací na podvozkové a motorové části:
•	přetěsnění motoru, výměna motorového oleje vč. filtrů (vzduchové, palivové atd.) 
•	kontrola, popř. rekonstrukce vzduchové soustavy vozidla, rozvodů tl. vzduchu a regulátoru
•	výměna vlnovců pérování a ovládacích ventilů, případná výměna nosných prvků vlnovců
•	výměna brzdových hadic
•	kontrola, případná výměna vzduchojemů, včetně odkalovacích ventilů
•	kontrola, rekonstrukce brzd (brzdové obložení, bubny a brzdové válce)
•	seřízení vstřikovačů a ventilů motoru
•	kontrola a případné seřízení vůle spojovacích tyčí včetně provedení geometrie řízení
•	výměna spojkové lamely, přítlačného kotouče, spojkového ložiska a seřízení spojky
•	kontrola elektroinstalace a výměna startéru
•	kontrola, případná výměna posilovače, převodovky a čerpadla řízení včetně výměny oleje
•	výměna původních bočních odrazek za prosvětlené boční odrazky
•	vybavení vozidla zvukovou signalizací zařazení zpětného převodového stupně
•	montáž nových vyhřívaných zrcátek a ochranných rámů zrcátek
•	kontrola naftového topení
•	nalakování podvozku
•	oprava převodovky
•	výměna pneumatik (vzorek NR-49 nebo NR-27) včetně vyvážení

Rozsah prací na kabině vozidla:
•	kontrola a výměna karosářských dílů a úprava na „TERRNO1“ (přední kapota, rohy kabiny, nárazník 4 světelný, schůdky kabiny, blikače a krycí plechy)
•	oprava LP sloupku kabiny
•	rekonstrukce čalounění a konstrukce sedadel a doplnění sedadel řidiče a velitele opěrkami hlavy
•	výměna čalounění dveří, palubní desky a stropu
•	přemístění nádobky ostřikovače předního skla za sedačku velitele
•	montáž lampičky na čtení map u sedadla velitele
•	rekonstrukce elektroinstalace
•	instalace kontrolky zapnutí čerpacího agregátu
•	montáž nové sluneční clony s nápisem TATRA, spojlerů „TERNNO“
•	nalakování kabiny a ošetření dutin

Rozsah prací na čerpadle a rozvodu vody:
•	kompletní rozebrání čerpadla a náhrada vadných nebo chybějících dílů novými
•	tryskání a nalakování čerpadla a všech armatur
•	výměna všech pryžových částí a těsnících prvků čerpadla a armatur
•	kontrola a případná výměna vývěvy
•	rekonstrukce ovládacího panelu z elektropneumatického na pneumatické ovládání
•	na ovládacím panelu umístění spínače pro zapnutí náhonu čerpadla z prostoru strojníka
•	náhrada původního hladinoměru za LED sloupcový ukazatel stavu hladiny vody v nádrži
•	dodání nového ovládání otáček motoru
•	kontrola a případná výměna sacího a výtlačného potrubí
•	vyvedení výtlačných hrdel pod zadní skříně
•	zrušení současné lafetové proudnice a vyvedení nové nebo zrekonstruované lafety do zadní části nástavby, lafeta může být pevná nebo odnímatelná
•	provedení zkoušky čerpadla

Zvukové a výstražné zařízení:
•	instalace LED majákové rampy modré barvy na kabinu vozidla o min. šířce 1.300 mm
•	instalace sirény a reproduktoru (může být součástí majákové rampy) s možností volby tónů „WAIL“, „HI-LO“, „YELP“ a s možností reprodukce mluveného slova o výkonu 200 W
•	do přední masky vozu umístit dvě výstražná LED světla modré barvy
•	instalace modrých výstražných LED světel na boční strany nástavby -na každé straně dvě světla
•	instalace zábleskového LED majáku modré barvy na zadní část nástavby
•	instalace oranžové 12ti prvkové výstražné aleje s ovládáním v zadní skříni v prostoru obsluhy čerpadla

Povrchová úprava karoserie vozidla:
•	nástřik základní epoxidové barvy
•	nástřik mezivrstvy akrylátovým plničem
•	nástřik vrchního laku 
•	barevné provedení bude provedeno podle vyhl. MV č.35/2007 Sb. O technických podmínkách vozidel požární ochrany ve znění vyhl. č. 53/2010. Základní odstín CAS proveden barvou RAL 3000 a bílé zvýrazňující prvky barvou bílou RAL 1000

Nástavba a karoserie vozidla:
•	demontáž nástavby z podvozkové části
•	demontáž stávajícího oplechování
•	otryskání nosných koster nástavby
•	výměna nosných koster nástavby narušených korozí
•	úprava nosných koster nástavby pro montáž AL roletek
•	instalace nového oplechování nástavby z oboustranně pozinkovaného plechu, nebo z plechu z Al slitiny lepenou technologií
•	regálová zástavba bude provedena z AL plechů a AL profilů včetně držáků požárního příslušenství 
•	nová nádrž na vodu včetně vlnolamů vyrobená z oceli s antikorozní úpravou nebo nerezu a objemu minimálně 8000 l, pohledová, ocelová, včetně antikorozního vnitřního nástřiku 
•	nová  nádrž na pěnidlo o objemu minimálně 500 l
•	vytvoření nových úložných prostor pro umístění nářadí k vozidlu  
•	prodloužení pravé přední skříně do spodní hrany nástavby
•	dveře bočních skříní nástavby nahradit AL roletkami, zadní dveře nástavby u ovládání čerpadla nahradit výklopnými dveřmi s horním zavěšením
•	všechny dveře a roletky nástavby budou vybaveny zámky se shodným klíčem
•	pravou a levou přední skříň od sebe oddělit přepážkou, z důvodu kontaminace IDP benzinovými párami z agregátů
•	ohřev vody v nádrži bude demontován
•	instalovat žebřík pro výstup na horní plošinu v pravé zadní části vozidla
•	do nástavby budou zapuštěna světla pro osvětlení okolí vozidla, vnitřní prostor skříní bude osvětlen pomocí LED pásků 
•	v pravé zadní skříni bude umístěn průtokový naviják s vodícími rolnami a elektrickým navíjením s vysokotlakou hadicí DN 25 o délce min. 50m a s vhodnou TURBO proudnicí pro použití na rychlý zásah nízkým tlakem vody
•	pod přední nárazník budou umístěny 3 ks nastavitelných trysek, ventil bude ovládán z místa řidiče
•	na horní plošinu nástavby umístit 2 ks uzavíratelných hliníkových schránek  pro uložení pož. příslušenství a ženijního nářadí o rozměrech minimálně 2,2 x 0,5 x 0,5 m
•	agregáty (plovoucí čerpadlo, motorová pila) umístit v pravé přední skříni na výsuvná plata s dostatečnou nosností
•	v levé přední skříni umístit výsuvné, výklopné nebo otevírací plato pro umístění minimálně 2 dýchacích přístrojů PA 94 a  náhradních tlakových lahví o objemu 6,8l 
•	skříně budou vybaveny policemi a úchyty pro bezpečné uložení požárních prostředků, které budou zajištěny proti nežádoucímu pohybu, police, plata, držáky a úchyty budou vyrobeny z nekorodujících materiálů
•	před levým zadním kolem bude umístěna skříňka na osobní věci

Nápisy a reflexní polepy:
•	rozměry vozidla budou zvýrazněny reflexními polepy 3M dle EN
•	na přední a zadní části karoserie bude umístěn bílý nápis HASIČI
[bookmark: _Toc379373930]
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Prohlašuji tímto čestně, že:

Dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona 	- členové statutárního orgánu dodavatele ani právnická osoba nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu

Dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona	- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona	- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona	- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona	- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 	- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona	- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona	- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona	- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona 	- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona	- dodavateli nebyla pravomocně uložena pokuta za 						umožnění nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 					435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona 	– předkládáme seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele[footnoteRef:1]:  [1:  Pokud žádná taková osoba není, uchazeč uvede výslovně, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů nepracoval v posledních třech letech u zadavatele. Počet řádků v tabulce si dodavatel přizpůsobí skutečnosti.] 


	Jméno 
	Příjmení 

	
	

	
	



dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona 	– předkládáme aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % (příloha čestného prohlášení)[footnoteRef:2] [2:  Platí pouze pro akciové společnosti ] 


dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona	- že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

dle § 62 odst. 3	- dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle §53, profesní kvalifikační předpoklady dle §54, splní technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ minimálně v úrovni požadované zadavatelem, což dokládá seznamem 3 obdobných zakázek v posledních 3 letech, který je nedílnou součástí tohoto čestného prohlášení.

dle § 62 odst. 3	- dodavatel prohlašuje svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku






V …………………………… dne ……………………………
			


				………………………………………………………
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)





	Kupující
	Předmět dodání
	Cena (bez DPH)
	Termín dodání
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V …………………………… dne ……………………………
			


				………………………………………………………
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)
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