Stávající měřící zařízení
Požadovaný Systém bude přijímat data prostřednictvím webových služeb (kontinuálně ihned po detekci přestupku měřící zařízení předává informace o přestupku na určené webové služby Systému) ze stávajícího měřícího systému od dodavatele CAMEA, spol. s r.o., zařízení UnicamSPEED, instalovaného v lokalitě Starý Vestec. 
Zařízení je koncipováno jako úsekové měření rychlosti s měřením okamžité rychlosti na vjezdech do měřeného úseku.
Zařízení poskytuje veškerá data o přestupku v rozsahu potřebném pro validní vedení přestupkového řízení a v souladu s požadavky na data z měřících zařízení bez obsluhy pro detekci rychlosti dle platné legislativy.
Měření okamžité rychlosti (dále také MOR)
Zařízení měří okamžitou rychlost vozidla v přesně definovaném místě měření v souladu s platnou legislativou a metrologií. Zařízení je po celou dobu produkčního provozu metrologicky ověřené a způsobilé řádně a nezpochybnitelně detekovat přestupek překročení maximální povolené rychlosti. 
Měření úsekové rychlosti (dále také MUR)
Zařízení měří průměrnou rychlost vozidla v přesně definovaném úseku měření v souladu s platnou legislativou a metrologií. Zařízení je po celou dobu produkčního provozu metrologicky ověřené a způsobilé řádně a nezpochybnitelně detekovat přestupek překročení maximální povolené rychlosti.
Kombinace měření okamžité a úsekové rychlosti (dále také MOR + MUR)
Zařízení jako celek detekuje (v časové ose průjezdu vozidla měřenou lokalitou) okamžitou rychlost vozidla na vjezdu do úseku a průměrnou rychlost vozidla v úseku, samostatně vyhodnocuje obě měření.
Na základě požadavku uživatele (přičemž požadavek uživatele se může měnit v čase či návazně na platnou legislativu) předává zařízení (kombinace zařízení) do navazujícího systému pro řešení přestupků (validace měření na straně městské policie) buď:
· Jen přestupky z měření okamžité rychlosti
· Jen přestupky z měření úsekové rychlosti
· Přestupek s vyšší závažností
· Oba přestupky, je-li detekováno překročení rychlosti okamžité i v úseku
Doplnění
Datové přenosy jsou realizovány z měřících zařízení, Poskytovatel pouze vystavuje příslušné webové služby a garantuje příjem shora uvedených dat do Systému.
[bookmark: _GoBack]Shora uvedené požadavky či technické specifikace se týkají výhradně stávajícího měřícího zařízení v moci Uživatele. Požadovaný Systému garantuje, že do něj lze integrovat jakákoli měřící zařízení pro detekci rychlosti bez obsluhy od různých dodavatelů, je-li vždy zaručen shora uvedený rozsah poskytovaných informací a využity webové služby Systému pro příjem dat.
