**VUS Ondráš – technické požadavky**

Požadujeme ethernetový kabel CAT 5 a vyšší mezi pódiem a místem režie-mixážním pultem. Příklad umístění-min. vzdálenosti režie viz příloha – Technické požadavky a podmínky pro pořad Ondrášovské putování. Připojení není potřeba řešit, jsme schopni připojit se veškerými možnými způsoby do instalované aparatury a domluví se na tom technici na místě.

Příjezd techniky souboru 6 hodin před vystoupením, příprava, pokládka baletizolu.

Příjezd souboru 4 hodiny před vystoupením.