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Příloha č.1: Technická specifikace
Název zakázky:	Pořízení akrobatického kluzáku I.
Název zadavatele:	Aeroklub České republiky z.s.
Sídlo:	U Pergamenky 1511/3, Praha 7
IČO/DIČ:	CZ 005 37 403
[bookmark: _Hlk502670492]Adresa pro doručení nabídky:	Aeroklub České republiky z.s., U Pergamenky 1511/3, Praha 7

Jedná se o 1 ks akrobatického kluzáku o následující specifikaci:

	POŽADOVANÉ PARAMETRY TECHNOLOGIE
	NABÍZENÉ PARAMETRY

	Počet sedadel
	2
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Stav kluzáku
	Nový (počet startů)
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Hmotnost posádky
	Solo min 100 kg
Dvojí min 170 kg
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Rozpětí
	13-15m
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Povolená akrobacie
	Unlimited
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Dovolená přetížení
	Dvojí min +7G/-5G 
Solo min +9G/-6G
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Maximální rychlost
	min. 280 km/h
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Minimální rychlost na max. hmotnosti
	max. 95 km/h
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.


Základní výbava akrobatického kluzáku:
	POŽADOVANÉ PARAMETRY
	NABÍZENÉ PARAMETRY

	Rychloměr
	2
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Výškoměr
	2
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Variometr
	2
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	G metr mechanický vpředu
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	G metr elektronický záznamový vzadu
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	5bodové pasy
	2
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Příčný sklonoměr
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Přední aerovlekový závěs
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Radio
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Baterie
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Příprava pro vyvíječe kouře a kabeláž
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.








Volitelná výbava a příslušenství v dodávce akrobatického kluzáku:
	POŽADOVANÉ PARAMETRY
	NABÍZENÉ PARAMETRY

	Vyvíječe kouře
	L+P
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Transportní přívěs
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Spodní závěs
	1
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Potah křídel
	Sada
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Indikátor polohy
	2
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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