
Zjišťovací protokol  
Sklopný míchací varný kotel  – poz. G3
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŠLAPANOV

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.
Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník je povinen vyplnit žlutě podbarvené buňky. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.    

      
 


	SKLOPNÝ MÍCHACÍ VARNÝ KOTEL – POZ. G3

	
	

	
	

	Typové označení nabízeného zařízení
	….........................................................
	

	
	
	

	Výrobce nabízeného zařízení
	….........................................................
	

	
	
	

	 Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota 
	Splňuje uchazeč (ANO či NE)
	Hodnota dle nabídky účastníka
	

	
	
	
	
	

	Elektrické provedení
	ANO
	……………
	
	

	Jednonádobové provedení varného zařízení 
	ANO
	……………
	
	



	Objem nádoby
	Min.  60 l
	……………
	
	


	Integrované míchací rameno ve spodní části
	ANO
	……………
	
	,


	Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez
	Max. 15 otáček / 1 minuta
	……………
	
	

	Nastavitelná rychlost míchání - horní mez
	Min. 140 otáček / 1 minuta
	……………
	
	

	Rychlost 140 otáček je možné nastavit i pro maximální náplň kotle
	ANO
	……………
	
	

	Možnost reverzního otáčení ramene
	ANO
	……………
	
	


	Teplotní rozsah nastavitelný v rozmezí
	Min. 30°C až 120°C
	……………
	
	

	Kontrola teploty v reálném čase, zvlášť řízená teplota pokrmu a pláště
	ANO 
	……………
	
	

	Měření spotřeby energie a vody na ovládacím panelu
	ANO 
	……………
	
	

	Celonerezová konstrukce vč. rámu
	ANO - z důvodu hygieny a životnosti
	……………
	

	


	Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli
	ANO
	……………
	
	


	Elektronický digitální ovládací panel s dotykovým ovládáním
	ANO
	……………
	
	



	Maximální výška hrany nádoby kotle
	1000 mm - z důvodu bezpečnosti
	……………
	
	

	Minimální světlá výška při vyklopení kotle
	600 mm
	……………
	
	




	Nádoba kotle výklopná
	ANO - elektrické nebo hydraulické vyklápění nádoby kotle
	……………
	
	

	Bezpečnostní víko s plnícím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/
	ANO
	……………
	
	

	STOP tlačítko
	ANO
	……………
	
	




	Vyklápění kotle současně s mícháním
	ANO - z důvodu snadného vyprazdňování obsahu kotle
	……………
	
	


	Kotel vybaven výpustným kohoutem
	ANO
	……………
	
	

	USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a ukládání HACCP dat
	ANO
	……………
	
	

	Autodiagnostika pro údržbu
	ANO
	……………
	

	Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách
	ANO
	……………
	

	Zajištění servisu k zařízení 
	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení
	
	

	Elektrický příkon 
	Min. 15kW/400V
	
	

	Rozměry 
	Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat  stavební a technologickou dispozici  z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i  bezpečnostní a hygienické předpisy
	
	

	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
	ANO
	
	

	Zařízení musí umožňovat dokoupení a doinstalování příslušenství uvedené ve výkazu výměr na poz. G3a, G3b, G3c, G3d, G3e a G3f
	ANO
	
	



	Osoba oprávněná za účastníka jednat

	Titul, jméno, příjmení      
	 

	Funkce
	 

	Já, ......................................, jako ………………….. (funkce) prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.




