**Technická specifikace VOZIDEL – minimální technické požadavky**

**Část „A“**

**Osobní automobily kategorie M1**

**Všechna nabízená vozidla v podkategorii A (6 ks) musí být vozidla stejné značky, stejného modelu, v provedení Kombi.**

**Technická specifikace podkategorie A**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkový počet kusů:** | **6** |
| **Provedení:** | Kombi |
| **Počet dveří:** | 5 |
| **Počet míst k sezení:** | 5 |
| **Motor** | vznětový |
| Palivo: | motorová nafta |
| Min. výkon [kW]: | 80 |
| Min. točivý moment [Nm]: | 230 |
| Zdvihový objem [cm3 ]: | min. 1400 |
| Max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km]: | 6,2 |
| Max. emise CO2 [g/km] - komb. provoz: | 120 |
| Exhalační (emisní) norma: | EURO 6 |
| Převodovka: | min. manuální, min. 5 st.(do min. počtu požadovaných převodových stupňů se nezapočítává zpětný chod) |
| Pohon kol: | min. 4x2 |
| **Objemy a hmotnost** |   |
| Základní objem zavazadlového prostoru: | min. 490 dm3 (objem udávaný výrobcem) |
| Min. objem palivové nádrže [dm3]: | 45 |
| Min. užitečné zatížení [kg]: | 500 |
| **Karoserie** |   |
| Barva: | tmavě modrá |
| **Interiér:** | černá, čalounění min. látkové |
| **Vnější rozměry** |  |
| Min. délka [mm]: | 4500 |
| Min. rozvor [mm]: | 2600 |
| Min. šířka [mm]: | 1790 |
| **Bezpečnost** |  |
| Airbagy: | minimálně 5 airbagů |
| Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů alespoň vpředu: | ANO |
| Elektronický stabilizační systém (ESP/ESC nebo jiný systém se shodnou funkcí): | ANO |
| Antiblokovací brzdový systém (ABS nebo jiný obdobný systém se shodnou funkcí): | ANO |
| Imobilizér: | ANO |
| Posilovač řízení: | ANO |
| Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení: | ANO |
| Přední mlhové světlomety: | ANO |
| Potkávací světlomety: | min. bi-xenonové |
| Denní svícení: | ANO, automatické |
| **Výbava, funkčnost** |   |
| Klimatizace: | klimatizace automatická, min. dvouzónová |
| Palubní počítač: | ANO |
| Tempomat: | ANO |
| Centrální zamykání: | ANO, s dálkovým ovládáním, požadovány alespoň dva dálkové ovladače (klíče). |
| Okna: | Elektrické stahování oken předních a zadních dveří |
| tónovaná (max. dle legislativy); |
| vyhřívané zadní sklo; |
| zadní stěrač s ostřikovačem. |
| Rádio: | ANO; originální z výroby a integrované v palubní desce. |
| HF sada: | HF - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem). |
| USB vstup: | ANO |
| Rezervní kolo: | ANO |
| Volant: | Výškově a podélně nastavitelný. |
| Sedadla: | Dělená a sklopná zadní opěradla; |
| výškově nastavitelné min. sedadlo řidiče. |
| Zpětná zrcátka: | Elektricky ovládaná zpětná zrcátka. |
| Koberce: | Na podlaze interiéru vkládané textilní koberce;oboustranný koberec do zavazadlového prostoru;požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce. |
| Pneumatiky, kola: | Na vozidle namontována letní kola, min. 16''; |
| letní pneumatiky na litých discích pro daný typ vozu, vč. sady disků; dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla; |
| bezpečnostní šrouby kol; |
| klíč na matice kol a příruční zvedák. |
| Povinná výbava: | ANO |