Příloha č. 1 

Krycí list nabídky

k výběrovému řízení
„„Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa, Anenská – Na Vyhlídku, Pod Třešňovkou a Čeřenice“.
Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa

na pozemku p.č. 1189/1, 1312/2, 1387, 1458/1, 1812, 1819, 1821 a 1824 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení).

Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku 

na pozemku p.č. 622, 849/1, 850, 531, 847, 849/1 a 850 k.ú. Černé Budy.
Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po uložení kabelového vedení). 
Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

na pozemku p.č. 977/4, 1840/1, 1866/6, 1866/1 a 1866/23 k.ú. Sázava.

Zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AS 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení.
Veřejné osvětlení Čeřenice

na pozemku p.č. 660/51, 660/1, 680/2, 686, 687, 768/3, 1087/2, 1087/1 a 1119/4 k.ú. Čeřenice.
Zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení. 
Zadavatel: 

Organizace:

 Město Sázava 

Adresa:

 
 Nám Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, okres Benešov 

IČ:


 00236411 

DIČ:


 CZ00236411 

Zastoupena:

 Petrem Šibravou, starosta 

 Uchazeč: 

Organizace:    ……………………………………………………………………
Adresa:           ……………………………………………………………………
IČ:    
          ……………………………………………………………………
Adresa:           ……………………………………………………………………
DIČ:                 …………………………………………………………………..
Zastoupena:    …………………………………………………………………..
Kontaktní osoba: …………………………………………………………….....
Telefon:                ………………………………………………………………
E-mail:                  ………………………………………………………………
Předmět zakázky: 
A) Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa 

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patky uchycení jedné lampy, propojky kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Benešovská cca 70m, demontáž původního osvětlení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po demontáži původních stožárů a uložení kabelového vedení). 

Specifikace demontáže původního osvětlení: stožáry a svítidla - 5 ks
Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru veřejného osvětlení dle situace číslo lampy 2-08 - 1 ks
Specifikace nového kabelového vedení (propojky) veřejného osvětlení: část úseku dle situace mezi lampou číslo 2-07 a 2-09 cca 70m.
Specifikace nového osvětlení:

Stožáry, výložníky a svítidla budou ve stejném provedení jako již nově instalovaná světla veřejného osvětlení v ulici Benešovská – první etapa.
a) Stožár s výložníkem výška 9m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 150W dle situace číslo lampy 2-08, 2-09, 2-10, 2-11 a 2-12 - 5 ks

b) Stožár s výložníkem výška 9m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 100W dle situace číslo lampy 2-013, 2-14 a 2-15 -3 ks

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

B) Veřejné osvětlení v ulici Anenská - Na Vyhlídku

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů, zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v ulici Anenská a Na Vyhlídku cca 760m, demontáž původního osvětlení, včetně vrchního vedení a uvedení povrchů do původního stavu (otvory v zemi po uložení kabelového vedení). 

Specifikace demontáže původního osvětlení: svítidla - 4 ks
Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru - 16 ks

Specifikace nového osvětlení:
a) Stožár výška 6m – 16 ks 

b) světelný zdroj 70W SHC - 17 ks (na stávajícím stožáru bude 1 ks nového světelného  

            zdroje) 

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.
C) Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů, svítidel a patek veřejného osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení. 
Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru veřejného osvětlení - 3 ks
Specifikace nového osvětlení:
c) Stožár s výložníkem výška 8m, vyložení 1,5m, světelný zdroj 70W SHC - 1 ks

d) Stožár výška 6m, světelný zdroj 70W SHC - 2 ks
Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

D) Veřejné osvětlení Čeřenice

Předmětem soutěže je zhotovení nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení, patek uchycení stožárů a demontáž původního osvětlení, včetně napojení soustavy nového veřejného osvětlení závěsným kabelem AES 2x16 ze stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení. 
Specifikace demontáže původního osvětlení: svítidla - 5 ks
Specifikace zhotovení patky: patka pro uchycení stožáru - 10 ks
Specifikace nového osvětlení:
a) Stožár výška 5m - 10 ks , světelný zdroj 70W SHC - 15 ks

Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.

Nabídková cena: 



 

· Veřejné osvětlení Čeřenice




   ……….…………………… Kč
· Veřejné osvětlení v ulici Benešovská a Růžová – druhá etapa  ………..………………… Kč
· Veřejné osvětlení v ulici Anenská Na Vyhlídku 

   ..………………………… Kč
· Veřejné osvětlení v ulici Pod Třešňovkou 


   …..……………………… Kč
    Celková cena (bez DPH) ……………………………………… Kč

DPH 21% ……………………………………………………….. Kč

Celková cena s DPH …………………………………………... Kč
(celková cena s DPH slovy: ……………………………………….. korun českých)

 V ……….. …. dne……….. 

  Jméno, příjmení statutárního orgánu: 

...……………………………………… 

………………………………………… 

                Razítko a podpis 

1

