
Kupní smlouva 
 (dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1 [bookmark: _Ref381969257]Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2106535627/2700

(dále jen "Kupující")

a

1.2 [bookmark: _Ref381969284]__________________________,
se sídlem:  __________________,
jednající: __________, ______________, 
zapsaná v rejstříku__________________. 
       
IČ: ____________
DIČ: ____________ 

Bankovní spojení: __________________
Číslo účtu: _______________/______ (doplní účastník zadávacího řízení)

(dále jen " Prodávající "), 

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").



2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Kupující je příjemcem dotací pro projekt AUGER-III, registrační číslo CZ.02.01.01/00/23_015/0008186 (dále jen jako „Projekt“), pro který je určen předmět plnění dle této Smlouvy a z jehož podpory je v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (dále jen „OP JAK“) též financován.
2.2 [bookmark: _Ref159418711]Kupující pořizuje předmět plnění Smlouvy za účelem zpracování dat v rámci své vědecké činnosti.
2.3 Prodávající je vybraným dodavatelem zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky nazvané „Spolehlivé diskové pole“ (dále jen „Zadávací řízení“) na dodání předmětu plnění dle této Smlouvy. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Zadávací řízení se řídí pravidly OP JAK. 
2.4 Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
2.4.1 Technické specifikace předmětu plnění jako Příloha č. 1,
2.4.2 Nabídka Prodávajícího podaná v rámci Zadávacího řízení v rozsahu té části, která předmět plnění technicky popisuje (dále jen „Nabídka“) jako Příloha č. 2.
V případě kolize Smlouvy a některé z Příloh nebo Příloh Smlouvy navzájem má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti nebo ustanovení výhodnější pro Kupujícího.
2.5 Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího předat Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo k diskovému úložišti o čisté kapacitě alespoň 60 TB a dodání 3 ks Fibre Channel (dále jen FC) HBA pro připojení serverů pro virtualizaci  (dále jen „Zboží“). Zboží je specifikované v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu za Zboží sjednanou cenu.
3.2 [bookmark: _Ref87872121]Součástí plnění je:
3.2.1 [bookmark: _Ref381968903]doprava Zboží do místa plnění, jeho vybalení a kontrola, 
3.2.2 instalace a zprovoznění v místě plnění (instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent),
3.2.3 dodání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě Zboží v českém nebo anglickém jazyce Kupujícímu, a to v elektronické podobě,
3.2.4 záruční servis a
3.2.5 zajištění technické a servisní podpory v rozsahu dle Nabídky a Smlouvy.
3.3 [bookmark: _Ref361227853]Servery pro virtualizaci nejsou součástí plnění.
3.4 Pro účely Zadávacího řízení a Smlouvy platí, že 1TB = 1 000 GB a 1 GB=10003 bajtů, čistá kapacita je maximální kapacita dostupné přímo na klientském zařízení po všech režiích redundance a diskového pole.
3.5 Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, platnými technickými a kvalitativními normami, a že jej Kupující bude moci užívat k danému účelu.  V případě kolize norem platí vždy norma nebo ta její část, v níž jsou stanovena přísnější kritéria.
3.6 Dodané Zboží a všechny jeho součásti musí být nové, nepoužité.
4. DOBA PLNĚNÍ 
4.1 [bookmark: _Ref425154575][bookmark: _Ref397681741][bookmark: _Ref379964163][bookmark: _Ref381969739][bookmark: _Ref382231623][bookmark: _Ref382231692]Prodávající se zavazuje Zboží řádně předat dle odst. 9.5 Smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření Smlouvy.
4.2 Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín dodání a instalace Zboží v předstihu alespoň 10 pracovních dnů.
5. KUPNÍ CENA, FAKTURACE, PLACENÍ 
5.1 Celková kupní cena vychází z Nabídky a činí ________ Kč (slovy: ___________) bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH činí __ %, výše DPH v Kč činí ________ Kč (slovy: ___________), celková nabídková cena včetně DPH činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní účastník zadávacího řízení) (dále jen „Kupní Cena“). 
5.2 Kupní Cena zahrnuje veškeré plnění Prodávajícího směřující ke splnění požadavků Kupujícího na řádné dodání Zboží dle této Smlouvy, včetně veškerých poplatků, cla, pojištění, nákladů na dopravu, instalaci apod. 
5.3 Kupní Cenu je Prodávající oprávněn fakturovat po řádném předání a převzetí Zboží dle odst. 9.5 Smlouvy na základě předávacího protokolu, v případě předání s vadami nebo nedodělky dle odst. 9.8 Smlouvy teprve po jejich odstranění. Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných českých právních předpisů.
5.4 [bookmark: _Ref412464637]Každý daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“) vystavená Prodávajícím na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, číslo této Smlouvy a údaj o tom, že Zboží je dodáváno pro účely projektu AUGER-III, registrační číslo CZ.02.01.01/00/23_015/0008186.
5.5 Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené faktury nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.
5.6 Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Kupujícímu (dále jen „Lhůta splatnosti“). Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího.
5.7 Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Kupující přitom není v prodlení s úhradou Kupní Ceny nebo její části. Nová Lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Kupujícímu.
5.8 Kupující je oprávněn pozastavit či jednostranně započítat proti pohledávkám Prodávajícího kteroukoli z plateb z důvodu:
5.8.1 škody způsobené Prodávajícím,
5.8.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
5.9 Prodávající není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této smlouvy.
6. VLASTNICKÉ PRÁVO
6.1 Vlastnické právo ke Zboží a zároveň i nebezpečí škody přechází na Kupujícího jeho řádným předáním dle odst. 9.5 Smlouvy. 
7. MÍSTO DODÁNÍ A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ
7.1 Místem dodání a předání Zboží je serverovna Výpočetního střediska v areálu sídla Kupujícího na adrese Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8, Česká republika (dále jen „Místo plnění“).
8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Prodávající se zavazuje upozornit Kupujícího na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné dodání Zboží.
8.2 Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu součinnost v případě kontrol oprávněných subjektů v souvislosti s Projektem.
9. DODÁNÍ, INSTALACE, PŘEDÁNÍ 
9.1 [bookmark: _Ref490044582]Prodávající na své náklady přepraví Zboží na místo plnění a předá jej Kupujícímu. Je-li dodávka neporušená, vystaví Kupující Prodávajícímu dodací list.
9.2 [bookmark: _Ref379985378]Prodávající provede a zdokumentuje instalaci Zboží a zahájí zprovoznění diskového úložiště spočívající v ověření funkčnosti, výkonnosti a splnění technických požadavků podle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy.
9.3 Součástí dodávky je předání technické dokumentace vztahující se ke Zboží, návod k užívání a prohlášení o shodě dodaného Zboží a všech jeho součástí se schválenými standardy.
9.4 [bookmark: _Ref380049631]Předávací řízení je ukončeno předáním Zboží Kupujícímu potvrzeným předávacím protokolem obsahujícím specifikaci provedených testů (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:
9.4.1 Identifikační údaje o Prodávajícím, Kupujícím a poddodavatelích,
9.4.2 popis Zboží včetně soupisu komponent a sériových / výrobních čísel, 
9.4.3 seznam technické dokumentace včetně manuálu,
9.4.4 případná výhrada Kupujícího týkající se drobných vad a nedodělků a způsobu a doby jejich odstranění,
9.4.5 datum vyhotovení Předávacího protokolu a podpis technických zástupců Smluvních stran.
9.5 Předání Zboží nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.
9.6 Kupující není povinen převzít Zboží, které by vykazovalo vady, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání Zboží. V tomto případě vydá Prodávajícímu zápis o nepřevzetí Zboží s uvedením důvodu.
9.7 [bookmark: _Ref164255182]Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít Zboží vykazující vady a nedodělky, uvedou Prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne podpisu Předávacího protokolu.
10. ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY 
10.1 Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu bezplatné e-mailové a telefonické konzultace a technickou podporu vztahující se ke Zboží po dobu trvání záruční doby. 
11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:
11.1 [bookmark: _Ref380049948]Prodávající zmocnil tyto zástupce odpovědné za dodávku Zboží a ke komunikaci s Kupujícím:
_____________________________
e-mail: ______________________
tel.: _______________________ (doplní účastník zadávacího řízení)
11.2 [bookmark: _Ref380049965]Kupující zmocnil tyto zástupce odpovědné za převzetí Zboží a komunikaci s Prodávajícím:
_____________________________
e-mail: ______________________
tel.: _______________________ (doplní zadavatel před uzavřením smlouvy)
11.3 Osoby dle odst. 11.1 a 11.2 lze změnit jednostranným písemným prohlášením Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně.
11.4 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučeným dopisem (na adresu Kupujícího či Prodávajícího uvedenou v záhlaví Smlouvy), nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Kupujícího a …….@...... (doplní účastník zadávacího řízení) v případě Prodávajícího.
11.5 Ve věcech odborných nebo technických (oznámení potřeby záručního servisu apod.) je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím osob dle odst. 11.1 a 11.2 Smlouvy na zde uvedené e-mailové adresy.
12. [bookmark: _Ref359600646]PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY
12.1 Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:
12.1.1 [bookmark: _Ref412114688]Prodávající nesplní lhůtu plnění dle odst. 4.1 Smlouvy,
12.1.2 [bookmark: _Ref380048761]při předání Zboží nebudou splněny požadované technické parametry či podmínky dle technické specifikace uvedené v Přílohách č. 1 a 2 a dle platných technických norem, či nebude dosaženo bezchybného chodu všech komponent,
12.1.3 Prodávající neodstraní včas vady uvedené v soupisu zjištěných vad v rámci Předávacího protokolu podle odst. 9.5 Smlouvy.
12.2 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil fakturu z důvodu vad dodaného Zboží nebo porušení Smlouvy Prodávajícím.
12.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Smluvní strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou Smluvní stranou, toto plnění vrátí do 30 dnů ode dne odeslání vyrozumění o odstoupení odstupující Smluvní stranou, nestanoví-li odstupující Smluvní strana delší lhůtu.
12.4 V případě předčasného ukončení Smlouvy je Prodávající povinen zajistit odvoz Zboží z místa plnění ve lhůtě 30 dnů od data, kdy odstoupení od Smlouvy nabylo účinnosti. Kupující poskytne Prodávajícímu potřebnou součinnost obdobnou součinnosti při instalaci Zboží. Náklady na odvoz hradí ta Smluvní strana, která porušením Smlouvy její předčasné ukončení způsobila.
13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
13.1 [bookmark: _Ref382208733]Prodávající se zavazuje pojistit Zboží proti veškerým rizikům, a to ve výši ceny Zboží a po dobu vymezenou zahájením přepravy až do předání (odevzdání) Kupujícímu. V případě porušení této povinnosti odpovídá Prodávající za vzniklou škodu.
13.2 Prodávající odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Kupujícímu za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění dle této Smlouvy nebo jeho část.
14. ZÁRUKA, MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
14.1 [bookmark: _Ref380048977][bookmark: _Ref382905171]Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží minimálně po dobu 60 měsíců, včetně propisu SSD disků. 
14.2 Záruka za jakost počíná běžet dnem následujícím po podpisu Předávacího protokolu dle odst. 9.5 Smlouvy. 
14.3 [bookmark: _Ref451168306]Prodávající se zavazuje, že po dobu záruky na Zboží zajistí servisní podporu v režimu 8x5xNBD On-site (NBD = Next Business Day neboli následující pracovní den). Doba opravy nesmí přesáhnout 14 kalendářních dní. Výměny vadných komponent je třeba provádět výhradně v místě instalace Zboží. Prodávající je povinen v případě HW chyby dodat náhradní HW předtím, než odebere reklamovaný HW. 
14.4 Prodávající se zavazuje, že řádným způsobem uzavřel dohodu o podpoře s výrobcem Zboží tak, aby v případě závady na dodaném Zboží, kterou není Prodávající schopen sám odstranit, mohl Kupující tuto závadu sám eskalovat přímo k výrobci Zboží.  Zároveň je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu přístup k dokumentaci výrobce Zboží a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
14.5 [bookmark: _Ref159419404][bookmark: _Ref382905178][bookmark: _Ref381970150][bookmark: _Ref382905275]Zjistí-li Kupující závadu, vyzve Prodávajícího k jejímu odstranění prostřednictvím běžné elektronické zprávy odeslané na adresu: …….@...... (doplní účastník zadávacího řízení).
14.6 Náklady související se záruční opravou včetně přepravného a cestovného vždy hradí Prodávající. 
14.7 Opravené Zboží předá Prodávající Kupujícímu na základě předávacího protokolu o opravě závady (dále jen „Protokol o opravě závady“) obsahujícího potvrzení obou Smluvních stran, že Zboží bylo zbaveno závad.
14.8 [bookmark: _Ref382905183]Na opravenou část Zboží se vztahuje záruční doba dle odst. 14.1 a počíná běžet dnem odstranění vady Zboží doloženým Protokolem o opravě závady.
14.9 V případě výměny poškozené komponenty je nutné provést výměnu kus za kus. U vyměněné komponenty platí v případě odlišné délky záruky výrobce od záruky na celou sestavu vždy ta delší záruka.
14.10 Prodávající se zavazuje zajistit mimozáruční servis v Místě plnění včetně oprav, dodávky náhradních dílů a dopravy a práce servisního technika za cenu nepřevyšující cenu obvyklou, a to za podmínek dle odst. 14.3 Smlouvy.
14.11 Prodávající se zavazuje, že minimálně po dobu záruky na Zboží bude schopen poskytnout Kupujícímu všechny relevantní SW releases a verze SW u aktivních prvků a minoritní SW releases u aplikačního SW nabízené jejich výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Kupujícího a fungovalo bez závad, vznese-li Kupující požadavek takovou podporu dokoupit. Prodávající se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem Zboží.
15. SMLUVNÍ POKUTY
15.1 Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Kupní Ceny za každý započatý den prodlení s plněním povinností dle odst. 4.1 Smlouvy.  
15.2 [bookmark: _Ref381970744]Kupující má nárok na úhradu 1000 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením záruční opravy dle odst. 14.3 Smlouvy.
15.3 [bookmark: _Ref382208790][bookmark: _Ref381616598]Kupující má nárok na úhradu 2000 Kč za každý započatý den, po který nemohl Zboží pro vadu podléhající záruční opravě používat, počínaje 15. dnem po uplatnění záruční vady. 
15.4 V případě uplatnění důvodů pro odstoupení od Smlouvy dle odst. 12.1.2 je Kupující oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % Kupní Ceny.
15.5 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Smluvní strana (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení. 
15.6 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení.
15.7 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.
15.8 Smluvní pokutu nelze uplatnit, je-li smluvní povinnost porušena v důsledku vyšší moci.
16. SPORY
16.1 V případě sporu smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou je místní příslušnost určena sídlem Kupujícího.
17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ
17.1 Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
17.2 Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody Smluvních stran, neumožňuje-li jednostrannou změnu Smlouva či právní předpis.
17.3 Smlouva jako celek včetně všech příloh podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich zveřejnění. Uveřejnění Smlouvy zajistí Kupující.
17.4 Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
17.5 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této Smlouvy řídí již ode dne uzavření této Smlouvy a veškerá svá případná vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření této Smlouvy do dne nabytí účinnosti této Smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této Smlouvy.
17.6 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Technická specifikace (účastník zadávacího řízení doplní v tabulce Tab. 1 sloupce „Popis a minimální specifikace Zboží nabízeného dodavatelem“ a „Splňuje ANO/NE“)
Příloha č. 2:	Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Zboží (účastník zadávacího řízení předloží v rámci nabídky)
17.7 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují obě Smluvní strany své podpisy.
[bookmark: _Hlk193119115][bookmark: _Hlk193119116]
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Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.


__________________________
Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce:	ředitel



Za: _____________________________


________________________
Jméno: _____________	
Funkce: _____________ (doplní účastník zadávacího řízení)




Příloha č. 1 – Technické specifikace 

Závazné požadavky:

Předmětem plnění je dodávka, instalace a zprovoznění diskového úložiště o čisté kapacitě alespoň 60 TB a dodání tří Fibre Channel (dále jen FC) HBA pro připojení serverů pro virtualizaci. Servery pro virtualizaci nejsou součástí dodávky. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent.

Pro účely Zadávacího řízení a Smlouvy platí 1TB = 1 000 GB a 1 GB=10003 bajtů, čistá kapacita je maximální kapacita dostupné přímo na klientském zařízení po všech režiích redundance a diskového pole.

Dodané zařízení musí být plně funkční jako celek a splňovat všechny požadavky uvedené v této tabulce:

	Popis a minimální specifikace Zboží stanovená Kupujícím
	[bookmark: _Hlk37250148]Popis a specifikace Zboží (řešení) nabízeného Prodávajícím
	Splňuje ANO/NE

	Architektura
	
	

	Veškeré patchcordy nezbytné pro zajištění propojení SAN infrastruktury musí být součástí dodávky. Délka jednotlivých patchcordů bude upřesněna Kupujícím před dodáním, přičemž bude činit maximálně deset metrů.
	
	

	Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné optické patchcordy pro zajištění Ethernet konektivity pole.
	
	

	SAN infrastruktura musí být postavena na 32Gbit FC technologii s multimode transceivery.
	
	

	Fibre channel HBA
	
	

	Tři FC HBA s dvěma rozhraními FC 32Gbit multimode.
	
	

	HBA musí podporovat připojení k serveru PCI Express 4 a vyšší. 
	
	

	HBA musí být plně podporována v OS Alma Linux 10.
	
	

	K HBA je třeba dodat kompatibilní multimode transceivery pro 32Gbit FC. (vestavěné transceivery jsou přípustné)
	
	

	Diskový subsystém
	
	

	Kapacita polí bude složena z SSD disků. Záruka výrobce musí plně pokrývat i wear-out SSD, tedy situaci, kdy dojde k opotřebení SSD disků velkým množstvím zápisových operací. Pro každé vadné i opotřebené médium je požadována jeho bezplatná výměna.
	
	

	Disky musí být buď NVME 4 nebo SAS3 12Gbit a vyšší.
	
	

	Celková čistá kapacita musí být minimálně 60TB, bez komprese.
	
	

	Čistou kapacitu pole musí být možné rozšířit na minimálně 100TB pouhým dokoupením dalších disků, bez výpadku.
	
	

	Pole musí podporovat technologie dynamic disk pool nebo obdobnou (dále jen DDP).
	
	

	Minimální požadovaný počet disků je takový, aby bylo možné provozovat pole s technologií DDP. 
	
	

	DDP musí být nakonfigurované tak aby odpovídalo redundanci RAID úrovně 6 s jedním hotspare diskem.
	
	

	Celé řešení se musí vejít do 2U.
	
	

	Pole musí podporovat úrovně RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 a 60.
	
	

	RAID úrovně 5, 6, 50 a 60 musí být podporovány v distribuovaném režimu.
	
	

	Všechny RAID skupiny musí být realizovány pomocí externího kontroléru. SW RAID ani RAID realizovaný na HBA kartě na front-end serveru není přípustný.
	
	

	Pole musí být vybaveno alespoň dvojicí redundantních kontrolérů.
	
	

	Požadované výkonové charakteristiky diskového pole:
1. >= 300 000 náhodných IOPS čtení ve 4KB blocích
2. >= 100 000 náhodných IOPS zápis ve 4KB blocích
3. >= 9GBps propustnost sekvenčních čtení v 64KB blocích
>= 2.5GBps propustnost sekvenčních zápisů v 64KB blocích
	
	

	Pole nakonfigurované v DDP musí být nakonfigurováno tak, aby rebuild neběžel více jak 24 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu), rebuild se v případě závady disku musí spustit automaticky.
	
	

	Diskové pole musí obsahovat minimálně dva diskové řadiče funkční v režimu active-active (řešení typu ALUA-Asymmetric LUN Access atp. není přípustné).
	
	

	Připojení disků k řadičům diskového pole (back-end) musí být realizováno technologií minimálně  SAS-3 (12Gbps) nebo NVME 4.
	
	

	Je požadována plná redundance komponent diskového pole, včetně řadičů a FC portů na řadičích (tj. minimálně dva řadiče a (A) dva porty na nich), zdrojů napájení a ventilátorů.
	
	

	Minimální velikost cache každého z řadičů 32 GB.
	
	

	Zabezpečení cache hardwarových RAID řadičů při výpadku proudu a poruše jednoho z řadičů (flash RAM, baterie nebo kapacitory).
	
	

	Všechny disky a zdroje musí být vyměnitelné za chodu (hot-plug).
	
	

	Firmware diskových polí musí být možné aktualizovat bez výpadku pole.
	
	

	Zdroje, ventilátory a řadiče musí být typu hot-swap (musí být vyměnitelné bez přerušení provozu pole).
	
	

	Vzdálený management a monitoring diskového pole, varování o poruchách disků a řadičů pomocí SNMP zpráv. Vzdálený management musí být plně použitelný z Linuxu a musí být realizován jak pomocí CLI, tak pomocí webového prohlížeče (požadována podpora HTML5).
	
	

	Je požadován přístup pomocí ssh a/nebo REST api, bez nutnosti instalovat další software na přistupující počítač. (instalace curl je přípustná)
	
	

	Pole musí podporovat snapshotování jednotlivých oddílů, skupin oddílů a thin provisioning.
	
	

	Po instalaci pole nesmí vyžadovat trvalý přístup k internetu (s výjimkou případných manuálních updatů firmware, pravidelné ověřování licencí atp. je nepřípustné)
	
	

	Pole musí mít alespoň 4 FC porty pro každý controler (celkem alespoň 8 portů).
	
	

	Všechny dostupné FC porty na poli musí být osazeny kompatibilními 32Gbit FC transceivery.
	
	

	Ostatní
	
	

	Všechny komponenty, které jsou touto technickou specifikací požadovány, i front-end servery a všechny jeho komponenty musí být použitelné v prostředí operačního systému Alma Linux 9 a vyšší, tj. musí být podporovány distribučním nebo vanilla jádrem nebo s využitím externích ovladačů, dostupných zdarma po celou dobu předpokládané životnosti pole (min. 5 let).
	
	

	Diskové pole musí být ve formátu vhodném pro montáž do standardního 19“ racku. Rack není součástí Nabídky. Ventilace dodaných pole musí být v provedení front to back.
	
	

	Veškerý materiál pro instalaci pole (včetně kabeláže) je součástí dodávky.
	
	

	Je požadována čtyřbodová montáž v racku.
	
	

	Diskový systém musí být výrobcem od samého počátku jeho výroby zamýšlen jako zařízení pro ukládání dat.
	
	



Účastníci zadávacího řízení uvedou v nabídce jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům požadované technické specifikace, ze kterého bude zřejmé, zda nabízené Zboží splňuje (či překračuje) požadované parametry, popř. jakým způsobem nabízené Zboží zabezpečuje požadované funkce – viz výše uvedená tabulka.





Příloha č. 2 - Nabídka Prodávajícího v rozsahu části, která technicky popisuje Zboží

Doplní účastník zadávacího řízení
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