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Plán  nakládání s odpady – vzor

V průběhu realizace stavby
Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravděpodobně při realizaci stavby vzniknout
	Katalogové číslo
	Název druhu odpadu
	Kategorie 
	Způsob nakládání

	15 01 01 
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	Recyklace, další využití

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	Recyklace, další využití

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	Další využití, spálení

	15 01 10
	Obaly se zbytky nebezpečných látek
	N
	Spálení

	17 01 01
	Beton
	O
	Recyklace, další využití

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
	O
	Recyklace, další využití

	17 02 02
	Sklo
	O
	Recyklace, další využití

	17 03 02
	Asfaltové směsi neobsahující dehet
	O
	Recyklace, další využití

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	Další využití, recyklace

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04  10
	O
	Další využití, recyklace

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03
	O
	Další využití, skládka

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady
	O
	Skládka

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad
	O
	Štěpkování, další využ.

	05 01 05
	Uniklé ropné látky
	N/havárie
	Biodegradace

	15 02 02
	Čistící tkaniny znečištěné ropnými látkami
	N/havárie
	Spálení ( spalovna )



Odpady vznikající stavební činností 

	[bookmark: _Hlk148347078]Druh odpadu
	Kód a název druhu odpadu
	Množst.

	zemina
	17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v č. 17 05 03
	450 m3

	beton
	17 01 01 Beton
	200 m3

	ocel
	17 04 05 Železo a ocel
	15 t

	hydroizolace
	17 06 04 Izolační materiály neuvedené v č. 17 06 01 a 17 06 03
	5 m3

	obklady, dlažby, keram. zdivo 
	17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
	105 m3

	sklo
	17 02 02 Sklo
	2000 kg

	PVC, PE 
	17 02 03 Plasty
	300 kg

	dřevo
	17 02 01 Dřevo
	6 m3

	elektroinstalační kabely
	17 04 11 Kabely neuvedené v č. 17 04 10
	800 kg

	obaly
	15 01 06 Směsné obaly
	0
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