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1. Název zakázky

Zajištění výzkumné a vývojové činnosti za Českou republiku v mezinárodním konsorciu projektu CORNET (14. výzva) pro výzkum, vývoj a aplikační ověření nových systémů síťování pro textilie pomocí UV záření emitovaného LED zdroji (zkrácený název:LED – Cure)

2. Zadavatel

CLUTEX – klastr technické textilie

U jezu 525/4

460 02 Liberec

IČ 27031641

DIČ CZ27031641

Osoba odpovědná jednat jménem zadavatele:

Ing.Libuše Fouňová, manažerka klastru

3. Zakázka

Druh zakázky a vymezení předmětu zakázky:

Zajištění výzkumné a vývojové činnosti za Českou republiku v mezinárodním konsorciu projektu CORNET (14. výzva) pro výzkum, vývoj a aplikační ověření nových systémů síťování pro textilie pomocí UV záření emitovaného LED zdroji (zkrácený název:LED – Cure)
( Informace o programu CORNET viz.www.cornet-era.net, bližší popis projektu viz Příloha )
Cílem řešení mezinárodního projektu „LED-Cure“ programu CORNET (14. výzva)  koordinovaného FK-Textil (SRN), jehož hlavními zahraničními řešiteli jsou STFI (SRN) a CENTEXBEL (Belgie) je vývoj technologických řešení pro aplikaci UV-LED síťovacích systémů pro zátěry a finální úpravy technických textilií (zejména ochranné textilie, textilie pro volný čas, konstrukční materiály) a kompozity s textilními vlákennými výztužemi. Řešení sleduje možnost využití LED (= světlo emitujících diod) zdrojů UV záření jako nastupujících energeticky a ekologicky výhodné alternativy dosavadních rtuťových UV-Hg zdrojů a konvenčních termoreaktivních systémů.
Partneři v projektu:
Forschungskuratorium Textil (DE) – sdružení (FKT)
STFI (DE)                                             - VP 1
CENTEXBEL (BE)                                - VP 2
CLUTEX-klastr TT (CZ)                      - sdružení

Požadavky na řešení :
Dodavatel samostatně nebo v kooperaci s dalšími subjekty zajistí řešení v rámci etap, které budou schváleny zadavatelem na základě předložené nabídky pro zajištění  rozsahu řešení vyplývajícího z cílů mezinárodního konsorcia CORNET – LED – Cure.
Zajistí zpracování, příp. koordinaci zajištění potřebných podkladů a české části řešení vyplývající ze zadání projektu CORNET  LED-Cure dle podmínek schválených zadavatelem a uvedených ve smlouvě o dílo, uzavřené na základě vítězné nabídky z tohoto výběrového řízení.
Pro zajištění experimentů  v rámci plnění české účasti na projektu :

· provede instalaci ověřovacího UV-LED zdroje (š. 45-50 cm) umožňující variabilní nános (impregnace, kiss-roll, zátěr), příp. preaktivaci (korona, plazma) plošných textilních útvarů. Koncepce linky tak zajistí v souladu s cílem projektu CORNET LED-Cure možnost provedení výzkumu a zhotovení funkčních vzorků textilií pomocí  technologie UV-LED síťování úprav a povrstvování textilií včetně vývoje příslušných chemických formulací a funkčních aditiv. 
· vytvoří podmínky pro benchmarking, tj. pro porovnání výsledků řešení UV-LED technologie s dosud využívaným dokončením termoaktivních funkčních úprav a zátěrů klasickým horkovzdušnýám zpracováním.

Dílčí požadavky :
· zajištění výzkumu optimalizovaných chemických formulací s výběrem fotoiniciátorů schopných zesítění působením UV záření emitovaného k tomu uzpůsobenými LED zdroji. Dále výběr aditiv a optimalizaci složení systémů pro funkční úpravy a povrstvování textilií. Výzkum bude směrován k zajištění funkčních vzorků textilií k vyhodnocení aplikačních vlastností. Bude provedeno srovnání (benchmarking) dosažených efektů s dosud používanými konvenčními termoreaktivními systémy. 
To dále obsahuje :

· výběr a vyhodnocení na trhu dostupných síťovadel/tvrdidel, fotoiniciátorů a aditiv z hlediska využitelnosti pro UV-LED zdroje (VP 1-3)

· výběr a charakterizace vhodných substrátů (3 tkaniny z PES, PA, viskózy FR nebo modakrylu – jednokomponentní nebo směsové) pro využití jako ochranné a technické textilie (VP 1,3) a jako kompozitní materiály s vysokými užitnými parametry (VP 2)

· ověření postupu aplikace a zesítění nových UV – síťovatelných systémů s důrazem na nové UV-LED technologie a jejich porovnání s dosud používanými konvenčními UV-lampami:
- nánosy pomocí zátěrů a impregnace 
- výroba kompozitů (VP 2)
- hodnocení vlivu aditiv a pigmentů na UV-zesítění (VP 1, VP 3)
- hodnocení vlivu na kombinovatelnost s dalšími úpravami (VP 1, VP 3)

· vyhodnocení dosažených parametrů nehořlavosti, vodoodpudivosti, vlivů na stálosti vybarvení a v oděru pro tkaniny se zátěrem (VP1-3) a mechanických vlastností kompozitů (VP2) pomocí textilních zkušebních postupů .

4. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Využitím zkušeností s účastí a koordinací národních a mezinárodních VVaI konsorcií zajistit podmínky pro zapojení CZ účasti do mezinárodního projektu CORNET a zajištění požadavků vyplývajících z role oprávněného příjemce podpory pro zajištění CZ účasti v souladu s podmínkami programu CORNET.
Zajištění potřebného UV-LED laboratorního zařízení pro výzkumné činnosti u řešitele/dodavatele. Doplňkový LED-UV zdroj bude instalován jako součást univerzální pilotní linky (š. 45-50 cm).  

 Zajistit podmínky pro bezproblémové navázání nutných kontaktů v rámci klastru nebo mimo klastr pro zajištění potřebných doplňujících informací. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zajistit plnění ve výši 20 – 40 % celkově uvedených osobních nákladů - člověkoměsíců - vlastními zaměstnanci. 

5. Vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky

Zajistí zpracování případně koordinaci zajištění potřebných podkladů a částí řešení nebo celého řešení dle podmínek schválených zadavatelem a uvedených ve smlouvě o dílo, uzavřené na základě vítězné nabídky z tohoto výběrového řízení. 
6. Kvalifikační požadavky na dodavatele

Splnění kvalifikačních požadavků doloží dodavatel :

· výpisem z Obchodního rejstříku případně Živnostenským listem nebo jiným dokladem o schopnosti zajistit řešení  po odborné stránce na požadované úrovni.Doklad nesmí být starší než 90 dní v den podání nabídky.
· čestným prohlášením o vypořádání všech povinných poplatků a daní ke dni podání nabídky
· u akciových společností je nutné doplnit do nabídky nebo její přílohy seznam vlastníků akcií, jejichž hodnota převýšila 10 % základního kapitálu v den podání nabídky

· seznam

7. Nabídková cena

Očekáváme cenové nabídky podle těchto kritérií:

· cena řešení za jednotlivé etapy členěná na osobní náklady a náklady ostatní

· osobní náklady budou zpřesněny přepokládaným počtem člověkoměsíců nutných pro 

řešení projektu

· celková cena

· vše členit na cenu bez DPH a s DPH

Předpokládaná cena řešení je 2,5 mil. Kč bez DPH.

8. Platební podmínky

Platba bude provedena na základě podmínek uzavřené smlouvy.

9. Délka trvání zakázky

Nabídky očekáváme do 20.4.2013.. Nejzazší termín plnění zakázky  je 31.12.2014 a bude upřesněn zněním uzavřené smlouvy s vítězem výběrového řízení. 

10. Další zadávací podmínky

K zaslané nabídce očekáváme podrobný obsah projektu vedoucího k plnění zakázky s uvedením případných spolupracujících subjektů. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky. Právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo. Smlouva musí obsahovat závazek dodavatele o jeho součinnosti v případě kontrol ze strany pověřených orgánů.
Zadavatel má právo na ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace.

Nabídka dále musí obsahovat :

· u akciových společností jako uchazeče/dodavatele je nutné doplnit do nabídky nebo její přílohy seznam vlastníků akcií, jejichž hodnota převýšila 10 % základního kapitálu v den podání nabídky

· seznam statutárních orgánů nebo jejich členů dodavatele, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty od podání nabídek byli v pracovněprávním, fukčním nebo obdobném poměru u zadavatele 

Náklady související s účastí v soutěži nese uchazeč.
11. Formální požadavky na formu zakázky

Nabídky je uchazeč povinen dodat na jméno oprávněné osoby za CLUTEX – klastr technické textilie, uvedené na začátku zadávací dokumentace, formou dopisu tj. podmínkou je dodání v zalepené obálce, která obsahuje všechny požadované části nabídky.
Nabídka musí být zpracována v českém, anglickém nebo německém jazyce.

Odborné dotazy v průběhu podávání nabídek je nutné směrovat na oprávněnou osobu.

12. Průběh výběrového řízení

Nabídky je možné podat do 20.4.2013. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 30.04.2013.

Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a odmítnout všechny předložené nabídky.

13. Kritéria hodnocení nabídky

Kritéria hodnocení formální správnosti:

· pro hodnocení budou přijaty nabídky dodané do termínu uveřejněného ve výzvě, dodané 


na adresu klastru CLUTEX v zalepené obálce a obsahující všechny požadované části 

   nabídky.

- nabídka musí být minimálně v jednom provedení v elektrické formě na vhodném nosiči, s výhodou jednoho jejího písemného provedení
Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky

· posuzuje se kompletní popis nabídky, cenové členění dle výše uvedeného požadavku
Postup hodnocení nabídek jmenovanou komisí je uveden v příloze této výzvy.
Liberec, 21.3.2013
Ing. Libuše Fouňová

manažerka CLUTEX – klastr technické textilie 
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