Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace:  Obměna vozového parku 2016 – dodávka 2 ks vozidel
1) Automobil v provedení combi – 1 ks
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nový osobní automobil v provedení combi, 5-ti dveřový
	Nový osobní automobil v provedení combi, 5-ti dveřový

	Kabina homologovaná  5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná  5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Klimatizace
	Klimatizace

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Kola min. 15", pneumatiky celoroční
	Kola min. 15", pneumatiky celoroční

	Rozvor náprav min. 2600 mm, max. 2800 mm 
	Rozvor náprav min. 2600 mm, max. 2800 mm 

	Objem nákladového prostoru bez sklopení zadních sedadel min. 0,7 m3
	Objem nákladového prostoru bez sklopení zadních sedadel min. 0,7 m3

	Výška vozidla min. 1790 mm, max. 1900 mm 
	Výška vozidla min. 1790 mm, max. 1900 mm 

	Motor s pohonem benzin, vodou chlazený
	Motor s pohonem benzin, vodou chlazený

	Výkon motoru min. 62 kW
	Výkon motoru min. 62 kW

	Převodovka: manuální, min 5 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální, min 5 rychlostí vpřed, jedna vzad

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)
	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)

	Záruka na vozidlo min. 2 roky
	Záruka na vozidlo min. 2 roky

	Zadní dveře dvoukřídlé
	Zadní dveře dvoukřídlé

	Výškově a osově nastavitelný volant
	Výškově a osově nastavitelný volant

	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Autorádio FM a min 2x reproduktory
	Autorádio FM a min 2x reproduktory

	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky
	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky

	Cena vozidla .......     Kč včetně DPH


2) Automobil v provedení skříň – 1 ks
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nový osobní automobil v provedení skříň
	Nový osobní automobil v provedení skříň

	Boční posuvné dveře do nákladového prostoru
	Boční posuvné dveře do nákladového prostoru

	Kabina homologovaná  min. 2-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná  min. 2-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Kola min. 15" , pneumatiky celoroční
	Kola min. 15" , pneumatiky celoroční

	Rozvor náprav min. 2600 mm, max. 2800 mm
	Rozvor náprav min. 2600 mm, max. 2800 mm

	Rozměry nákladového prostoru umožňující pohodlnou přepravu nákladu umístěného na europaletě. Délka podlahy nákladového prostoru min.1700 mm,  šířka podlahy min. 1100 mm, výška nákladu min. 1200 mm
	Rozměry nákladového prostoru umožňující pohodlnou přepravu nákladu umístěného na europaletě. Délka podlahy nákladového prostoru min.1700 mm,  šířka podlahy min. 1100 mm, výška nákladu min. 1200 mm

	Výška vozidla min. 1790 mm,  max. 1900 mm
	Výška vozidla min. 1790 mm, max. 1900 mm

	Motor s pohonem benzin, vodou chlazený
	Motor s pohonem benzin, vodou chlazený

	Výkon motoru min. 62 kW
	Výkon motoru min. 62 kW

	Převodovka: manuální, min 5 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální, min 5 rychlostí vpřed, jedna vzad

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Centrální zamykání 
	Centrální zamykání 

	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)
	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)

	Záruka na vozidlo min. 2 roky
	Záruka na vozidlo min. 2 roky

	Objem nákladového prostoru  min. 2,8 m3 
	Objem nákladového prostoru  min. 2,8 m3 

	Zadní dveře dvoukřídlé
	Zadní dveře dvoukřídlé

	Výškově nastavitelný volant 
	Výškově nastavitelný volant 

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Autorádio FM a min 2x reproduktory
	Autorádio FM a min 2x reproduktory

	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky
	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky

	Cena vozidla .......     Kč včetně DPH


Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


