* [Úvod](https://zadavatel.cz/)

* [Profil zadavatele](https://zadavatel.cz/ezakazky/aGm1JB9o/detailzpravy/26cef327-6e6f-4da5-81bb-b516ed539946)

* [Přijatá zpráva](https://zadavatel.cz/ezakazky/aGm1JB9o/detailzpravy/26cef327-6e6f-4da5-81bb-b516ed539946)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakázka:** | Obměna vozového parku 2024 – dodávka osobního vozidla |

**Od:** HS AUTOMOBIL s.r.o. - Jaroslav Havlík

**Odesláno:** pondělí 5. února 2024 15:34

**Pro:** Technické služby Havlíčkův Brod

**Předmět:** Dotaz na výběrové řízení

Dobrý den, chceme se zúčastnit výběrového řízení na dodání 1ks vozidla. V zadávacích podmínkách máte tyto parametry: 1) Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený, zdvihový objem max. 1000 cm³ - Je podmínka, aby byl motor přeplňovaný? Můžeme nabídnout atmosférický motor s el. moterem - tedy hybridní technologie? 2)Přední mlhové světlomety s osvětlováním zatáček a led světla pro denní svícení - Je podmínkou přisvícení do zatáček přes mlhová světla? 3)Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad - je podmínkou manuální převodovka? můžeme nabídnout automatickou převodovku? 4) Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo - může být dojezdové rezervní kolo nebo lepící sada? Děkuji za odpověď.

Technické služby Havlíčkův Brod

Zodpovězení dotazů k parametrům základní technické specifikace zboží k zakázce Obměna vozového parku 2024 – dodávka osobního vozidla.

Dobrý den

Níže uvádíme odpovědi k vypsané VZ.

Ad1 - základní technické požadavky na motorizaci jsou jasně stanoveny, požadujeme přeplňovaný zážehový agregát se zdvihovým objemem do 1000 cm³ včetně.

Ad2 - vozidlo musí být vybaveno předními mlhovými světlomety a LED denním svícením. Přisvětlování do zatáček může být řešeno jinou pro dopravní prostředky schválenou technologií.

Ad 3 – zadání manuální převodovka s min. 6 rychlostními stupni vpřed a jedním vzad, je nutné splnit bez výhrad

Ad 4 – náhradní plnohodnotné kolo je též jasně specifikované bez výhrad, čili dojezdové kolo ani opravná (lepící) sada nejsou přípustné ke splnění daného požadavku.