Příloha č. 3 Podrobná specifikace a kalkulace

                Část B  Dvoubarevný tampontiskový stroj s pojížděcím stolem 

Potvrzuji, že nabízený stroj	

(dvoubarevný)         doplňte značku a model

Nabídková cena:                                                      Kč bez DPH                                           
                                    ------------------------------------      DPH     
                                    -------------------------------------     Kč včetně DPH                                           

splňuje následující parametry dle zadávací dokumentace:

· [bookmark: _GoBack]Dvoubarevný tampontiskový stroj s pojížděcím stolem
       Tamponový tisk se stálou jakostí tisku a vysokou kapacitou tisků.
· elektropneumatický pohon
· robustní konstrukce stroje z hliníkové slitiny
· otevřený systém barevníku
· rychlost stroje při dvoubarevném tisku min. 1000ks/hod.
· rychlost rakle a tamponu nastavitelná nezávisle na sobě
· pneumaticky nastavitelný přítlak na rakli
· nastavitelné místo zdvihu rakle
· barevník pro dvoubarevný potisk, rozměr  1ks klišé společného pro obě barvy 100x300mm
· barevník pro jednobarevný potisk, rozměr klišé 100x100mm
· seřizovací křížový stůl stavitelný v osách x,y,z
· kompletní příslušenství stroje včetně držáku tamponu, raklí pro jednobarevný a dvoubarevný
              tisk, pedálu pro ovládání taktu stroje, jednobarevný barevník
· posuvné zařízení s pneumatickým pohonem, index min. 145 a max. 152,4mm
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení
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….………………………………              Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče	
