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Ing. Jaroslav  Kolařík, Ph.D.
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Ing.  Jitka  Rousová
REGENERACE PARKU
 v areálu zámku  č.p. 248,

na p. p.č. 1294/1, 1294/7 a 1294/11 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
Nemovitá  kulturní památka, zapsaná v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 45205/4- 1837.
2. Charakteristika opatření
Regenerace zeleně zahrnuje dle daných potřeb návrh ošetření dřevin, plány kácení a výsadeb stromů a  keřů.
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PRIKLAD TECHNOLOGIE

Pred vysadbou je nutné dostatecné prolit vodou pfipravenou jamku a nezbytna
je i vydatna zdlivka dfevin po vysadbé. Pro podporu zakoferfiovani dievin je
navrzeno pihnojeni tabletovym hnojivem napf.Silvamix forte, aby byla
zajisténa potfebna davka Zivin v prvnim roce po vysadbé.

V8echny stromy budou ukotveny tfemi kily o vy$ce 2 - 2,5 metru a kmeny
budou chrénény proti mechanickému poskozeni rakosovou rohozi.

Jako prevence proti vzniku korni spaly je potfeba zachovat pfi vysadbé stejnou
S-J orientaci stromu jako ve $kolce.

Stromy budou mulCovany kurou, zajisti se tak optimalni podminky pro rust i
oSetfovani vysazenych dfevin. Mul¢ nesmi byt v kontaktu s kmenem stromu,

[—— - —— ] prostor bez mule 3-5cm $iroky je dostate¢nou ochranou pfed poskozenim
kmene.

Pro zdarny vyvoj dfevin je nutno nasledné zajistit pravidelnou tdrzbu - zalivku
dfevin, vychovny fez a odplevelovani vysadeb.





3. Místo opatření
Pozemky p.č 1294/1 a 1294/11

Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní
Okres: Tachov
Kraj: Plzeňský
[image: image2.emf]
4. Stupeň projektové dokumentace
Dokumentace pro žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí.

5. Datum

10/2012
6. Rozsah zpracovávané dokumentace


Předmětem prováděcí  dokumentace je vybraná plocha parku v areálu  zámku  v Plané. Tato dokumentace navazuje na již zpracovanou inventarizaci parku. Kromě stromového patra dokumentace řeší i výsadbu nových  stromů  a keřových skupin.


Z celku byla zvolena lokalita  na pozemku p.č 1294/11 a části pozemku p.č.1294/1 v k.ú. Planá u Mariánských  Lázní podle situačního plánu.
A. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Historie parku

Existence  parku je spjata se zámkem. Dříve  než zámek byl v Plané hrad, který vznikl současně s městem.  Začátkem  17. století  byl přebudován  na  zámek. Poslední  přístavby zámku však byly  dokončeny  až v roce 1827.  V této  době zřejmě vznikl  dnešní park,  čemuž  odpovídá i věk  stromů. Do  druhé  světové  války  měl funkci  zámeckého parku. Po válce nebyl udržován a zpustl.
Mapa z roku 1839
[image: image3.emf]
Zámek v Plané
[image: image4.emf]

Park  se  člení v několik  částí.

V prostoru  severně  za  zámkem,  kde  bývalo přírodní  divadlo, je  nejcennější komponovaná část parku s mnoha krásnými mohutnými stromy.  Střídají se  zde  solitéry a  skupiny  stromů s volnými travnatými plochami cestičkami a odpočívadly.  Cestičky  jsou  již dnes  stěží  rozeznatelné a trávníky   přerostly  rozbujelé keře a mladé  stromy  z náletu.
Přírodní  divadlo
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Na  svahu  západně od  zámku, druhá část, je souvislý  listnatý porost s převahou  jasanu ztepilého, jílmu  horského a místy i trnovníku  akát.  Původně  zde procházely  cestičky  s vyhlídkami nad potokem a  rybníkem.


Pod  svahem  je   třetí  část parku, zabírající rovinku mezi ním  a  silnicí  směr Plzeň -  Cheb.  Teče zde potok  ústící do malého rybníčku. Rybník  je  lemován porosty , v nichž  dominuje  jasan ztepilý, kolem potoka je  souvislý   porost  olše lepkavé.  Celý  úsek je   silně  zamokřený.
[image: image6.emf]
Park  byl  vysázen  téměř  výlučně z domácích  dřevin.  Nejpočetnější je javor  mléč a  javor klen , které převládaly v prostorech na  svahu a kolem  rybníčku.  V horní části  byl sázen  dub  letní, buk lesní, lípa malolistá.  Z domácích jehličnanů jsou  zastoupeny  modřín opadavý a  smrk  ztepilý.
Z některých  domácích druhů zde byly zastoupeny zahradní formy, u  rybníčku jasany  ztepilými se sloupovitou korunou a  v  dolní části parku skupinou  jedinců zahradní formy buku  lesního s červenými.

Zvláště   v horní  části parku  se dalo   najít  i  několik mimořádně pěkně  vyvinutých  stromů. Byly jsou dva  velmi mohutné buky  lesní,  jeden  dub letní a několik  lip malolistých. Je zde  mimořádně  urostlý modřín, jírovec   maďal a javor  mléč
 
Toliko je uvedeno v písemnostech Okresního  muzea v Tachově  z roku 1983.  Výše uvedené informace už  zčásti  pozbyly  platnosti.

V předjaří roku 2009 bylo tehdejším  vlastníkem vykáceno  19 kusů dřevin   a 3 kusy  byly  ošetřeny. Důvodem tohoto opatření byla  bezpečnost   uživatelů parku.  
V průběhu  roku přešlo  po opakovaných žádostech  Města  Planá v průběhu několika let vlastnictví z ČR – Ministerstva obrany  na  Město Planá. 
Park při převzetí Městem Planá[image: image7.jpg]



To, jako nový  majitel,  provedlo odstranění dřevin  bezprostředně ohrožujících  zdraví osob. V roce 2011 bylo provedeno odstranění náletových porostů, odstranění lokálních skládek, poškozených, nevhodných  oplocení a podobně. Při odstraňování  náletů byly  vybrány   perspektivní kusy, které  zůstaly  ponechány  a poslouží jako materiál pro přirozenou obnovu porostů  dřevin. Po odklizení vykácené  dřevní hmoty   proběhla regenerace  lučních trávníků  a zahájil se proces  pravidelných sečí travnatých ploch.
Centrální palouk se tedy také postupně revitalizuje.
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Téhož  roku  byl   zpracována inventarizace dřevin  a plán pěstebních opatření odbornou  firmou, které jsou  výchozím podkladem záměru současného  vlastníka a tohoto projektu.
Realizace záměru je  současně  závazkem Města  zakotveným  ve  smlouvě o bezúplatném  převodu  vlastnictví.
S projektem   chce vlastník žádat o finanční podpor z OPŽP, PO 6.5.,  ve 42. výzvě.

[image: image9.emf]
Význam parku


Estetický účinek je  oslaben  v důsledku dlouho  zanedbávané  údržby.   V celkovém pohledu na  město však zeleň na  dominující  vyvýšenině   nad  středem zástavby  působí  mimořádně  příznivě.


Z hygienického  hlediska  park odděluje centrum města od  hlavního autoprovozu na  silnici Plzeň  -  Cheb, vedoucí  zčásti podél  města. Park  má  význam  i jako  stanoviště volně  žijících  živočichů, neboť představuje  nejrozsáhlejší úsek  stromových porostů, který je  v přímém kontaktu s volnou krajinou. K zvýšení významu parku  tohoto hlediska  přispívá i vodní  nádrž.
7. Specifické cíle projektu

· Kácení dřevin

· Ošetření zachovávaných  dřevin
· Výsadba mladých jedinců.

· Optimalizace údržby

· Nutnost obnovy průhledů parkem a výhledů do krajiny.

· Otevření zámku pro pohledy od silnice
8. Popis  současného stavu  a návrh opatření


Dendrologický průzkum v této lokalitě popsal 272 stromů a skupin rostoucích  na pozemcích p.č. 1294/1 a 1294/11 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.

Soupis zastoupení  dřevin

	Fagus  sylvatica
	43

	Acer pseudoplatanus
	39

	Tilia cordata
	9

	Acer platanoides
	102

	Quercus robur
	9

	Picea omorika
	1

	Picea abies
	3

	Larix decidua
	4

	Querus petraea
	3

	Ulmus glabra
	3

	Alnus glutinosa
	9

	Tilia  platyphyllos
	19

	Abies nordmanniana
	1

	Aesculus hippocastanum
	3

	Frakcinus excelsior
	4

	Thuja plicata
	6

	Picea pungens „ Glauca“
	1

	Carpinus betulus
	1


Zámecký park  tvoří  velmi hodnotné staré stromy i  stromy  dospělé nyní už  s probraným  mladistvým podrostem.

Je zde patrný  nedostatek  péče  v minulosti, vyskytují se zde  často  neřešené  defekty , které již  dnes  není jednoduché  stabilizovat.

Kácení


Po ohledání dřevin a porovnání jejich  stavu s výsledkem   dendrologického průzkumu  bylo  doporučeno  ke  kácení 21 ks  dřevin. Důvody jsou bezpečnostní, zdravotní i pěstební.  Ve 12-ti   případech uvedených  v projektu neshledal investor  žádný důvod  ke  kácení. 3 stromy zůstanou  bez opatření. Na  9 ks  dřevin bylo  navrženo ošetření. 
Dále  1 ks  dřeviny navržený k ošetření byl zařazen  mezi dřeviny ke kácení. 
Odůvodněnost kácení  bude orgánem ochrany  přírody  přezkoumána ještě  v řízení o povolení  kácení.
Soupis  navrhovaného  kácení
	Postupné  kácení  bez  nutnosti  spouštění kmene  a částí  korun
	11

	Směrové kácení
	10

	Odstranění  pařezu
	31



Z centrálního  palouku bude odstraněna  další  část  náletů.  Z náletů  budou  ponechány  jen  ty , které budou využity jako  součást porostu lemujícího palouk.  Na spodním okraji palouku zůstane  zajímavě  rostlý  mladý  buk , který  zde  bude působit jako  cenná  solitéra. 


Odstranění  pařezů  frézováním  i po  dřívějším kácení bude provedeno pouze  ve  volných plochách, na okrajích palouku nebo tam, kde  má být ponechán pouze  trávník.  V porostech nebo ve  svazích  bude  pařez  seříznut  nízko nad  zemí.


Pokácené  dřeviny budou ne   v celém  rozsahu nahrazeny novými  jedinci  a keřovou  výsadbou  v místech, kde poslouží  jako  funkční prvky.
Ošetření zachovávaných  dřevin 

V parku  bude  ošetřeno  celkem 246 ks  dřevin.


Projekt  navrhuje takové pěstební  zásahy, které umožní ozdravení  starých kosterních  dřevin, např.  buků, jírovce, modřínu,  protože tyto stromy se v parku uplatňují  jako zajímavé prvky. Někdy jejich zpracovateli inventarizace  navržené kácení  není  nezbytně  nutným  zásahem. Bude  nutno  sledovat jejich  další  vývoj i z důvodu častěji se  v parku vyskytujících  infekcí václavkou či jinými  dřevokaznými  houbami.

Náročná  pěstební opatření i  bezpečnostní opatření  budou  řešena pouze  na stromech, které jsou na okrajích porostů, v blízkosti cest  nebo  u stromů, které  jsou  zajímavými  prvky parku.  

Náročnost  opatření  bude  snížena  u dřevin v  zapojených porostech.


Ponechané  náletové  perspektivní  dřeviny budou   v případě potřeby podrobeny pěstebnímu řezu.
Soupis  navrhovaných opatření
	Bezpečnostní  řez
	162

	Přírodně  blízké  ošetření koruny stromů
	7

	Redukční  řez obvodový
	12

	Redukční  řez  směrem k překážce
	41

	Zdravotní  řez
	51

	Dolní  úroveň  vazby dynamické
	1

	Horní  úroveň vazby  dynamické
	11


Výsadby

Výsadbou dřevin  se  vyřeší  dotvoření  spodní hranice palouku, kde se  vysadí 2  duby  letní a před ně  do  trojsponu 1 dub  červený. U křižovatky  cest se  dosadí  1 lípa srdčitá, v blízkosti  dožívajícího  modřínu u vstupu  do parku bude  založena   nová  modřínová  skupina.  Na okraji  křižovatky   parkových  cest bude   jeden vysazený   modřín náhradou  za dříve  odstraněný  strom.


Výsadby  keřů  se  využijí  pouze  jako  funkční prvky v místech, kde  je potřeba odclonit nežádoucí pohledy.

Pro tento  účel   budou  použity  opadavé  listnaté keře středního  vzrůstu ( výšky cca do 4 m) například pustoryl, trojpuk, kalina, svída, líska, klokoč, růže brslen,  štědřenec.
Na rozmezí části  areálu zámku vlastněné  městem  a části  vlastněné  soukromou  firmou  bude  keřová výsadba druhů  bez  výrazných barevnolistých  kultivarů ( např.  brslen, pámelník, zimolez,  svída,  trojpuk, meruzalka, případně tis  červený)   mechanickou  zábranou mezi „ dvěma  areály“  ale  umožní návštěvníkům  parku pohled  pod korunami  stromů na  budovu  zámku.
Ve spodní  části parku  bude podle  možností zachováno 3- 5 ks  doupných torz stromů.

K výsadbám  bude použit  kvalitní  školkařský  materiál, výpěstky kontejnerované nebo s balem.

Soupis navrhované výsadeb
	STROMY
	ks

	Tilia cordata 12-14ZB
	1

	Quercus  robur 12-14 ZB
	2

	Quercus rubra 12-14 ZB
	1

	Larix decidua 250-300 kont.
	4

	KEŘE
	

	Euonymus  europaeus 60-100
	25

	Crataegus monogyna 60-100.
	25

	Philadelphus coronarius 60-100
	25

	Physocarpus opulifolius 60-100
	25l

	Ribes alpinum 60-100
	100

	Rosa  canina
	25

	Viburnum opulus 60-100
	25l
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