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A. Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě


Lávka přes Lužecký potok

Místo stavby: k.ú. Povrly, p.p.č. 464, 1245, 438

Dokumentace pro stavební povolení
A.1.2  Údaje o žadateli



Obec Povrly

Mírová 165/7

403 32 Povrly
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

ARSA – architektonicko – stavební ateliér - Ing. Arch. Josef Kvaš, IČ 120 416 11

ČKA 01 688
A.2  Seznam vstupních podkladů
A.3  Údaje o území

a)
stavba se nachází v centru obce Povrly
b) 
jedná se o lávku přes Lužecký potok sloužící pro chodce, aby nedocházelo ke střetu s vozidly na křižovatce komunikací Mírová, 5. května, Labská a Drážní 
c)
objekt se nenachází v památkově chráněném území ani záplavové zóně a nejsou proto 
požadovány žádné zvláštní podmínky
d)
odtokové poměry se neřeší, jsou stávající
e)
stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Povrly
f)
na stavbu nejsou vzneseny požadavky na využití území

g)
případné požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí budou při realizaci dodrženy

h)
nejsou požadovány žádné úlevy a výjimky

i)
neřeší se
j)
parcely sousedící se stavbou včetně vlastníků
464 – Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly
1245 – SÚS Ústeckého kraje, Ruská 260/13, 417 03 Dubí
438 – Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
A.4  Údaje o stavbě

a)
Jedná se o ocelovou lávku přes potok pro chodce, spojující oba břehy Lužeckého potoka mimo silniční most. 
b)
Objekt není napojen na přípojky inženýrských sítí. 
c)
Jedná se o stavbu trvalou.
d)
Objekt lávky není nijak chráněn podle jiných právních předpisů.
e)
Projekt respektuje technické požadavky na stavby, vzhledem k účelu užívání je 
navržen jako bezbariérový.
f)
Při úpravách budou splněny případné požadavky dotčených orgánů

g)
Při stavbě nejsou navržena žádná úlevová řešení

h)
Navrhované kapacity:

neřeší se
i)
Základní bilance stavby - neřeší se
j)
Stavba není členěna na etapy 
k)
Přibližné náklady na stavbu činí 400.000,- Kč
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na samostatné objekty, a jelikož se jedná o lávku přes potok, neřeší se zvláštní technologická zařízení.

Seznam výkresů stavební části:

Technická zpráva

C 1

-
Situace – snímek z KN

D.1.1.1
-
Půdorys lávky 

D.1.1.2
-
Řez 

D.1.1.3
-
Pohledy

B. Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby
a)
Jedná se o stavbu ocelové lávky přes Lužecký potok v obci Povrly.
b)
Vzhledem k účelu není potřeba provádět žádná měření, průzkumy apod.
c)
Nejsou známa žádná ochranná a bezpečnostní pásma, na kterou by stavba měla vliv.

d)
Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

e)
Stavbou nebude negativně ovlivněno okolí, odtokové poměry se nezhorší.

f)
Nejsou požadovány asanace a demolice objektů.

g)
Zábory zemědělské půdy se neřeší.

h)
Stavba není napojena na přípojky technické infrastruktury.
i)
Vzhledem k účelu stavby nebyly stanoveny žádné časové vazby ani další vyvolané 
investice.

B.2  Celkový popis stavby
B.2.1  Jedná se o stavbu ocelové lávky z pozinkovaných pororoštů, s ocelovým zábradlím, podporované ocelovými nosiči  profilu U č. 220mm. Pro lávku budou zhotoveny samostatné betonové základy mimo stávající zdi koryta potoka (podmínka Povodí Ohře s. p.). Vzhledem k výskytu inženýrských sítí v místě základů se bude muset postupovat obzvlášť opatrně, pouze ručními nástroji a při případné kolizi volat správce dané sítě. V předstihu se musí kontaktovat správci sítí pro jejich vytýčení v terénu. Na stavbu by měl navazovat přechod přes komunikaci.
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Stavba není v rozporu s urbanistickou a architektonickou koncepcí obce.
b) Architektonické řešení vychází z konzultací s vedením obce.
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby – neřeší se
B.2.4  Bezbariérové řešení stavby – objekt vyhovuje bezbariérovému vstupu.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby – lávka splňuje svým provedením
B.2.6  Základní technický popis staveb

Viz popis B.2.
B.2.7  Technická a technologická zařízení

Neřeší se.
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Neřeší se.

B.2.9  Zásady hospodaření energiemi

Neřeší se
B.2.10  Hygienické požadavky se neřeší
B.2.11  Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí

Neřeší se.
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu
Neřeší se.
B.4  Dopravní řešení
Bude řešeno zvlášť v návaznosti na přechod přes komunikaci.
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Neřeší se.
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Neřeší se.
B.7  Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k typu stavby se neřeší.
B.8  Zásady organizace výstavby
Vše bude řešeno s provádějící firmou ve smlouvě, vzhledem k malému rozsahu stavby. 
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