[image: ]



TECHNICKÁ SPECIFIKACE – POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY A VÝBAVA

[bookmark: _Hlk114755069]„Komunitní elektromobil Nová Lhota“

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

	
Minimální požadované parametry

	
Požadavek
	
Splnění požadavku


	
Vnější rozměry vozidla

(šířka včetně bočních zrcátek)
	
Délka min. 4753 mm
Šířka max. 1848 mm
(šířka max. 2107 mm)

	[…]

	Typ motoru
	
čistě elektrický vůz, pohon automobilu: elektro

	[…]

	Výkon motoru
	min. 50 kW
	[…]

	Stav / Kategorie
	
nový vůz, který nebyl předmětem odpisů a nebyl registrován na jiného majitele

	[…]

	
Typ a kapacita baterie

	
na bázi lithia, min. 50 kWh

	[…]

	
Nabíjení

	třífázové
	[…]

	
Dojezd automobilu (dle WLTP)

	
min. 250 km

	[…]

	
Zadní parkovací senzory + zpětná kamera

	ano
	[…]

	Klimatizace
	ano
	[…]

	Počet sedadel
	min. 3
	[…]

	Vyhřívaná sedadla
	ano
	[…]

	Otevírání dveří z boční strany a zadní křídlové dveře 
	ano
	[…]

	Centrální zamykání dveří • Dálkové centrální zamykání
	ano
	[…]

	Elektronická parkovací brzda
	ano
	[…]

	
Záruka celková

	
min. 5 let/250 000 km

	[…]

	
Záruka na akumulátor

	
min. 8 let/160 000 km

	[…]

	
4 ks náhradních plechových disků a 4 ks pneumatik, které jsou odlišné od sady pneumatik, na nichž je vozidlo předáváno (zimní nebo letní)
	
ano

	[…]

	
Autopotahy

	
ano

	[…]


[…] vyplní dodavatel


V ……………………………… dne ………………… 




…………………………………………………………
Identifikace a podpis
oprávněné osoby dodavatele
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