
Zadavatel veřejné zakázky:

	Název zadavatele:
	Obec Dambořice

	Sídlo zadavatele:
	Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35

	IČ zadavatele:
	00284840

	DIČ zadavatele:
	CZ00284840



Pověřená osoba:

	Název:
	Jan Husák

	Sídlo:
	664 54 Těšany 347

	IČ:
	75751313



	Druh veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona)

	Druh zadávacího řízení:
	Otevřené řízení (§ 27 zákona)

	Název veřejné zakázky:
	Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě




	DODATEČENÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (4)
dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")




Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy vztahující se k předmětné veřejné zakázce.


Dotaz č. 1: 

U objektu SO 02  Zpevněné plochy je započítáno 5139,58m3 nového materiálu na výměnu podloží. Logicky se ovšem musí také stejné množství původní nevhodné zeminy vykopat odvézt a uložit na skládku. 
Tato kubatura však v rozpočtu započítána pro odkop odvoz a uložení není. V cenové úrovni URS 2014 se jedná částku převyšující 2 miliony korun., která v rozpočtu chybí. Můžete opravit množství u příslušných položek?

Odpověď č. 1: 

Kubatury zemních prací jsou počítané podle příčných řezů, tj. poměrně přesně. Z podélných profilů je patrné,
že část tras je v zářezu, místy i hlubokém. Tyto zemní práce jsou započítány v soupisu prací.
Celé území se v prvé řadě odhumusuje v tloušťce 70 cm (zde vzniká značné množství humusu k odvozu - je započítáno). "Vhodný materiál pro výměnu podloží a násypy" slouží k vytvoření násypového tělesa nad úrovní odhumusování a provedení výměny pod vozovkou - rovněž je započítáno.












image1.emf
X

Jan Husák

Pověřená osoba


