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Příloha ZD č. 7
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle §27 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen „zákon“) s dodržením postupu §6 zákona

Technická specifikace dodávky uchazeče

Instrukce pro vyplnění:
Uchazeč vyplní zeleně vyznačená pole dle technické specifikace vlastní dodávky. V požadavku na jednotlivé položky zadavatele jsou uvedené číselné hodnoty a základní funkční vlastnosti, které, které musí dodávka splňovat. 

Uchazeč vyplní zeleně vyznačená pole dle technické specifikace vlastní dodávky. 

A. V položce „Popis“ – Technická specifikace dodavatele uchazeč deklaruje splnění technických parametrů dodávky pro každou položku samostatně. Pokud v textu požadavku zadavatele jsou uvedeny číselné hodnoty, uchazeč uvede do popisu číselné hodnoty vlastní dodávky. Pokud v požadavku je deklarována funkční vlastnost, musí uchazeč deklarovat v popise, že vlastní dodávka tuto vlastnost splňuje a přesný popis jak tuto funkční vlastnost splňuje.
Příklad:
	Požadavek
	Archový tiskový stroj, formát potisku 1200x1600

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	Archový tiskový stroj, max formát: 1300x1850 mm (51,2"x72,8")
	



B. V položce „Odkaz na dokument“ – uchazeč uvede odkaz na dokument (popis zařízení, vzorky výrobků, certifikát CE, technický list, osvědčení, prospekt, čestné prohlášení - materiály přiložené v nabídce), který potvrzuje deklarované technické parametry a vlastnosti konkrétní položky. V případě, že technický parametr nebo vlastnost nejsou doložitelné a jsou dány výrobou na zakázku uchazeč doloží podepsané čestné prohlášení se seznamem technických parametrů a vlastností ve kterém se zaváže, že dodávka tyto parametry bude splňovat. Čestná prohlášení o závazku splnění technických parametrů musí být podepsaná oprávněnou osobou. Zadavatel doporučuje uchazeči vytvořit číselný jmenný seznam přiložených dokumentů a v položce „Odkaz na dokument“ uvede pořadové číslo dokumentu v seznamu. Jinak v této položce uvede název dokumentu.

Příklad:
	Požadavek
	Archový tiskový stroj, formát potisku 1200x1600

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	[bookmark: _GoBack]Archový tiskový stroj, max formát: 1300x1850 mm (51,2"x72,8") 
	1) Technický list str. 8, řádek 10
2) Návod k obsluze str. 12
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	ŘEZACÍ DESKOVÝ PLOTR PRO VÝROBU OCHRANNÝCH POMŮCEK

	
	Požadovaná technická specifikace dodavatele

	[bookmark: _Hlk2685790]Požadavek
	2 pracovní ramena/alternativa, kde výkon odpovídá stroji se 2 rameny.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Pracovní plocha: min. 2200mm x 3000mm; tj. možnost použití pro velkoformátové zakázky.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Barevná ICC kamera (2 kamery v případě 2 pracovních ramen) pro rozpoznání všech referenčních značek i ve špatných podmínkách. Dodání včetně potřebného SW.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Záložní vakuová turbína o výkonu min. 9 kW pro přisávání zpracovávaného materiálu. 

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	2 kamery pro kontrolu celého stroje umožňující načtení všech ořezových značek najednou, čímž se výrazně urychlí proces zpracování. Dodání včetně potřebného SW a rámů k uchycení. 

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Poloautomatický provoz /práce bez přerušení – stůl, na který se výrobek naloží, poté se výrobek se automaticky přemístí na vlastní řezací pracoviště a po zpracování se automaticky přemístí na vykládací pracoviště. Systém musí po celo dobu fixovat výrobek v přesné poloze.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Nakládání/vykládání: 
· Možnost nakládání a vykládání mimo vlastní řezací prostor.
· Přípustné manuální nakládání/ vykládání, ostatní procesy automatické.
· Možnost přesného naložení, tzn. materiál musí být při naložení ve stále stejné pozici.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Nástroje/funkce řezacího stroje (stroj se 2 pracovními rameny - nástroje vždy min. 2x): 
· Frézovací nástroj vybavený mazacím systémem, použití pro řezání hliníku, dřeva, plastů, kompozitních materiálů, výkon min 3,6 kW.
· Průmyslový odsavač prachu.
· Univerzální nástroj pro automatické nastavení dle vloženého nástroje bez nutnosti rekalibrace, min. 3 nástroje současně (vč. osy Z). 
· Řezací nástroje umožňující řezat všechny typy materiálů (lepenka, plexi, sendviče, dibondy, forexy..) v  tloušťce od 1mm do 25mm vč. nástrojů pro řezání pod různými úhly.
· Bigovací nástroj – dodání dostupných bigovacích nástrojů, kterými je možné stroj osadit v min. počtu 9ks.
· Perforovací nástroj - dodání dostupných perforovacích nástrojů pro vytváření perforovaných řezů.
· Kreslící set (1ks).

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Řídící počítač a 5ks přenosných pracovních stanic pro zpracování dat a řízení celého výrobního worklflow včetně souvisejícího SW
· procesor poslední generace min. 4 jádra, min. 8M cache, s výkonem až do 4.9Gh
min. 15 palcový display s full HD rozlišením, min. 16GB RAM DDR4
· pevný disk min. 512GB rozhraní NVMe na sběrnicí PCI Express, sequential R/W min. 800mb/1200mb
· min. požadavky na bezdrátové přenosy: integrovaná Wifi musí splňovat 802.11ax, bluetooth min. verze 5.1
· operační systém ve verzi, která umožní použití stanice v doménové síti
· záruka na stanice min. 5 let

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	

	Požadavek
	Součástí dodávky: 
· Řídící software pro řízení řezů, ovládání a obsluhu všech řezacích procesů/nástrojů součástí dodávky.
· 3 náhradní pásy.
· Dostatečné množství nástrojů a nožů - min. 20 oscilačních nožů, min. 22 asymetrických tažných nožů včetně 6 ks speciálních podložek pro frézování. 
· Interface pro připojení robotické nakládací a vykládací ruky.

	
	Technická specifikace dodávky dodavatele
	Odkaz na dokument

	Popis
	
	




Datum:  ______________________	
						
Podpis:  ___________________________________
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