Příloha č. 3 Závazné podmínky AOPK ČR

Název projektu: Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice

Specifický cíl: 4.4

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0./0.0/18\_ 109/0008742

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v regeneraci zeleně v prostoru dvou lokalit v k. ú. Neratovice.

V rámci realizace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče, vybudování mlátových cest a založení trávníků v intravilánu města.

Specifikace žadatele/příjemce dotace;

Název subjektu (jméno): Město Neratovice Adresa sídla: Kojetická 1028/1,277 11 Neratovice IČ: 00237108

Statutární zástupce / kontakt: Ing. Roman Kroužecký, 315 650 300, 702 233 028 1. **Podmínky kategorie A:**

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1. Kácení dřevin proběhne v době vegetačního klidu, v období od října do března, přičemž bude brán zřetel na aktuální klimatické podmínky.
2. Ošetření dřevin proběhne v termínech stanovených pro jednotlivé typy řezů díe Standardu (SPPKA02 002:2012 Řez stromů).
3. Řez/ošetření dřevin bude provádět kvalifikovaná k této činnosti odborně způsobilá osoba s doporučenou kvalifikací ČCA, ETW, ISA.
4. Konzervační zásahy vnově objevených dutinách stromů budou prováděny pouze se souhlasem AOPK ČR.

1/3

1. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umisťovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPKČR.
2. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoli omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.
3. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty, a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.
4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody odstraňovány nebo jinak ničeny přirozené nálety autochtonních dřevin s výjimkou zásahů k omezování in vazních druhů nebo jiných zásahů, schválených orgánem ochrany přírody.
5. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.
6. **Podmínky kategorie B:**

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR ([www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz)) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

* 1. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, či krajinářsko-estetický efekt.
  2. Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.
  3. Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK a nesmí být in vazní

*(http://invaznidruhy.nature.cz/unijni-seznam/druhy/)*.

* 1. Příjemce dotace zajistí v souladu se Standardy AOPK ČR následnou intenzivní péči o nově realizované výsadby a ozelenění.
  2. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPKČR SPPKA02 001:2013 Výsadba stromů.
  3. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin.
  4. Nově zakládané trávníky budou realizovány dle ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, s metodickým doporučením Standardu AOPK ČR SPPK D02001: 2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv.
  5. Po ukončení realizace opatření bude lokalita vyčištěna od odpadků.

1. **Podmínky kategorie C:**

Další podmínky.

* 1. Bude dodržen vhodný postup a termín provádění (arboristických) zásahů se zřetelem na specifické požadavky ochrany jednotlivých druhů živočichů a rostlin.
  2. V případě, že v průběhu prací bude zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů

2/3

organismů, je Příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně písemně či e- mailem oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup.

* 1. Navržené ošetření stromů bude korigováno die jejich aktuálního stavu těsně před zásahem, bude respektována doba hnízdění ptactva.
  2. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích die ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů,

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a die standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2017„Ochrana dřevin při stavební činnosti". Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.

* 1. Vyznačení stromů určených ke kácení v porostech bude provedeno za účasti AOPK ČR, RP Střední Čechy.
  2. Při probírkách keřových skupin budou přednostně odstraňovány nepůvodní druhy.
  3. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Nera to vice" zpracované firmou Zahradní architektura Ing. Ivan Marek. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.
  4. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky a výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.
  5. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP Střední Čechy o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu provedení monitorovací dohlídky v průběhu prací.
  6. Instalované vazby budou pravidelně kontrolovány (běžná kontrola vazeb tj. 1x za 12 měsíců ze země v období vegetačního klidu, revizní kontrola vazeb tj. 1x za 48 měsíců s detailním ohledáním vazby v místě její instalace).

3/3