Příloha č. 1 návrhu smlouvy
[bookmark: _GoBack]Základní technická specifikace
„Oprava komunálního vozidla Multicar M26“

Jedná se o provedení komplexní opravy malého komunálního vozidla Multicar M26 RZ 1J8 78 90 viz. přiložený Technický průkaz vozidla.
	Požadovaný minimální rozsah opravy vozidla
	Nabídková cena Kč bez DPH

	Oprava motoru 

	kompletní přetěsnění bloku motoru
výměna rozvodů
výměna uložení klikového hřídele
oprava vstřikovacího čerpadla
výměna vstřikovačů
výměna chladiče a vyrovnávací nádobky
nový radiátor topení včetně ventilu ovládání
nové výfukové potrubí
výměna poškozených hadic paliva a chlazení
nové náplně a filtrace

	

	Oprava spojky

	výměna přítlačného talíře spojky
lamely spojky
spojkového ložiska
stočení setrvačníku motoru
výměna věnce startéru
výměna hlavního válce spojky

	

	Oprava převodovky

	výměna bowdenů řazení
výměna poškozených vidlic řazení
dodání nových manžet a prachovek řazení, vymezení řadícího mechanismu
výměna poškozených křížů kardanového spojení pro přední a zadní nápravu
nová olejová náplň
	

	Oprava řídící nápravy

	oprava poloos, výměna poškozených křížků
výměna svislých čepů a ložisek, gufera
výměna kulových čepů spojovacích hřídelí a táhel
nová olejová náplň diferenciálu

	

	Oprava zadní nápravy

	výměna ložisek a gufer nábojů kol
výměna uložení a silenbloků zadního stabilizátoru
nová olejová náplň diferenciálu 
	

	Oprava brzd

	výměna brzdových destiček přední nápravy a brzdového obložení zadní nápravy
stočení předních kotoučů a zadních bubnů 
výměna předních brzdičů a třmenů, nové prachovky a pouzdra
výměna aretačního materiálu brzdičů a čelistí 
výměna zadních kolových válečků 
výměna poškozeného brzdového potrubí a hadiček
nový hlavní brzdový válec s posilovačem
výměna zátěžových regulátorů 
nové bowdeny ruční brzdy
výměna brzdové kapaliny
	

	Oprava hydrauliky

	dodání majleru sklápění korby včetně uložení a hydraulických prvků
výměna poškozených olejových tlakových a sacích hadic. 
nová hydraulická olejová náplň a filtrace
výměna poškozených rychlospojek.
výměna zadních kolových válečků
	

	Oprava podvozku

	oprava podvozku včetně obroušení, nebo opískování 
nový lak podvozku 
výměna listových pružin přední nápravy 
výměna tlumičů pérování 
výměna podlahy řidiče 
výměna předního nárazníku
dodání  6 ks nových pneu 195 – 14 C M+S včetně opravy disků  
výměna kryty předních kol a lapačů nečistot přední a zadní nápravy 
výměna zadních blatníků  

	

	Oprava kabiny

	výměna sedačky řidiče
oprava čalounění sedačky spolujezdce
dodání potahů sedaček 
oprava čalounění a výplní kabiny
nové čelní sklo
výměna poškozených plastových a gumových dílů kabiny
výměna dveří kabiny 
výměna blatníků a prahů 
vyvaření poškozených částí kabiny
nový lak kabiny

	

	Oprava korby

	dodání nové korby (rozvor 2 670 mm) včetně nového akrylátového laků
dodání uložení korby pro uvedený rozvor 

	

	Ostatní

	zajištění nové STK včetně emisí
	





Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní opravu v Kč bez DPH
	

	Vyčíslení DPH
	

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	





Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.
