
Zjišťovací protokol  
Konvektomat – poz. G1
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŠLAPANOV

Zadavatel určuje účastníkům níže uvedené technické standardy gastronomického zařízení.
Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění uchazečů. V případě, že uchazeč nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník je povinen vyplnit žlutě podbarvené buňky. Uchazeč v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 ZZVZ vysvětlena, bude takový účastník vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě. V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE UCHAZEČ“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“. Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí cenové nabídky účastníka bude také originální technický list nabízeného zařízení, který bude obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předloženého technického listu musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v tomto zjišťovacím protokolu. V případě nedoložení požadovaných dokumentů bude nabídka uchazeče vyřazena.    

      
 


	KONVEKTOMAT – POZ. G1

	
	

	
	

	Typové označení nabízeného zařízení
	….........................................................
	

	
	
	

	Výrobce nabízeného zařízení
	….........................................................
	

	
	
	

	 Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota 
	Splňuje uchazeč (ANO či NE)
	Hodnota dle nabídky účastníka
	

	
	
	
	
	

	Elektrické provedení
	ANO
	……………
	
	

	Kapacita konvektomatu 
	min. 7x GN 1/1
	……………
	
	



	Bojlerový způsob vývinu páry
	ANO, zadavatel vylučuje možnost nabídnutí konvektomatu s injekčním systémem vývinu páry
	……………
	
	


	Zasklení dveří konvektomatu
	ANO - min. trojité zasklení dveří
	……………
	
	,


	Pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo
	ANO
	……………
	
	

	Automatické mytí s použitím, z důvodu bezpečnosti, práškových nebo tabletových  detergentů
	ANO – zadavatel vylučuje možnost použití tekutých prostředků
	……………
	
	

	Rozteč zásuvů  
	min. 65 mm
	……………
	
	

	Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením
	ANO - velikost ovládacího panelu min. 8"
	……………
	
	


	Teplotní rozsah pro vaření v páře  
	min. 30°C až 130°C
	……………
	
	

	Teplotní rozsah pro horkovzdušný nebo kombinovaný režim 
	min. 30°C až 300°C
	……………
	
	

	Teplotní sonda 
	ANO - s min. 6 měřícími body
	……………
	
	

	Programovatelný 
	ANO - min. 1000 programů
	……………
	

	


	Vybrané programy s možností přípravy v krocích 
	ANO – minimálně možnost až 12 kroků
	……………
	
	


	Možnost monitoring a ovládání stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/
	ANO
	……………
	
	



	Součástí konvektomatu sprcha
	ANO
	……………
	
	

	Osvětlení varné komory
	ANO 
	……………
	
	




	Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru
	ANO
	……………
	
	

	Zajištění servisu k zařízení 
	ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení
	……………
	
	

	Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček
	ANO
	……………
	
	




	Autodiagnostický systém poruch
	ANO
	……………
	
	


	Příkon 
	Min. 10kW/400V  
	……………
	
	

	Rozměry 
	Rozměr zařízení není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností a výbavy respektovat  stavební a technologickou dispozici  z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i  bezpečnostní a hygienické předpisy
	……………
	
	

	Kompatibilní se stávajícím konvektomatem, tak aby bylo možné zajistit instalaci stávajícího a nového konvektomatu do sestavy nad sebe
	ANO - umístění musí být provedeno tak, aby aby byla zajištěna bezpečnost používání, aby bylo umístění funkční a zároveň, aby umístěním nedošlo k ovlivňování nebo poškozování jednoho či druhého konvektomatu
	……………
	

	Příprava pro možnost dodatečné instalace kondenzační digestoře
	ANO
	……………
	



	Osoba oprávněná za účastníka jednat

	Titul, jméno, příjmení      
	 

	Funkce
	 

	Já, ......................................, jako ………………….. (funkce) prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že disponujeme platným obchodním a servisním certifikátem na prodej nabízeného zařízení – certifikát dokládáme v nabídce. Dodávané zboží je nové, nepoužité.




