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Výzva k podání nabídky na zakázku: 

Regenerace bytového domu Aloisina  výšina 557, Liberec

SOUPIS ROZHODUJÍCÍCH MATERIÁLŮ
Veškeré použité materiály musí být v souladu s projektovou dokumentací! 
1. Materiály pro sanace betonových konstrukcí
	
	Výrobek
	Poznámka

	Ochrana výztuže
ověřená v souladu s EN 1504-7

	Název výrobku
	Předložit technický list, prohlášení o vlastnostech (o shodě) či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Reprofilační malta
ověřená v souladu s EN 1504-3
pevnost tlaku min. třídy R3 dle EN 1504-3
	Název výrobku
	Předložit technický list, prohlášení o vlastnostech (o shodě) či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.


2.        Kontaktní zateplovací systém splňující plnění požadavků pro kvalitativní třídu A CZB
	
	Systém
	Poznámka

	Název systému
	Název systému
	

	Prohlášení o shodě č. / prohlášení o vlastnostech č.
	Prohlášení o shodě č. / prohlášení o vlastnostech č.:
	Předložit kopii


	
	Výrobek
	Poznámka

	Lepicí hmota
	Název výrobku
	

	Tepelná izolace z MW
λD = 0,039 W/(m2.K)
	Název výrobku
λD ≤ XXX W/(m2.K)
	Předložit technický list, prohlášení o vlastnostech (o shodě) či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Tepelná izolace z XPS
λD = 0,036 W/(m2.K)
	Název výrobku
λD ≤ XXX W/(m2.K)
	Předložit technický list, prohlášení o vlastnostech (o shodě) či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Zápustné talíř. hmoždinky s šroub. trnem
	Název výrobku
	Předložit tech. list

	Armovací hmota 
	Název výrobku
	

	Výztužná síťovina
Plošná hmotnost neupravené tkaniny min. 145 g/m2
	Název výrobku
Plošná hmotnost neupravené tkaniny XXX g/m2
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Podkladní nátěr (mezinátěr)
	Název výrobku
	

	Finální omítka tenkovrstvá
	Název výrobku
	

	Finální omítka (mozaiková)
	Název výrobku
	


Další:
· uchazeč předloží kopii Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle TP CZB 05-2007
· budou použity mechanické kotevní prvky (hmoždinky) v souladu s předloženým prohlášením o vlastnostech resp. osvědčením pro kvalitativní třídu A  CZB  a daný typ podkladu
3. 
Výplně okenních otvorů
	
	Výrobek
	Poznámka

	Okno plastové, jednokřídlové vyklápěcí s izolačním dvojsklem Uw=1,14 W/m2.K,
S teplým plastovým rámečkem
	Název výrobku
Uw= XXX   W/m2.K
g  = 0,67
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.


4. 
Ostatní
	
	Výrobek / výrobce
	Poznámka

	Oplechování parapetů
· plech Al tl. 0,7 mm
· povrchová úprava práškovou vypalovanou barvou (komaxit)

	Název výrobku
Identifikace výrobce
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.

	Systémový profil pro napojení zateplovacího systému na výplně otvoru
· typ 2D 
	Název výrobku
Identifikace výrobce
	Předložit technický list či jiný relevantní dokument prokazující plnění požadavku.


V ………………  dne ………………..
Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): …………………………………….

……………………………………………

podpis (a případně razítko)
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