TECHNICKÁ ZPRÁVA čj.: 2635/2014/Suc
AKCE: Rekonstrukce systému regulace ÚT v bytových jednotkách a výměna vodoměrů vybraných objektů města Stochov. 

Stávající stav: V objektech Města Stochova ( S.K. Neumanna 351-352, 358-360, 361-363, 355-357, U Stadionu 364-366, J. Šípka 368-370) je v současné době nainstalován regulační a měřící poměrový systém od firmy TRASCO, který je cca 17 let starý. Tento systém zajišťuje v příslušných bytových jednotkách řízení otopného systému a poměrové měření, spotřeby teplé a studené vody jsou měřeny mechanickými vodoměry. Vzhledem k staří sytému TRASCO je již jeho přesnost i počet oprav úměrný technickému stavu a morálnímu zastarání (typický smluvně obtížný stav je, že v případě poruchy termostatické hlavice nedochází k načítání poměrových jednotek tepla na dotčeném otopném tělese).
Záměr: V těchto důvodů se Město Stochov rozhodlo k rekonstrukci daného systému řízení a rozúčtování tepla, který zároveň umožní dálkový odečet poměrových jednotek a v rámci celé rekonstrukce také výměnu stávajících vodoměrů za typ, který také umožní dálkový odečty. Celkové řešení tedy směřuje ke stavu, kdy pro odečty tepla a spotřeb studené i teplé vody nebude nutný vstup pracovníka do příslušné bytové jednotky.     
Technické řešení: Systém TRASCO bude odborně odpojen se zapsáním současného stavu jednotek, z otopných těles budou odebrány stávající termohlavice, které budou předány objednateli. Termostatické ventily výrobce COTERM zůstanou na otopných tělesech. Na tyto stávající termostatické ventily budou nově osazeny ruční termostatické hlavice, které budou kompatibilní se stávajícími termostatickými ventily, které je možné z titulu připojovacích rozměrů jednoduše instalovat. Pro rozúčtování tepla budou nainstalovány dvoučidlové elektronické rozdělovače topných nákladů s rádiovým odečtem (odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele), které budou kompatibilní s navrženými termostatickými ventily a stávajícími termohlavicemi a které umožní uživateli sledovat své hodnoty. Pro odečty stavů teplé a studené vody v jednotlivých bytových jednotkách budou nově nainstalovány vodoměry s radiovým odečtem (odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele). 
Rozsah nabídky: Součástí nabídky bude pro níže uvedené počty termostatických ventilů a vodoměrů v dotčených objektech:

a) Vizuální kontrola stavu termostatických ventilů

b) V případě nefunkčnosti ventilu jeho oprava

c) Instalace nových ručních termostatických hlavic

d) Instalace nových poměrových měřičů tepla na otopná tělesa

e) Vyplnění evidenční karty poměrového měřiče, vč. polohy místnosti v bytě

f) Zaplombování nového poměrového měřiče

g) Vyplnění protokolu o stavu stávajících vodoměrů studené a teplé vody

h) Demontáž stávajících vodoměrů a nabídka na jejich odkup
i) Instalace nových vodoměrů   

j) Vyplnění protokolu nového vodoměru (výr. číslo, číslo radiového modulu a počáteční stav vodoměru
k) Návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě pro rozdělování topných nákladů

l) Návrh smlouvy o odečítací službě pro provádění a předávání (návrh formy) odečtů studené a teplé vody. 

Pozn.: K bodu d) zadavatel upřesňuje, že v případě zjištění závady na termostatickém ventilu tato bude hrazena po dohodě mimo nabídkovou cenu této akce (bude posuzováno zda ventil bude opraven resp. rozhýbán či celkově vyměněn).
Položkový rozpočet :

Stochov bl.74- S.K.Neumanna 351-2

Počet bytů      Počet vodoměrů     Počet termohlavic      Počet měřičů tepla

      22                         44                        54                               73


  1 (prádelna)
        2


 


 Stochov bl.75- S.K.Neumanna 358-60

Počet bytů      Počet vodoměrů     Počet termohlavic      Počet měřičů tepla

      33                        66                         81                             105
1 (koupelna skl. byty)         1


  1 (prádelna)
       2


 


Stochov bl.76- S.K.Neumanna 361-63

Počet bytů      Počet vodoměrů     Počet termohlavic      Počet měřičů tepla

      33                        66                         81                             105


  1 (prádelna)
       2


 


Stochov bl.83- S.K.Neumanna 355-57

Počet bytů      Počet vodoměrů     Počet termohlavic      Počet měřičů tepla

      34                        68                           81                            105


  1 (přístřeší)
       2


 
                          2
Stochov bl.84- U Stadionu 364-6

Počet bytů      Počet vodoměrů     Počet termohlavic      Počet měřičů tepla

      33                        66                         81                             105


  1 (prádelna)
       2


 


Stochov bl.85- J.Šípka  368-70

Počet bytů      Počet vodoměrů     Počet termohlavic      Počet měřičů tepla

           33                        66                         81                             105


  1 (přístřeší)
      2


 
                        2

vývod TUV pro úklid        1

