Příloha č. 3 Podrobná specifikace a kalkulace

                                                Část E    Automatický transferový lis

Potvrzuji, že nabízený stroj      doplňte značku a model                                                                                                                                                                                                                                            

Nabídková cena:                                                      Kč bez DPH                                           
                                    ------------------------------------      DPH     
                                    -------------------------------------     Kč včetně DPH                                           
[bookmark: _GoBack]
splňuje následující parametry dle zadávací dokumentace:

· Automatický transferový lis
Lis, který dokáže pracovat samostatně bez nutnosti obsluhy přetahovat ručně lis vlevo a vpravo a stlačovat páku lisu. O to více zbývá casu na nasazování textilu a zvýší se tak rychlost lisování.


· transferový lis s automatickým posunem topné desky a se samočinným
· dvojitá pracovní plocha
· automatický posun topné desky
· pneumatický přítlak s možností jeho nastavení 0 až 600gr/cm2
· bezpečnostní spínač pro okamžité přerušení cyklu
· digitální display - nastavení casu 0 až 999,9sec., teploty 50 až 255 st.C,  počítač
kusů
· pedál pro spuštění cyklu
· velikost pracovních ploch min. 50x40cm, s možností výměny za menší – 13x13cm,
              30x20cm
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení



V …………………………dne …………..			



….………………………………              Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče		

