Dnešního dne byla uzavřena mezi

příspěvkovou organizací Technické služby Havlíčkův Brod,  IČ 701 88 041, se sídlem Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, PSČ 580 02, zastoupenou ředitelem Ing. Karlem Milichovským, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradec Králové, oddíl Pr, č.vl. 15

jako objednatelem, na straně jedné


a

firmou ……………, 
se sídlem ……………………, 
IČ ………………, 
zastoupenou …………………, 

jako zhotovitelem, na straně druhé

tato 

S M L O U V A
o dílo
Těžební a pěstební práce v lesních porostech

Část 2.
Těžba dřeva probírkovým harvestorem a soustřeďování dřeva vytěženého harvestorem vyvážecí soupravou



Článek I.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci související s jejich podnikatelskou činností.

2. Zhotovitel se zavazuje v rámci své podnikatelské činnosti pro objednatele provádět zejména následující činnosti:

Těžba dřeva probírkovým harvestorem a soustřeďování dřeva vytěženého harvestorem vyvážecí soupravou (dále jen „Těžba dřeva harvestorovou technologií“) - požadavky na předmět plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel provede dohodnuté práce ve lhůtě stanovené objednatelem v objednávce.

2. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o očekávaném objemu objednávek.

3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o okolnostech, které by mohly mít vliv na dobu plnění, a to tak, aby se jim mohl objednatel v objednávkách přizpůsobit.

Článek III.
Cena provedených prací

Cena díla je stanovena dle nabídky zhotovitele v zadávacím řízení ze dne ……………... Tato nabídka (oceněný soupis prací) je přílohou smlouvy. Na pracovištích se ztíženými pracovními podmínkami může být cena díla upravena vzájemnou dohodou. 

Článek IV.
Platební podmínky

1. Podkladem pro zjištění množství provedené práce je výrobní doklad, který odsouhlasí obě strany svým podpisem. Nekvalitně provedená práce nebude objednatelem převzata a uhrazena. V takovém případě je zhotovitel povinen uvést dílo do řádného stavu na svůj náklad.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce vždy po dokončení těžebních prací na daném pracovišti a jeho převzetí objednatelem. Převzetím pracoviště se rozumí podpis objednatele (lesníka) na výrobním dokladu. Výjimečně (pokud práce na daném pracovišti trvají déle jak 1 měsíc) je možno fakturovat zálohově, opět na základě výrobního dokladu o množství v té době provedené práce, který opět obě strany odsouhlasí podpisem.

3. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení objednateli.
 
4. Zhotovitel nemá mimo takto provedené zúčtování vůči objednateli žádných pohledávek.

5. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli, a to v maximálním možném předstihu. Pokud tak neučiní, nemá nárok na jejich náhradu, ledaže prokáže, že i při vynaložení veškeré odborné péče je nebylo možné předvídat.

6. Náklady vzniklé nad rámec této smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedené práce nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

7. Zhotovitel používá vlastní techniku, nástroje, zvířata a veškerá další zařízení nezbytná k plnění zakázky. Veškeré náklady zhotovitele na vlastní techniku, nástroje, zvířata a veškerá další zařízení nezbytná k plnění zakázky jsou již zahrnuta v ceně díla. 

Článek V.
Povinnosti objednatele

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to zejména:

· Před zahájením práce písemně předat zhotoviteli pracoviště.
· Vystavit na prováděnou práci výrobní doklad.
· Uhradit za provedené práce dohodnutou cenu.

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

3. Veškerý spotřební materiál dodavatele bude součástí ceny díla.

Článek VI.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce podle pokynů vedoucího nebo lesníka střediska lesy TS Havl. Brod.

2. Zhotovitel se zavazuje provést uvedené práce v souladu s právními předpisy, kterými se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru a v souladu s technickými normami platnými pro dohodnutou činnost.

  
3. Zhotovitel si sám zajistí organizaci práce i svých pracovníků tak, aby na pracovišti nebyl osamocený pracovník a byla v případě úrazu či jiné zdravotní nevolnosti zajištěna pomoc.

4. Zhotovitel zodpovídá za technický stav vlastních mechanizačních prostředků, nástrojů, nářadí a zvířat a užívání a vhodnost ochranných pracovních pomůcek sebe i svých pracovníků.

5. Zhotovitel je zodpovědný za zdravotní způsobilost a za předepsanou kvalifikaci a planost oprávnění u sebe i u svých pracovníků. Odpovídá za plnění povinností vyplývajících z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávnění a odvodu daní.

6. Zhotovitel odpovídá i za tyto bezpečnostní podmínky:


a) při provádění činností na pracovištích, která jsou v dosahu veřejných komunikací, železničních tratí, telefonních a elektrických vedení a produktovodů, zajistit bezpečnost na těchto zařízeních.

b) zajistit bezpečné podmínky všude tam, kde by mohlo dojít k ohrožení na zdraví nebo majetku jiných podnikatelů, občanů a nebo majetku ostatním.

7. Zhotovitel nese riziko vyplývající z mimořádných událostí v souvislosti s dohodnutými výkony, zvláště pak v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví svého nebo osob v dosahu jeho pracoviště.

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě přerušení realizovaných prací z důvodu vzniklých překážek na straně zhotovitele toto bez odkladu oznámí objednateli, s tím, že nebude měněn termín dokončení objednaných prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Článek VII.
Ujednání o konkurenci

1. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nebude provádět dohodnuté práce výlučně pro objednatele a že poskytuje obdobnou činnost i jiným podnikatelským subjektům.

2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech zakázkách obdobného charakteru, které bude poskytovat jiným subjektům.

Článek VIII.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností do 28.2. 2019. Lze ji vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. [bookmark: _GoBack]Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

2. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nezakládá neplatnost celé smlouvy. Strany smlouvy se zavazují, že v případě, že některé takovéto ustanovení bude prohlášeno za neplatné, zahájí jednání o dodatku smlouvy, kterým bude neplatné ustanovení nahrazeno jinou úpravou.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran – formou dodatků k této smlouvě. Jednotlivé objednávky mohou být provedeny i v ústní formě.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.








V Havlíčkově Brodě dne ………………………




..........................................................	..........................................................
  Technické služby Havlíčkův Brod 	uchazeč


Přílohy: 

Příloha č. 1 Požadavky na předmět plnění 
Příloha č. 2 Oceněný soupis prací - cenová nabídka















Příloha č. 1 Požadavky na předmět plnění


Těžba dřeva probírkovým harvestorem a soustřeďování dřeva vytěženého harvestorem vyvážecí soupravou (dále jen „Těžba dřeva harvestorovou technologií“) - požadavky na předmět plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

Doprava do lesního porostu, případné rozčlenění porostu vyznačenými linkami, těžba a manipulace jednotlivých stromů dle pokynů lesníka nebo stromů vyznačených, soustřeďování dřeva vyvážecí soupravou s uložením na skládky dle dřevin a sortimentů, přejezdy mezi porosty a pracovišti.

Hlavní požadavky na kvalitu práce

Při práci nepoškodit okolní stojící stromy, chránit nálety a mladé kultury, minimalizovat poškození cest, dřevo na skládce uložit tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému sesunu.

Příjem a evidence dřeva u harvestorových technologií

Objem hmoty vytěžené harvestorovou technologií bude zjišťován na OM hromadným měřením. Takto zjištěný objem podle porostů bude podkladem pro fakturaci. 

Hromadné měření dříví:

Dříví musí být uloženo v měřitelných hráních, t.j. dostatečně velkých, řádně srovnaných a začelených, aby mohly být objektivně změřeny základní rozměry.

Při měření hrání se do číselníků na základě tohoto měření uvedou mimo jiné všechny naměřené hodnoty hrání (délka krát šířka krát výška), zvolený přepočtový koeficient a výsledek v m3, objem bude zjištěn dle přepočtových koeficientů uvedených níže.

Odvoz dříví nesmí být prováděn z nepřevzatých hrání.

Na převzaté hráně nesmí být ukládáno další dříví, a to ani na hráně částečně odvezené.

Přepočtové koeficienty:

Přepočtové koeficienty jsou jednotné pro všechny harvestorové technologie, při kterých je vyráběné dříví měřeno hromadně v hráních podle Doporučených pravidel. Hodnoty koeficientů jsou uvedeny v následujících tabulkách.


Jehličnaté
	Jmenovitá délka
	Středová tloušťka/kvalita
	SM, JD
	Ostat. jehl.

	2-3 m
	IV.,V.,VI. tř.
	0,64
	0,62

	4-5 m
	III. tř.
	0,62
	0,62





Listnaté
	Jmenovitá délka
	Středová tloušťka/kvalita
	SM, JD

	2-3 m
	V.a VI. tř.
	0,57

	4-5 m
	11 cm + (netříděné dle středních průměrů)
	0,57


                                                  

Průměrná hmotnatost dříví vytěženého harvestorem v porostu bude vypočtena jako podíl celkového množství vytěžené hmoty a počtu vytěžených stromů. Vzdálenost pro soustřeďování dřeva bude určena jako průměrná vzdálenost ze středu porostu do středu skládek dřeva.  Fakturace bude prováděna měsíčně po vytěžení celého porostu, ne pouze jeho části.
