Specifikace zakázky		  					Příloha č. 01.01
Specifikace zakázky Dodávka krouhače zeleniny pro školní jídelnu ZŠ J. K. Tyla v Písku (1 ks)
	
	Minimální požadavek (poptávané parametry)
	Nabídka
(nabízené parametry)

	1x motorový blok
	napětí min 380V
	

	
	příkon min. 1,0 kW
	

	
	min. otáčky za min. v rozpětí 300-400
	

	
	max. otáčky za min. v rozpětí 700-800
	

	
	kapacita min. 1500 porcí denně
	

	
	motor pro profesionální použití
	

	
	tichý chod bez vibrací
	

	
	celokovový kryt motorového bloku
	

	
	min. 2 regulace rychlosti
	

	
	bezpečnostní systém zastavení
	

	
	nerezová hřídel
	

	
	odolná konstrukce, bezúdržbový
	

	1x hlava násypná automatická nerez
	vhodná především pro plátkování křehkých produktů a plátkování a kostičkování brambor a strouhání mrkve
	

	
	velký násypný otvor zajišťuje kvalitu řezu pro velké objemy zpracovávané zelenin
	

	1x krouhací hlava kovová s přítlačnou pákou
	násypný otvor min 230 mm2
	

	
	vhodná především pro plátkování, strouhání nebo kostičkování velkoobjemových surovin jako je zelí, celer nebo salát
	

	
	objem min. 4l
	

	
	[bookmark: _GoBack]integrovaný tubus o průměru min. 55 mm pro nepřerušované krájení dlouhých nebo křehkých druhů zeleniny
	

	1x vozík nerez s otočným rámem
	pro 1/1 GN (bez GN)
	

	1x sestava disků obsahující minimálně
	3x plátkovač 1, 2, a 4 mm
	

	
	2x strouhač 1,5 a 5 mm
	

	
	2x nudličkovač 4x4  6x6 mm
	

	
	2x kostičkovač 10x10x10 mm vč. mřížky
	

	
	1x držák
	

	
	1x ochranný kryt
	

	Montáž
	
	ano -ne

	Doprava
	
	ano -ne

	Zaučení obsluhy
	
	ano -ne



Rekapitulace a maximální cena zakázky 
	P.č.
	Položka
	Ks
	Maximální cena zakázky
	Nabízená cena

	
	
	
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	1. 
	Krouhač zeleniny vč. příslušenství 
	1
	252.000,-Kč
	304.920,-Kč
	
	

	
	Celkem
	
	252.000,-Kč
	304.920,-Kč
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