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Příloha č. 12 
Technická specifikace část b)

	Název části veřejné zakázky
	Školicí středisko společnosti BAND SERVIS CZ s.r.o. – stroje a zařízení

	Druh veřejné zakázky
	Zadávací řízení mimo režim zákona na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

	Zadavatel
	BAND SERVIS CZ s.r.o., sídlo: K Pasekám 4440, 760 01 Zlín, IČ/DIČ: 26286777/CZ26286777, zastoupený: Ing. Miroslav Brzoň, jednatel společnosti
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Pozn.: Notebooky a servery musí být připraveny a nakonfigurovány pro prostřední v operačním systému MS-DOS, pro databázové programovací prostředí FoxPro a informační systém Epfas.

Stroje a zařízení, hardware
Notebook 
Popis:
· Instalovaný operační systém: Windows 10 Pro 64-bit
· Procesor výkonově ekvivalentní k procesoru Intel® Core™ i3-7100U (2,4GHz, 3MB mezipaměti, 2 jádra), minimálně 3840 PassMark bodů, například: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-7100U+%40+2.40GHz&id=2879 
· Paměť: minimálně 4GB, DDR4, 2133MHz, SDRAM (1 x 4 GB) s možností rozšíření až na 16GB
· Paměťové sloty: minimálně 2 sloty SODIMM
· Pevný disk: SSD 256GB M.2 (+ volný 2,5" slot)
· Optická jednotka: DVD+/-RW DL
· Grafická karta: výkonově ekvivalentní k integrované Intel® HD 620, minimálně 940 Passmark bodů, např. https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=Intel+HD+620&id=3592
· Úhlopříčka displeje: 39,6cm (15,6")
· Rozlišení: 1920 x 1080
· Typ monitoru: matný displej, WLED podsvícení, Full HD rozlišení, SVA, AntiGlare
· Zvuk: integrované stereofonní reproduktory, integrovaný mikrofon
· Web kamera: HD 720p
· Bezdrátové připojení: WiFi karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2) (podpora standardu Miracast), Bluetooth 4.2
· Síťové rozhraní: integrovaná gigabitová síťová karta 10/100/1000
· Rozšiřující sloty: čtečka paměťových karet SD (SD, SDHC, SDXC)
· Porty a konektory: 1x USB-C, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45 (LAN)
· Klávesnice: podsvícená klávesnice s numerickou částí odolná proti polití
· Typ napájení: napájecí adaptér 45W
· Typ baterie: 3 článková lithium-iontová baterie (48Wh)
· Hmotnost produktu: maximálně 2,1kg
· Rozměry produktu: (š x h x v) maximálně 38,5 x 26,5 x 2,5 cm
· Správa zabezpečení: čtečka otisků prstů, TPM 2.0
· Napájecí adaptér
· Záruka: rozšířená záruka na 5 let s opravou v servisním středisku
· Notebooky a servery musí být připraveny a nakonfigurovány pro prostředí v operačním systému MS-DOS, pro databázové programovací prostředí FoxPro a informační systém Epfas.
Množství: 11
Nabízený produkt/popis: DOPLNIT

Tiskárna
Popis: 
· Tisková technologie: laser – černobílý
· Typ tiskárny: síťová
· Rychlost černobílého tisku (normální, A4): až 38 stran/minutu
· Kvalita černobílého tisku (rozlišení): 1200DPI
· Možnosti oboustranného tisku: automatický (standardní)
· Zásobníky papíru: 2
· Maximální počet zásobníků papíru: 3
· Formáty papíru: zásobník 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), obálka B5, C5, DL, vlastní velikost; zásobníky 2 a 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), vlastní velikost
· Vlastní formáty médií: zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 až 215,9 x 355,6 mm
· Podporované typy médií: papír (běžný, EcoFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, hlavičkový, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), obálky, štítky, fólie
· Hmotnost média (zásobník 1): 60 až 175 g/m2
· Maximální vstupní kapacita (listy): až 900 listů
· Maximální výstupní kapacita: až 150 listů
· Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 4 000
· Provozní zátěž (měsíční, A4: až 80 000 stran
· Připojení: 1x USB 2.0, 1x síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1x hostitelský USB port
· Možnost mobilního tisku
· Certifikace Mopria
· Kompatibilní operační systémy: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
· Standardní jazyky tiskárny: přímý tisk PDF(v1.7), URF, PCLM, PWG
· Paměť: 256 MB
· Rozměry produktu: (š x h x v) maximálně 39 x 36 x 22 cm
· Hmotnost produktu: maximálně 9kg
· Spotřeba energie: maximálně 595W (tisk), 6,1W (pohotovostní režim), 2,8W (režim spánku), 0,6W (Auto-On/Auto-Off, přes připojení USB), 0,1W (vypnuto)
· Typ napájení: vestavěný zdroj napájení
· Požadavky na napájení: vstupní napětí 220V; 220 až 240V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
· Splňuje normu ENERGY STAR®
· Předinstalovaná zaváděcí černá tonerová kazeta
· Instalační leták
· Informační leták
· Informace o záruce
· Dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM
· Napájecí kabel
· Záruka: 1 rok

Množství: 1
Nabízený produkt/popis: DOPLNIT

Server
Popis:
· Chassis typu: Tower
· Rozměry skříně: maximálně 46,5 x 22 x 77 cm (výška x šířka x hloubka)
· Procesor výkonově ekvivalentní k procesoru Intel® Xeon E5-2620v4 8 Core (2.10GHz, 20MB L3 mezipaměť), minimálně 11380 Passmark bodů, např. https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E5-2620+v4+%40+2.10GHz&id=2766, s možností rozšíření na 2 procesory
· Chipset: výkonově ekvivalentní k Intel® C610 Series 
· Paměť: minimálně 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz RDIMM, 24DIMM slotů, s možností rozšíření maximální paměťové kapacity serveru až na 768GB 
· Grafická karta: výkonově ekvivalentní k integrované Matrox G200eH2, 16MB, rozhraní VGA
· Síťový adaptér: 1Gb 331i Ethernet Adapter, 4 porty na řadič
· Technologie řadiče: s podporou disků SAS+SATA+SATA SSD, s možností v RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 
· Pevný disk: 2x 300GB 10k 6Gb 2.5in SC SAS, Hot Plug, s možností rozšíření až na 96TB
· Počet pozic pro pevný disk: minimálně 8 pozic, Hot Plug
· Rozšiřující sloty: minimálně 6 a více slotů PCIe
· Optická jednotka: 9.5mm SATA DVD-RW
· Zdroj: s minimálním výkonem 480W, Hot Plug, volitelně redundantní
· Certifikace ENERGY STAR®
· Možnost připojení: 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 (3. 1. 1. generace) Typ A, 1x VGA, 4x Ethernet (RJ-45), 1x sériový port
· Nástroj pro automatizaci řízení infrastruktury, vzdálený management serveru, zapnutí/vypnutí serveru na dálku, online monitoring stavu serveru 24x7, fuknce Call Home, podpora řízení spotřeby serveru, s jednotným API rozhraním pro skriptování. Ovládání musí probíhat přes plnou grafickou vzdálenou konzoli (včetně přístupu do operačního systému), možnost mapovat vzdálená virtuální média (DVD, USB, ISO soubory). Nástroj musí umožnit konfiguraci serveru (nastavit BIOS, RAID, BOOT, Firmware) a toto nastavení replikovat pro množiny serverů (tj. vytvoření šablony). Možnost vytvářet reporty a vyhledávat podle zvolených parametrů  
· Záruka: 3 roky na díly, 3 roky na práci, 3 roky na místě, odezva následující pracovní den
· Notebooky a servery musí být připraveny a nakonfigurovány pro prostřední v operačním systému MS-DOS, pro databázové programovací prostředí FoxPro a informační systém Epfas.

Podpora: 
· Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008, 2012 R2 a 2016 (Hyper-V)
· Součástí fyzického serveru musí být: 
I. OEM licence MS Windows Server 2016 pro 16 jader 
II. OEM licence MS Windows Server Client Access Licenses pro 11 uživatelů
III. OEM licence MS Windows Server 2016 Remote Desktop Client Access Licenses pro 5 uživatelů
IV.  OLP licence MS Windows Server 2016 Remote Desktop Client Access Licenses pro 6 uživatelů
V. Ochranný, zálohovací a obnovovací software pro virtuální stroje běžících na platformách VMware vSphere a Microsoft Hyper, Veeam Backup Essentials Standard – licence pro 2 procesory pro HyperV.

Množství: 1
Nabízený produkt/popis: DOPLNIT

Plátno
Popis:
· Montáž: zeď i strop
· Rozměr: 1950mm x 1220mm
· Úhlopříčka projekční plochy: 2300mm (90.5")
· Formát promítací plochy: 16:10
· Typ projekce: přední
· Povrch projekční plochy: matná bílá s černým okrajem
· Typ pohonu: manuální s možností zasunutí do pouzdra
· Typ projekční plochy: roletová
· Váha: min. 7kg, max. 10kg
· Široký pozorovací úhel: 160°
· Pro použití s digitálními a zpětnými projektory

Množství: 1
Nabízený produkt/popis: DOPLNIT


Dataprojektor
Popis:
· Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
· LCD panel: 0,61 palec s MLA (D9)
· Barevný světelný výstup: 2 200 lumenů (standartní režim) – 1 500 lumenů (ekonomický režim) v souladu s normou ISO 21118:2012
· Bílý světelný výstup: 2 200 lumenů  (standartní režim) – 1 500 lumenů (ekonomický režim) v souladu s normou ISO 21118:2012
· Rozlišení: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
· Vysoké rozlišení: Full HD 3D
· Poměr stran obrazu: 16:9
· Kontrastní poměr: 35 000:1
· Lampa: 200W, 4 000 hodin životnost, 7 500 hodin životnost (v úsporném režimu)
· Korekce lichoběžníku: auto vertikální: ± 30°, manuální horizontální ± 30°
· Editace videa: 10 bitů
· Projekční poměr: 1,22 - 1,47:1
· Zoom: Manual, Factor: 1,2
· Objektiv: optický
· Úhlopříčka promítaného obrazu: 34 - 332 palců
· Projekční vzdálenost: Wide/Tele: 1,62 - 1,95m 
· Posun: 10:1
· Ohnisková vzdálenost: 16,9 mm - 20,28 mm
· Ostření: Manual
· Možnosti připojení: Audiovstup, cinch, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Kompozitní vstup, HDMI vstup (2x), VGA vstup, USB 2.0 typu Mini-B, USB 2.0 typu A, Wi-Fi Direct
· Bezpečnost: Kensington ochrana, zámek ovládacího panelu, zabezpečení bezdrátové sítě LAN
· Funkce a vlastnosti: úprava hloubky 3D, obnovovací frekvence 480Hz pro sledování 3D obrazu, vestavěný reproduktor, interpolace rámečků, horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, rozhraní MHL pro audio/video, síťová projekce, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN
· 2D barevné režimy: dynamický, přirozený, kino, jasné kino
· 3D barevné režimy: 3D dynamický, 3D kino
· Spotřeba energie: 291W (standartní režim), 224W (ekonomický režim), 0,28W (pohotovostní režim)
· Napájení: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
· Rozměry výrobku: minimálně 295 x 245 x 110 mm (šířka x hloubka x výška)
· Hmotnost výrobku: maximálně 3,1 kg
· Maximální hladina hluku: normální režim 37 dB (A), úsporný režim 27 dB (A)
· Teplota: provoz 5 - 35° C, skladování -10 - 60°C
· Vlhkost vzduchu: provoz 20 - 80%, skladování 10 - 90%
· Obsažený software
· Doplňky: 3D brýle s aktivní clonou
· Reproduktory: 5W
· Obsah balení: hlavní zařízení, napájecí kabel, úvodní příručka, dálkové ovládání včetně baterií
· Návod k použití (CD)
· Záruční dokumenty
· Stropní montážní držák k uchycení projektoru včetně návodu
· Záruka: 24 měsíců u dodavatele, Lampa: 36 měsíců nebo 3000 hodin

Množství: 1
Nabízený produkt/popis: DOPLNIT

Velkoplošná obrazovka
a) Popis:
· Úhlopříčka obrazovky: 49"
· Typ panelu: 60Hz E-LED BLU
· Rozlišení: 1920 x 1080 (16:9)
· Rozteč pixelů (H × V): 0.560 × 0.560 mm
· Kontrastní poměr: 5,000:1
· Zorný úhel (H/V): 178/178
· Doba odezvy: maximálně 8ms
· Barevnost displeje: 10bitový bílý šum - 1,07 mld.
· Barevné rozpětí: maximálně 72%
· H-Scanning frekvence: 30 ~ 81kHz
· Maximální zobrazovací frekvence: 148.5MHz
· V-Scanning frekvence: 48 ~ 75Hz
· Jas: 500nit
· Dynamický kontrastní poměr: mega
· Konektivita: HDMI vstup 1x, DP vstup 1x, DVI vstup 1x
· Porty USB: 2x
· RGB vstup: D-Sub (DVI-I Common)
· Audio vstup: Stereo Mini Jack, RGB/DVI/DP/HDMI
· Audio výstup: Stereo Mini Jack
· Obrazový výstup: DP1.2(Loop-out)
· Komunikační rozhraní: RS-232 vstup, RS-232 výstup, RJ-45

b) Množství: 1
Nabízený produkt/popis: DOPLNIT
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