číslo smlouvy kupujícího:          

číslo smlouvy prodávajícího:
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«Návrh»
Kupní smlouva  
uzavřená podle  § 409 a násl. obchodního zákoníku
I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:   

 
	Prodávající: 
	

	Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ……………… v  ……………… oddíl …………, vložka.………….

	Sídlo:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Bankovní spojení:
	

	Zastoupeno:
	

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	

	dále jen „prodávající“


1.2. Kupující:      


	Kupující: 
	FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.

	Sídlo:
	 Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek

	IČ:
	 47151552


	DIČ:
	 CZ47151552 

	Zastoupení:
	Ing. Luděk Žáček, ředitel a člen představenstva

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Luděk Žáček, ředitel a člen představenstva

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	 Ing. Richard Blahut

	dále jen „objednatel“


Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
II.

Předmět plnění 

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem ( dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:   
   Nákup speciálního vozidla určeného pro svoz SKO a BRO odpadů s nástavbou typu LINEÁRPRESS s BIO úpravou
Jedná se o dodání speciálního vozidla určeného pro svoz směsného komunálního odpadu a zároveň pro svoz biologicky rozložitelných odpadů ( BRO )  s nástavbou typu LINEÁRPRESS, o objemu min.19 m3, na podvozku 6 x 4 o celkové hmotnosti do 28 t a jeho uvedení do provozu, včetně zaučení pracovníků zadavatele.  

2.1.1. SPECIÁLNÍ  VOZIDLO JAKO CELEK

· univerzální rozsah použití pro svoz směsného komunálního odpadu, a zároveň pro svoz biologicky rozložitelných odpadů ( BRO )

· celková hmotnost vozidla do 28.000 kg

· technická nosnost přední nápravy 8 000 kg

· technická nosnost 1. zadní  nápravy 13 000 kg

· technická nosnost 2. zadní  nápravy 9 000 kg

· odpružení přední nápravy listovými pery

· odpružení zadní nápravy vzduchem

· uzávěrka diferenciálu přední a prostřední nápravy 

· stabilizátor zadní nápravy 

· užitečná hmotnost vozidla s nástavbou min. 10.500 kg

· ke stroji dodat návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

· zaškolení obsluhy bude provedeno v českém jazyce autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce v České republice

· veškerý servis (garanční, záruční, pozáruční) bude prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice

2.1.2.  NÁSTAVBA LINEÁRPRESS

· užitný objem nástavby min.19 m3

· objem výsypné vany min 2 m3

· možnost odklopení zadních vrat s vyklápěčem pro vhození velkoobjemového kusového odpadu

· otěruvzdorný materiál  dna nakládací vany min. tl. 10 mm

· 2 x výstražný oranžový maják vzadu

· kamera v zadní části s monitorem v kabině integrovaným s ovládacím panelem

· 2 x zpětné pracovní světlo a 2 x mlhové světlo

· bezpečnostní zadní stupačky – blokace při zpátečce a omezení rychlosti při pojíždění

· lakování nástavby v odstínech RAL 9010

· zapínání pohonu zásobníku vzadu vpravo 

· nástavba bude vybavena centrálním mazáním

· vyprazdňování nástavby z kabiny

· regulace lisovacího tlaku

· diagnostický a řídící systém nástavby s plným propojením dat s podvozkem

· Držák na lopatu a koště, vč. předmětného nářadí

· Nástavba se svislými žebry pro dosažení celkově vyšší pevnosti nástavby

· Vedení výtlačného štítu po bocích nástavby

· Bezpečnostní stupačky a kamerový systém pro sledování prostoru za vozidlem

2.1.3. ÚPRAVA PRO SVOZ BIOODPADU :

· nástavba bude utěsněna tak, aby bylo zamezeno úniku tekutých frakcí odpadů

· nástavba bude vybavena přídavnou sběrnou nádrží pro záchyt tekutých frakcí odpadů, která zachytí tekutiny při otevírání nástavby při jejím vyprazdňování 

· ve spodní části násypky bude výpustný ventil

· v přední části nástavby vpravo bude kulový kohout 2“

2.1.4. PODVOZEK

· třínápravový podvozek 6 x 4, s mechanicky poháněnou přední nápravou

· 2 ks bočních zábran proti podjetí

· rozvor mezi 1 a 2 nápravou max. 3.600 mm

· 2. zadní náprava hnaná a 3. zadní náprava řiditelná a zvedací

· elektronicky řízený vznětový motor o min.  výkonu  260kW ( cca 360 PS ),  splňující platné emisní limity min.EURO 5

· chladič a mezichladič do 35°

· motorová brzda

· pomocné startovací zařízení pro zimní starty

· protihluková opatření u motoru 80 dB

· 12 stupňová převodovka, s automatickým řazením převodových stupňů

· kabina v provedení  krátká, topení, protiprachový filtr, nastavitelná vzduchem odpružená sedačka, centrální zamykání, tónovaná okna, automatická klimatizace

· digitální tachograf

· brzdy vybavené ABS, zastávková brzda

· regulace prokluzu pohonu ( ASR )

· vedlejší vývod z motoru pro pohon hydrauliky nástavby

· počet sedadel v kabině - tři

· výfuková roura vyvedená nahoru za kabinou

· sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem

· pneumatiky a kola - 315/80/R22,5, kola a disky ocelové 22,5 x 9,00

· rezervní kolo 

· střešní větrák kabiny

· zrcátko na obrubník vpravo a vlevo, zpětné zrcátko vyhřívané a elektronicky nastavitelné, širokoúhlé vyhřívané zrcátko vpravo a vlevo, ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 -2600 mm 

· ocelový nárazník třídílný s ochranou chladiče

· 2 majáky oranžové barvy na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo

· autorádio

· osvětlení pro jízdu ve dne 

· ochranná mřížka světlometů

· hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem

· zvedák 25 t

· 2 podkládací klíny 

· lakování kabiny v odstínech zelená RAL 6024

2.1.5. VYKLÁPĚČ

· dělený universální vyklápěč pro vyprazdňování nádob 35-50,110, 80/120, 140/240/340,500-1200, 770-1300 l v plastovém i v plechovém provedení.

· časový cyklus vyprazdňování nádob : 
110, 120, 240 l   
-
 max. 8 sec

1 100 l

 max. 12 sec

· vyklapěč vybaven signalizací spuštěných ramen

· plastové ochranné clony po bocích proti úletu nakládaného odpadu a při jízdě

· pojištění proti přetížení nádob

· jednoduché ovládání vyklápěče pákou na obou stranách 

· lakování vyklápěče v odstínech zelená RAL 6024
   


2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami.  Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
2.3.   Prodejce garantuje životnost výrobku min. 8 let.
2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.
2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné  pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu  dodávky až do uplynutí záruční  doby.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy. 

III.
Kupní cena a splatnost
3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:
Cena bez DPH:
DPH 21 %:
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí ………………………..,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

· pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
3.3. Zálohy nebudou poskytovány
3.4. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Faktura bude mít splatnost 30 dní. 
3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.  

3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
3.7. Prodávající souhlasí s provedením úhrady ceny formou leasingu, nebo úvěru, prostřednictvím leasingové společnosti, nebo banky, přičemž tuto společnost zajistí  kupující.

IV.

Doba a místo plnění 

4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění VZ nejpozději do ……………. kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: 
         Frýdecká skládka a.s.,  Provoz Doprava, Panské Nové Dvory, 738 01  Frýdek-Místek
4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání. 
V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce ………. měsíců ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením. 
5.3. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních poruch …………..hod  od oznámení poruchy kupujícím formou e-mailové zprávy.
5.4. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí.  Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
5.5. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován. 

5.6. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
VI.

Sankce
6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat  a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží v termínu uvedeném v bodu 4.1 této smlouvy, má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody. 
VII.

Závěrečná ujednání
7.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden.
7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
7.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy. 
7.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. 
Ve Frýdku-Místku dne:                   

                      
Ve  ……………… dne: 

….....................................................                                                   …....................................................     
             Ing.  Luděk Žáček

ředitel a člen představenstva         
 





      
Přílohy: č.1 – Servisní podmínky k nabízené dodávce

PŘÍLOHA Č. 1   servisní podmínky k nabízené dodávce
Přesný typ  podvozku : 

Přesný typ  nástavby: 

Přesný typ  vyklapěče: 

Servis   vozidla  zajišťuje: 
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