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Osobní elektromobil

	[bookmark: _Toc279390870]
Název výrobce a typové označení: 

	
…                                                                           .


	název/parametr
	Požadovaná hodnota:
	Nabídka účastníka:
ANO/ NE/doplní účastník

	Výkon motoru
	min. 100 kW
	min. ……  kW

	Počet sedadel v kabině
	min. 5 ks
	min. ………..…  ks

	Barva bílá metalická
	ANO
	ANO/NE*

	Karoserie 5 dveří (s výklopnými zadními dveřmi)
	ANO
	ANO/NE*

	Systém ABS s brzdovým asistentem a systémem EBD
	ANO
	ANO/NE*

	Airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy
	ANO
	ANO/NE*

	Systém elektronické stabilizace
	ANO
	ANO/NE*

	Tempomat s omezovačem rychlosti
	ANO
	ANO/NE*

	Automatický zámek dobíjecího kabelu
	ANO
	ANO/NE*

	Imobilizér
	ANO
	ANO/NE*

	Zadní řada sedadel se 3 opěrkami hlavy
	ANO
	ANO/NE*

	Parkovací panoramatický kamerový systém
	ANO
	ANO/NE*

	Zimní pneumatiky
	ANO
	ANO/NE*

	Rádio s CD
	ANO
	ANO/NE*

	Převodovka automatická
	ANO
	ANO/NE*

	Al kola
	min. 16"
	min. ……  "

	Typ baterie lithium-iontová
	ANO
	ANO/NE*

	Kapacita baterie
	min. 35 kWh
	min. ………..…  kWh

	Klimatizace automatická
	ANO
	ANO/NE*

	Spotřeba elektrické energie (v souladu s nařízením UNECE č. 101)
	max. 220 Wh/km
	max. ………..…  Wh/km

	Hodnota maximálního dojezdu (v souladu s nařízením UNECE č. 101)
	min. 250 km
	min. ………..…  km

	Multimediální navigační systém
	ANO
	ANO/NE*

	Systém hlídání plynulosti provozu, udržuje předem nastavenou rychlost a odstup od vpředu jedoucích vozidel a drží vůz uprostřed jízdního pruhu
	ANO
	ANO/NE*

	Systém sledování mrtvého úhlu
	ANO
	ANO/NE*

	Systém automatického parkování (podélné i kolmé)
	ANO
	ANO/NE*

	Přední mlhová světla
	ANO
	

	Nabíjení z rozvodu jednofázového i třífázového domácího nabíjení (230/380V) i rychlonabíjení stejnosměrným i střídavým proudem ve veřejných rychlonabíjecích stanicích 
	ANO
	ANO/NE*

	Výkon nabíjení z domácí nabíječky 32A
	min. 6,5 kW
	min. ………..…  kW

	Doba plného nabití baterie z domácí nabíječky 32A
	max. 8 hod.
	max. ………..…  hod.

	Doba plného nabití baterie ze zásuvky 220V
	max. 22 hod.
	max. ………..…  hod.

	Výkon nabíjení z rychlonabíjecí veřejné nabíječky
	min. 48 kW
	min. ………..…  kW

	Doba plného nabití baterie z rychlonabíjecí veřejné nabíječky na 80 % kapacity baterie
	max. 70 minut
	max. ………..…  minut

	Objem zavazadlového prostoru
	min. 340 litrů
	min. ………..…  litrů

	[bookmark: _GoBack]Sada na opravu pneumatik 
	ANO
	ANO/NE*



Pozn.  ….  – nutno vyplnit,         * nehodící se škrtněte
v …………………………   dne ………………………..    
	Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka a razítko účastníka: 

	

........................................
	Razítko




	Titul, jméno, příjmení:      
	

	Funkce
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