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Technická specifikace
Název veřejné zakázky:
ROZVOJ INFRASTRUKTURY – ZŠ V OBCI ŽIHLE – NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ
Identifikační údaje zadavatele:


Název:





Obec Žihle

Sídlo:





č. p. 53, 331 65 Žihle  

IČ:





002 58 580

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:


…………………………………………………….
IČ:





…………………………………………………….
Sídlo:





…………………………………………………….
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:
…………………………………………………….
Technická specifikace – nábytkové vybavení:

	ŠATNA PRO ŽÁKY

	Šatní skříň třídveřová - výška 120cm
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměr
	1150mm x 700mm x 450mm
–
1250mm x 800mm x 550mm
	……..mm x ……..mm x …….mm
–

 ……..mm x ……..mm x …….mm

	Skříň šatní třídveřová
	ANO
	ANO/NE

	Jednoplášťové dveře
	ANO
	ANO/NE

	Sokl 
	minimálně 40mm
	…….. mm

	Uzamykání cylindrickým zámkem (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč)
	ANO
	ANO/NE

	Odkládací police
	ANO
	ANO/NE

	Tyč na šaty + 3 plastové háčky
	ANO
	ANO/NE

	Plastová vanička na obuv sloužící k zachycení nečistost a vlhkosti
	ANO
	ANO/NE

	Šatní skříň třídveřová – výška 150cm
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměr
	1450mm x 700mm x 450mm
–
1550mm x 800mm x 550mm
	……..mm x ……..mm x …….mm
–

……..mm x ……..mm x …….mm

	Skříň šatní třídveřová
	ANO
	ANO/NE

	Jednoplášťové dveře
	ANO
	ANO/NE

	Sokl 
	minimálně 40mm
	…….. mm

	Uzamykání cylindrickým zámkem (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč)
	ANO
	ANO/NE

	Odkládací police
	ANO
	ANO/NE

	Tyč na šaty + 3 plastové háčky
	ANO
	ANO/NE

	Plastová vanička na obuv sloužící k zachycení nečistost a vlhkosti
	ANO
	ANO/NE

	Lavičky ke skříňkám
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměr
	370mm x 950mm x 350mm
–

470mm x 1050mm x 450mm
	……..mm x ……..mm x …….mm
–

……..mm x ……..mm x …….mm

	Lavice šatnová
	ANO
	ANO/NE

	Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 
	minimálně 30mm x 30mm
	……..mm x ……..mm

	Sedací plocha - šedé lamino z ABS hranou
	ANO
	ANO/NE

	Plastové kluzáky 
	ANO
	ANO/NE

	Barva RAL 7035
	ANO
	ANO/NE

	Jednostranná věšáková stěna s posuvnými háčky a poličkou
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměr
	50cm x 30cm x 120cm
-

150cm x 100cm x 240cm
	……..cm x ……..cm x …….cm

–

……..cm x ……..cm x …….cm

	Kostra - jekl
	ANO
	ANO/NE

	Horní a spodní polička trubka
	ANO
	ANO/NE

	Sezení a záda z LTD
	tl. minimálně 18 mm
	……. mm

	10 ks posuvných háčků na horní poličce
	ANO
	ANO/NE

	VYBAVENÍ A MODERNIZACE TŘÍD

	Školní lavice výškově nastavitelná
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Velikost
	3-5
	ANO/NE

	Velikost pracovní desky
	70cm x 45cm

-

80cm x 55cm
	……..cm x ……..cm

–

……..cm x ……..cm

	Výškově nastavitelná 
	ANO
	ANO/NE

	Žákovská lavice jednomístná
	ANO
	ANO/NE

	Rám trubka průměr 
	minimálně 28 a minimálně 32 mm
	…….. mm a …….. mm

	Koše pro uložení židlí
	ANO
	ANO/NE

	Nivelační šrouby
	ANO
	ANO/NE

	Pracovní deska LDT s oblou ABS hranou
	tl. minimálně 22 mm
	……. mm

	Zakulacené rohy
	ANO
	ANO/NE

	Dle ČSN EN 1729-1/2007 a ČSN EN 1729-2/2007
	ANO
	ANO/NE

	Školní židle výškově nastavitelná
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Velikost 
	3-5
	ANO/NE

	Žákovská židle výškově nastavitelná, nečalouněná
	ANO
	ANO/NE

	Sedák a opěrák tvarovaná buková překližka
	ANO
	ANO/NE

	Rám trubka průměr 
	minimálně 28 a minimálně 32 mm
	…….. mm a …….. mm

	Dle ČSN EN 1729-1/2007 a ČSN EN 1729-2/2007
	ANO
	ANO/NE

	Učitelský katedra
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Velikost
	6
	ANO/NE

	Velikost pracovní desky
	125cm x 55cm

-

135cm x 65cm
	……..cm x ……..cm

–

……..cm x ……..cm

	Rám trubka průměr 
	minimálně 32 mm
	…….. mm 

	Okopová deska
	ANO
	ANO/NE

	Nivelační šrouby
	ANO
	ANO/NE

	Pracovní deska LDT s oblou ABS hranou
	tl. minimálně 22 mm
	……. mm

	Kontejner ke katedře
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměr
	56cm x 37cm x 35cm

-

66cm x 47cm x 45cm
	……..cm x ……..cm x …….cm

–

……..cm x ……..cm x …….cm

	Vyroben z LTD
	ANO
	ANO/NE

	Veškeré hrany ABS
	ANO
	ANO/NE

	Vrchní deska 25mm
	ANO
	ANO/NE

	Centrální zámek
	ANO
	ANO/NE

	Kolečka
	ANO
	ANO/NE

	Šuplíky 
	3x
	ANO/NE

	Učitelská židle
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Velikost
	6
	ANO/NE

	Židle pevná s čalouněným sedákem i opěrákem
	ANO
	ANO/NE

	Rám trubka průměr 
	minimálně 32mm 
	…….. mm

	Skříňová sestava
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměr
	750mm x 350mm x 1808mm

-

850mm x 450mm x 1908mm
	……..mm x ……..mm x …….mm
–

 ……..mm x ……..mm x …….mm

	Regálová skříň se soklem 
	minimálně 6cm
	…….. cm

	5 poliček na podpěrách
	ANO
	ANO/NE

	Laminodeska na boky a horní desky plastová ABS hrana
	tl. minimálně 18mm
	…….. mm

	Laminodeska na police plastová ABS hrana
	tl. minimálně 25mm
	…….. mm

	Skříň poličková se soklem
	minimálně 6cm
	…….. cm

	5 poliček na podpěrách
	ANO
	ANO/NE

	Krátké kovové úchyty
	ANO
	ANO/NE

	Skříň kombinovaná se soklem 
	minimálně 6cm
	…….. cm

	3 + 2 poličky na podpěrách
	ANO
	ANO/NE

	Krátké kovové úchyty
	ANO
	ANO/NE

	Očalouněné křesílko
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměr
	79cm x 45cm x 53cm

-

89cm x 55cm x 63cm
	……..cm x ……..cm x …….cm

–

……..cm x ……..cm x …….cm

	Jednací čalouněné křeslo včetně područek
	ANO
	ANO/NE

	Ocelový černě lakovaný rám
	ANO
	ANO/NE

	Nosnost 
	do 120kg
	……. kg

	Konferenční stolek
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Stůl kulatý
	ANO
	ANO/NE

	Průměr
	850mm – 950mm
	…….. mm

	Centrální noha 
	ANO
	ANO/NE

	Barva nohy 
	Černá/stříbrná
	Černá/stříbrná

	Zahradní dřevěná sestava
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Jeden stůl + 2 lavice
	ANO
	ANO/NE

	Dřevo odolává velmi dobře povětrnostním vlivům
	ANO
	ANO/NE

	Nátěr s ochranou proti UV záření
	ANO
	ANO/NE

	Sestava vyrobena v masivním provedení borovicového dřeva
	ANO
	ANO/NE

	Rozměr stolu:

	Délka
	195cm – 205cm
	…….. cm - …….. cm

	Šířka
	65cm – 75cm
	…….. cm - …….. cm

	Výška
	53cm – 63cm
	…….. cm - …….. cm

	Tloušťka desky
	3cm – 5cm
	…….. cm - …….. cm

	Rozměry lavic:

	Délka
	195cm – 205cm
	…….. cm - …….. cm

	Hloubka sedáku
	40cm – 50cm
	…….. cm - …….. cm

	Výška sedu
	30cm – 40cm
	…….. cm - …….. cm

	Kreslící venkovní tabule
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	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Rozměry tabule:

	Šířka
	295cm – 305cm
	…….. cm - …….. cm

	Výška
	155cm – 165cm
	…….. cm - …….. cm

	Výška sloupků
	275cm – 285cm
	….. cm - …….. cm

	Jednostranná venkovní tabule pro psaní i kreslení
	ANO
	ANO/NE

	Masivní konstrukce z hladce opracovaného dřeva
	ANO
	ANO/NE

	Povrchová úprava konstrukce: spočívá v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci vrchního lazurovacího laku
	ANO
	ANO/NE

	Splňuje podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky)
	ANO
	ANO/NE

	Dodávka včetně odkládací poličky
	ANO
	ANO/NE


V………………… dne ………………………

…………………………………………………………….…….

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

