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[bookmark: __RefHeading__1_7855203211][bookmark: _Toc420050475][bookmark: _Toc457426132]Průvodní zpráva
[bookmark: __RefHeading__161_785520321][bookmark: _Toc420050476][bookmark: _Toc457426133][bookmark: __RefHeading__1_78552032]Úvod
Hodnocení stromů bylo zpracováno na žádost zadavatele v průběhu let 2017 – 2021. 
[bookmark: _Toc457426135]Umístění projektu
Katastrální území města Havlíčkův Brod a přilehlých obcí.
[bookmark: _Toc373265933][bookmark: _Toc414869068][bookmark: _Toc372119163][bookmark: _Toc414869069][bookmark: _Toc457426140]Dendrologický průzkum
[bookmark: _Toc414869070]Dendrologicky průzkum byl zpracován na základě podrobného terénního průzkumu firmou SAFE
TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno. Součásti dendrologického průzkumu je i návrh pěstebních opatřeni a návrh dřevin ke kaceni.

Podrobné informace o celkovém stavu dřevin, návrhu pěstebních opatřeni a kaceni dřevin uvádí
tabulky (viz. INVENTARIZACE DŘEVIN, ROZPOČET – tabulková část).
[bookmark: _Toc457426141]Metodika hodnocení dřevin
(METODIKA HODNOCENI, firma SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, 603 00 Brno, Ing. Jaroslav Kolařik, Ph.D.; SPPK Hodnocení stromů A 01 001 AOPK ČR)
Determinace taxonu
Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl). 

Průměr 			
Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm.

Spodní okraj koruny
Jedná se o vzdálenost roviny proložené spodní části koruny od země, tedy od podstavy. Přičemž by mělo platit, že prostor nad touto rovinou je zcela nebo téměř zcela vyplněn větvemi. Hodnota spodního okraje koruny slouží k výpočtu objemu koruny.

Fyziologické stáří	
Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince. 

1 mladý jedinec ve fázi aklimatizace
2 aklimatizovaný mladý strom
3 dospívající jedinec
4 dospělý jedinec
5 senescentní jedinec

Perspektiva		
Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality. 

a	dlouhodobě perspektivní - na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný
b	krátkodobě perspektivní -  existence na stanovišti je dočasná
c	neperspektivní - nevhodný, určený k odstranění


Stabilita
Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy.

1	výborná - bez zjištěného výskytu staticky významných defektů 
2	dobrá - přítomné defekty ve fázi vývoje, rozsah defektů lze řešit pěstebními zásady bez nutnosti speciálních zásahů 
3	zhoršená - možný výskyt defektu, často nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu
4	výrazně zhoršená – několik staticky významných defektů, nutná realizace speciálního stabilizačního zásahu s alternativou kácení 
5	havarijní strom – stabilizaci nelze provést pomocí nedestruktivního pěstebního zásahu


Zdravotní stav
Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.

1	 zdravotní stav výborný až dobrý
2	 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
3	 zdravotní stav výrazně zhoršený (poškození snižující dožití hodnoceného jedince)
4	 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující dožití   hodnoceného jedince) 
5	 havarijní jedinec/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

Vitalita
Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu. 

1	vitalita výborná až mírně snížená
2	zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
3	výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4	zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5	suchý strom


Naléhavost
Navrhovaná naléhavost realizace zásahu. 

0 akutní zásah – hrozí riziko z prodlení
1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací
2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací
3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací
[bookmark: _Toc420050486][bookmark: _Toc457426142]Technologické postupy
[bookmark: _Toc420050488][bookmark: _Toc457426144]Technologické postupy ošetření stromů
Veškerá ošetření na stromech a kácení budou prováděna pouze kvalifikovanou osobou v oboru arboristiky – požadována je certifikace ETW - Certifikovaný Evropský arborista nebo Český certifikovaný arborista - stromolezec.

[bookmark: _Toc457426153]Technické normy a předpisy
Veškeré technologické postupy při výsadbových pracích a při následné dokončovací a udržovací péči o založené výsadby budou prováděny v souladu s platnými normami a standardy:

-	ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002:2015, I. REVIZE 2015; 
-	KÁCENÍ STROMŮ SPPK A02 005:2018, 
-	BEZPEČNOSTNÍ VAZBY A OSTATNÍ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY SPPK A02 004:2019

Kvalifikační kritéria
Veškerá ošetření na stromech, budou provádět realizátoři s arboristickým vzděláním:

ETW - Certifikovaný Evropský arborista nebo Český certifikovaný arborista - stromolezec
· minimálně 3 roky praxe v oboru

každý pracovník doloží:
· osvědčení o proškolení z NV 362/2005 Sb. a odborné způsobilosti pro práci ve výškách se zaměřením na práci ve stromech ne starší než 12 měsíců od data vystavení osvědčení,
· osvědčení o školení z právních předpisů pro práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - NV 339/2017 Sb. ne starší než  12 měsíců,
· doložení o proškolení pro práci s řetězovou pilou dle NV 339/2017 Sb.,
· platný posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem kdy pracovník je zdravotně způsobilý pro práce ve výškách a práce s řetězovou pilou ne starší než 12 měsíců,
· doložení periodické prohlídky (revize) používaného OOPP pro práce ve výškách (stromolezení) v souladu ČSN EN 365 v platném znění ne starší 12 měsíců.

V průběhu realizace musí každý další pracovník, který bude součástí stromolezecké PSS splňovat daná kritéria.

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou zadavatelem požadovány v následujícím rozsahu.


Seznam členů realizačního týmu/techniků splňujících shora uvedené požadavky Zadavatele. Přílohou
tohoto seznamu bude:
- strukturovaný životopis každého z techniků/člena realizačního týmu (obsahující alespoň následující údaje: jméno a příjmení člena týmu, podrobný popis funkce člena týmu na plnění veřejné zakázky, informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a délce odborné praxe, vztah člena realizačního týmu k dodavateli - údaj o zaměstnavateli, popř. IČO člena týmu, čestné prohlášení o odborné zkušenosti s přehledem profesní praxe nebo odborné kvalifikace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky – s uvedením kontaktní osoby, u které lze tyto informace ověřit, další údaje prokazující splnění shora uvedených požadavků Zadavatele);

[bookmark: _GoBack]Další informace související s oceněním zakázky
Vybraný dodavatel této veřejné zakázky je povinen si zřídit bezplatný arboristický účet na portále
www.stromypodkontrolou.cz, kde postupně potvrdí a odsouhlasí provedená ošetření/kácení stromů. Dále provede evidenci instalovaných vazeb.
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