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Technické parametry nabídky
Zadavatel: PILANA Metal s.r.o., IČO 25328956

Název dodavatele: 
Dodávka odporové svářečky
	Vlastnosti pilového pásu, který lze na stroji svařovat
	Délka pásu 1500 – 20 000 mm
	Ano - ne

	
	Šířka pásu 16 – 80 mm
	Ano - ne

	
	Tloušťka pásu 0,65 – 1,6 mm
	Ano - ne

	 
	 
	

	Výbava stroje
	Poloautomatický režim
	Ano - ne

	
	Uložení min. 50 svařovacích programů, s možností zálohování na USB flash disk
	Ano - ne

	
	Programovatelné nastavení délky odtavení
	Ano - ne

	
	Žíhání řízeno pomocí pyrometru
	Ano - ne

	
	Hydraulické upínání pilových pásů
	Ano - ne

	
	Středový doraz – 1ks
	Ano - ne

	

	Nabídková cena dále zahrnuje
	Bruska výronků s pneumatickým zakládáním
	Ano - ne

	
	10 ks náhradních elektrod
	Ano - ne

	
	Doprava do místa plnění
	Ano - ne
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