PŘÍLOHA Č. 4.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÁST 2 - UZÁVĚRY
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	Dodávka záklopkových a šroubových uzávěrů 

	Druh zadávacího řízení:
	nadlimitní otevřené řízení

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – je průběžná dodávka šroubových uzávěrů určených k uzavírání vinných lahví (dále jako „předmět veřejné zakázky“). 
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry předmětu plnění nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného předmětu plnění. 
Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění.





Technická specifikace předmětu plnění:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	Šroubové uzávěry Svatomartinské víno:

	Typ
	BVS uzávěry (např. Stelvin, Alcork, Wino Cap či jiné rovnocenné řešení)
	Klikněte a uveďte popis parametru
	Rozměry
	30 × 60 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Tloušťka materiálu
	min. 0,23 mm
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Těsnící vložka
	Saranex
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Barvy
	černá, bílá, krémová
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Potisk
	horní část uzávěru – trikolora v kalichu dle oficiálního logomanuálu
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	
	zlatá nebo černá ražba, případně embossing
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Kvalita provedení
	tisk a ražba bez vad, přesné dodržení rozměrů a designu
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce uzávěrů
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení uzávěrů
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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