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«Návrh»
Kupní smlouva  
uzavřená podle  § 409 a násl. obchodního zákoníku
I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:   

 
	Prodávající: 
	

	Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ……………… v  ……………… oddíl …………, vložka.………….

	Sídlo:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Bankovní spojení:
	

	Zastoupeno:
	

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	

	dále jen „prodávající“


1.2. Kupující:      


	Kupující: 
	 Městys Blížkovice

	Sídlo:
	 Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice

	IČ:
	 00292516

	DIČ:
	 CZ00292516

	Číslo účtu:
	 

	Bankovní spojení:
	 

	Zastoupení:
	 Bc. Šárka Ježová 

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	 Bc. Šárka Ježová 

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	 Bc. Šárka Ježová 

	dále jen „objednatel“


Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
II.

Předmět plnění 

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem ( dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:    
    Navýšení kapacity kompostárny Blížkovice   
Předmětem plnění je  tato dodávka:
 Jedná se o dodávku traktoru, síta + elektrocentrály a překopávače kompostu.
 Technické parametry -  traktoru 

	Motor:


přeplňovaný dieselový čtyřválec 

	Homologovaný výkon 2000/25
                                                        min. 55 - 60 kW

	 Objem v cm3
 
                                                                      min. 4150

	 Emisní limit                                                                                       Stage  III A                                                                                       

	Mechanicky řízená vstřikovací souprava 

	 Zařízení pro zimní startování,   předehřev bloku motoru         

	Převodovka:


	Mechanická, plně synchronizovaná 3 skupiny (plazivá, polní,silniční),



	Plazivé rychlosti - pojezdová rychlost                                              max. 200 – 250  m/h

	Počet převodových stupňů                                                                min.   20 vpřed,  4 vzad

	Pojezdová rychlost                                                                            min.  39 (km/h) 

	Náhon na  všechna čtyři  kola                                                                                

	Uzávěrka diferenciálu obou náprav, elektrohydraulické zapínání pohonu přední nápravy pod zatížením.

	Kabina a vnitřní výbava:

	Bezpečnostní klimatizovaná kabina s topením a klimatizací  (kouřová skla)


	Velikost kabiny – objem min. 2 200 l

	Otevíratelné střešní okno pro ventilaci


	Sedačka řidiče Grammer 


	Plnohodnotná sedačka spolujezdce se zádovou opěrkou vlevo od řidiče 


	Sklopný a výsuvný sloupek volantu

	Přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního a zadního skla

	Pracovní osvětlení - 4 přední + 2  zadní  světlomety
 


	Vnější výbava:

	Blatníky předních kol

	Zadní vývodová hřídel:  540 ot./1min.

	Závěs pro agregaci: horní závěs pro přívěs s mechanickou hubicí rychlostavitelný, tažná lišta, agrohák.

	Zadní tříbodový hydraulický závěs pro zadní agregaci pracovního nářadí včetně rychloupínáků


	Boční stabilizátory ramen


	Provozní brzdy mokré diskové, hydraulické ovládání

	Brzdy přívěsu  1+2 hadicové vzduchové

	 Výbava dle vyhl.341/2002 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta
+ klíč na kola, hadice pro

Plnění pneumatik.

	Hydraulika: 

	Min. 2 nezávislé vnější hydraulické okruhy  -  4+1 rychlospojek ISO

	Hydraulika s regulací polohovou smíšenou a silovou

	 Min. zvedací síla hydrauliky na konci spodních  ramen       42 kN

	Ovládání hydrauliky z kabiny řidiče + vnější ovládání

	Další parametry, výbava

	Únosnost náprav traktoru celkem min. 7 500 kg
 celkem, min. únosnost přední nápravy 4 000 kg, min. 

únosnost zadní nápravy min. 5 500 kg

	Světlostní výška
 
                                                                    min. 408 mm

	Možnost agregace návěsu o hmotnosti 14 000 kg

	Kola:

	Pneumatiky přední

                                                                    12,4R - 24

	Pneumatiky zadní
 
                                                                    16,9R - 34

	



	 Ostatní výbava:

	Technický průkaz


	Návod k obsluze v českém jazyce
 


	Katalog náhradních dílů v českém jazyce
 


	Rozměry:

	Šířka přes zadní blatník   max. 1910 mm

	Maximální výška traktoru k ústí výfuku  2 750 mm
 
                                                                                              

	Technické podmínky dodávky vibračního síta kompostu 

	Technické údaje
	Požadovaná hodnota
 

	Vibrační elektromotor min.
	400 V

	Výkon min.
	                0,20kW

	Otáčky min.                                             
	            1500 ot/min

	Rozměr síta min. 
	           120 x 120 cm

	Výška max.
	150 cm

	Délka min.
	     170 / min. 230 cm

	Šířka min.
	140 cm

	Hmotnost max.
	160 - 200 kg

	Výkon 
	5 – 15 m3/h

	Podvozek s koly a ojí
	ano


Překopávač kompostu.
Parametry:
      - Pohon od PTO traktoru

      - Max. pracovní rychlost 500 m/h

      - Šířka záběru min. 2 500 mm

      - Výška zpracovávaného materiálu min. 1 400 mm

      - Betonové protizávaží součástí stroje

      - Hydraulické naklápění stroje vzhůru do transportní polohy

      - Možnost transportu za různými stroji pomocí hydraulicky stavitelné oje

      - Světelná rampa součástí stroje

ELEKTROCENTRÁLA
· Motor: 1-válec, čtyřtaktní, vzduchem chlazený  
· Objem: 196 cm3

· Výkon: 4,8 kW/6,5 hp při 3000 ot./min

· Startování: ruční, pomocí startovacího lanka

· Palivo: bezolovnaté

· Objem nádrže: 15 l

· Objem nádrže na olej: 0,6 l

· Spotřeba paliva: 0,54 l/kWh

· Doba provozu na 1 nádrž: až 13 hod

· Druh regulace napájení: automatická AVR

· Výkon maximální/trvalý: 2200 / 2000 W

· Výstupní napětí (zásuvky): 2 x 230 V

· Výstupní frekvence: 50 Hz

· Ochrana proti přetížení: ano

· Ochrana motoru při nedostatku oleje: ano

· Voltmetr: ano

· Třída krytí: IP 23

·                                d       š        v

· Rozměry stroje:  610 x 450 x 480 mm

· Hmotnost: 40,5 kg
2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami.  Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
2.3.   Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.
2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.
2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné  pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu  dodávky až do uplynutí záruční  doby.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy. 

III.
Kupní cena a splatnost
3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí ………………………..,- Kč
DPH 21%..........................................................................................................................................,- Kč
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí ……………………..…..,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

· pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
3.2. Zálohy nebudou poskytovány
3.3. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury(daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky.

Splatnost faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.
3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.  

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění 

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.),  do ………………..kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: 
       Městys Blížkovice,  dle pokynu objednatele ( kupujícího )
4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání. 
Prodávající  bere na vědomí, že  kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků  Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR.  V případě, že dotace bude zamítnuta   nebude předmět plnění realizován.
V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce   …… měsíců ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením. 
5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí.  Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován. 

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 24 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy. 

5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí  ………………………… Prodávající se zaručuje provedením servisu do …..  od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby  je  ……………Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí  …………… Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

VI.

Sankce
6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat  a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody. 
VII.

Závěrečná ujednání
7.1.  Prodávající bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.  

7.2.  Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve  dvou exemplářích, z nichž kupující  i prodávající obdrží  jeden.
7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.6. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy. 
7.7. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu. 

7.8.  S uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas   …………………………… na své schůzi dne ………………………………..
V  ………………………. dne:                   

                      
Ve  ……………… dne: 

….....................................................                                                   ….....................................................
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