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PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
FORMULÁŘ NABÍDKY 
[bookmark: _GoBack]PRO ČÁST 1-3[footnoteRef:1] [1:  Účastník uvede číslo části 1-3 podle toho, na kterou část podává nabídku.] 


Identifikace veřejné zakázky:
Název: 			Vybavení sociálního podniku Studio Planarch s.r.o. II.
Druh veřejné zakázky: 	dodávky
Druh zadávacího řízení: 	zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: 	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f1404cc3-832c-4a35-98a8-77ee20dbe27b

Identifikační údaje zadavatele:
Název: 			Studio Planarch s.r.o.
Sídlo: 			Žitná 1474/23, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ: 			04042492
Zastoupen: 		Ing. et Ing. arch. JINDŘICH BREZOVSKÝ

Identifikační údaje účastníka:
Název/obchodní firma:	     
Sídlo: 			     
IČ: 			     
Zastoupen: 		     
Kontaktní osoba:		     
Tel. číslo:		     
Email:			     

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se vyžaduje doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.


1. ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA
Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.
Účastník čestně prohlašuje, že   
1. se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
1. přijímá elektronický nástroj ZADAVATEL.CZ/E-ZAKÁZKY, verze 4 jako prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,
1. má dokončenou registraci v elektronickém nástroji ZADAVATEL.CZ/E-ZAKÁZKY, verze 4, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj ZADAVATEL.CZ/E-ZAKÁZKY, verze 4 plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,
1. výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji ZADAVATEL.CZ/E-ZAKÁZKY, verze 4, případně jaké v elektronickém nástroji ZADAVATEL.CZ/E-ZAKÁZKY, verze 4 neprodleně uvede, a že 
1. je srozuměn s tím, že rozhodné datum je: doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

1. požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění
Účastník čestně prohlašuje, že   
1. splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že
1. je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

1. údaje pro hodnocení
Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. 
	Kritéria hodnocení nabídek 

	Nabídková cena v Kč bez DPH
	90 %
	     ,- Kč 

	Hodinová sazba pozáručního servisu v Kč bez DPH
	10 %
	     ,- Kč





1. kvalifikacE
	Základní způsobilost

	Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

	Profesní způsobilost

	Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

	Technická kvalifikace – referenční zakázky

	Účastník ve své nabídce uvede informace dle části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.
Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázky: 
Pro část 1:
V seznamu dodavatel uvede minimálně 3 významné dodávky za poslední 3 roky před zahájení zadávacího řízení, jejichž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění dané části této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně 775.000,- Kč bez DPH u každé dodávky. Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku minirýpadla.
Pro část 2:
V seznamu dodavatel uvede minimálně 3 významné dodávky za poslední 3 roky před zahájení zadávacího řízení, jejichž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění dané části této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně 1.775.000,- Kč bez DPH u každé dodávky. Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku nákladního vozu s hydraulickou rukou a nosičem kontejnerů.
Pro část 3:
V seznamu dodavatel uvede minimálně 3 významné dodávky za poslední 3 roky před zahájení zadávacího řízení, jejichž předmět plnění byl stejný či obdobný s předmětem plnění dané části této veřejné zakázky a s finanční hodnotou ve výši minimálně 525.000,- Kč bez DPH u každé dodávky. Za obdobnou dodávku považuje zadavatel dodávku užitkového vozu.

	Seznam bude mít náležitosti podle níže uvedené tabulky (tj. identifikace předmětu plnění, datum dokončení, hodnota a kontaktní osoba objednatele). Seznam musí být zpracován takovým způsobem, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé splnění všech shora uvedených požadavků zadavatele na danou část veřejné zakázky. 
Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 
Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže:

	Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.


	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení: vyplňte datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.

	Referenční zakázka č. 2:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.

	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení zakázky: vyplňte datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.

	Referenční zakázka č. 3:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.

	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení zakázky: vyplňte datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.



Vyhotovil: Jméno, funkce
 

1. technická specifikace předmětu veřejné zakázky
OBECNÁ ČÁST – PLATÍ PRO VŠECHNY ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi. 
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:
Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace (u části 2) apod.



PRO ČÁST 1[footnoteRef:2]: [2:  Účastník předloží tu část technické specifikace č. 1 – 3 podle toho, do jaké části č. 1 – 3 nabídku podává.] 

Popis přístroje a jeho využití
Pásové minirýpadlo pro výkopové práce, zemní práce a terénní úpravy.

Technické podmínky
	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	provozní hmotnost do 3.800 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	výkon motoru min. 17,5 kW
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	objem lopaty min. 60l
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	hloubkový dosah min. 3.000 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	šířka přes pásy max. 1.600 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	varianta podvozku: radlice
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	systém pro zabezpečení proti krádeži – imobilizér
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	klimatizace
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	ocelová radlice se zdvojeným břitem
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	rychloupínač s vymezením vůlí 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	dva proporcionální přídavné hydraulické okruhy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	zvuková indikace stavu paliva v nádrži
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	hydraulické hadice hydromotoru ukryté v rámu podvozku z důvodu ochrany proti vyčnívajícím předmětům z podloží
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	automatické snižování otáček
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	digitální display umístěný v zorném poli obsluhy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)



	Výrobce
	     

	Typ/Model
	     


Vyhotovil: Jméno, funkce

PRO ČÁST 2[footnoteRef:3]: [3:  Účastník předloží tu část technické specifikace č. 1 – 3 podle toho, do jaké části č. 1 – 3 nabídku podává.] 

Popis přístroje a jeho využití
Nákladní vůz s hydraulickou rukou, nosičem kontejnerů a 3 kontejnery (2x vanový, 1x valníkový).

Technické podmínky
	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	Požadovaná výbava vozidla:

	dvojnápravový podvozek s celkovou hmotností max. do 12.000 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	vznětový motor Euro 6 nebo vyšší 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	výkon motoru minimálně 135 kW
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	užitečná nosnost min. 6.000 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	odpružení přední nápravy listovými pery min 4,2 t, odpružení zadní nápravy listovými pery min 8,2 t včetně stabilizátoru nápravy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	pohon zadní nápravy, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	podvozek zapsán v TP jako nosič výměnných nástaveb
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	synchronizovaná převodovka manuální, min. 6 rychlostí
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	palivový filtr vyhřívaný včetně zařízení pro zimní starty
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	palivová uzamykatelná nádrž o objemu min. 120 l
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	kabina třímístná včetně potahů na sedadla
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	okno na zadní stěně kabiny
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	zvuková signalizace zpátečky
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	sedadlo řidiče odpružené vzduchem
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	klimatizace
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	pracovní světlomety na kabině
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	elektricky ovládaná zrcátka a okna
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	centrální zamykání
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Požadovaná nástavba nosiče kontejnerů:

	jednoramenný nosič, kapacita nakládání minimálně 8.000 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	délka kontejnerů 3.200 – 4.200 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	rozteč podélníků kontejneru 1.060 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	výška háku = 1.000 mm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	teleskopicky výsuvné rameno háku
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	hydraulické jištění kontejneru se signalizací v kabině řidiče
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	elektronické nebo pneumatické ovládání z kabiny, mechanické ovládání venku
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	pohon pístovým hydraulickým čerpadlem namontovaným na pomocném pohonu podvozku
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	držáky na nářadí (lopata, koště)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Požadovaná hydraulická ruka (jeřáb):

	montáž jeřábu za kabinou
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	rozsah otáčení min. 380°
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	dosah od středu jeřábu minimálně 7 m
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	zdvihová síla při 7,0 m = minimálně 1050 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	dvě boční hydraulicky výsuvné opěry
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	ergonomické oboustranné hydraulické ovládání
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	omezovač nosnosti, ukazatel zatížení
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Požadovaný kontejner vanový (2 ks):

	hmotnost max. 700 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	ložná plocha min. 1,9 x 3,8 m
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	ložná výška min. 0,4 m
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	kompatibilita s nástavbou nosiče kontejnerů
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Požadovaný kontejner valníkový:

	hmotnost max. 800 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	ložná plocha min. 2,1 x 3,8 m
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	ložná výška min. 0,5 m
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	kompatibilita s nástavbou nosiče kontejnerů
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)



	Výrobce
	[bookmark: Text2]     

	Typ/Model
	     


Účastník doplní ke všem zařízením, které jsou předmětem této části veřejné zakázky.

Cenová kalkulace
	Požadované zařízení – položka
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Celková cena v Kč bez DPH

	Nákladní vůz 
	     
	     

	Hydraulická ruka
	     
	     

	Nosič kontejnerů
	     
	     

	Kontejner vanový (2 ks)
	     
	     

	Kontejner valníkový (1 ks)
	     
	     

	Cena celkem v Kč bez DPH
	     



Vyhotovil: Jméno, funkce
 

PRO ČÁST 3[footnoteRef:4]: [4:  Účastník předloží tu část technické specifikace č. 1 – 3 podle toho, do jaké části č. 1 – 3 nabídku podává.] 

Popis přístroje a jeho využití
Užitkový vůz.

Technické podmínky
	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem

	užitkový vůz kategorie N1, jehož nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Max. nosnost min. 1000 kg
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	objem motoru min. 1900 ccm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	výkon motoru min. 110 kW
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	počet sedadel 3
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	emisní norma EURO 6 a vyšší
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	klimatizace
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	alarm
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	centrální zamykání
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	tažné zařízení napevno namontované
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	střešní nosič a zadní žebřík
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	autorádio s handsfree
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	upínací oka pro zajištění nákladu
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)



	Výrobce
	     

	Typ/Model
	     



Vyhotovil: Jméno, funkce
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