Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace

	Technická specifikace vozidla: pracovní plošina - 1 ks

	……………………………………Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla

	Kupujícím požadované technické požadavky (parametry) podvozku 
	Prodávajícím nabízené parametry vozidla

	Druh vozidla 
	pracovní plošina
	ANO / NE

	Kategorie vozidla
	N1 
	ANO / NE

	Celková hmotnost vozidla s plošinou 
	max. 3500 kg
	ANO / NE

	Pro řidičské oprávnění 
	B
	ANO / NE

	Zdvihový objem motoru
	min. 1800 cm3
	konkrétní údaj

	Výkon motoru 
	min. 85 kW
	konkrétní údaj

	Emisní norma
	min. EURO 6
	konkrétní údaj

	Rozvor náprav 
	min. 3300 mm 
	konkrétní údaj

	Klimatizace
	
	ANO / NE

	Kabina
	trambusový typ kabiny
	ANO / NE

	Kola
	dvoumontáž na zadní nápravě
	ANO / NE

	Záruka výrobce – podvozek
	min. 24 měsíců
	konkrétní údaj

	
	
	

	Kupujícím požadované technické požadavky (parametry) nástavby

	Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla

	Dodávka nového vozidla s novou pracovní plošinou 
	ANO / NE

	Provedení – kloubovo teleskopická ramena
	ANO / NE

	Minimálně dvě ramena musí být teleskopická
	ANO / NE

	Pracovní výška minimálně 24 m
	konkrétní údaj

	Stranový dosah minimálně 12 m
	konkrétní údaj

	Dosah ramene pod úroveň podvozku minimálně 3 m
	konkrétní údaj

	Vodorovný výsuv horního ramene (přemostění) ve výšce minimálně 11 m
	konkrétní údaj

	Otoč minimálně 720 o
	konkrétní údaj

	Zásuvka v koši 230 V
	ANO / NE

	Natáčení koše 90o/90o
	ANO / NE

	Nosnost koše minimálně 220 kg
	konkrétní údaj

	Rozměr koše minimálně 1400 x 700 x 1100 mm
	konkrétní údaj

	Pracovní koš minimálně pro 2 osoby
	ANO / NE

	Celková výška s nástavbou maximálně 2300 mm
	konkrétní údaj

	Uchycení koše za přední stranu koše, uchycení nesmí zasahovat pod úroveň podlahy koše
	ANO / NE

	Koš musí být vybaven dvěma vstupními místy 
	ANO / NE

	Vedení tlakové vody do koše 
	ANO / NE

	Alternativní pohon na 230 V
	ANO / NE

	Umístění všech hadic a kabelů musí být uvnitř ramen, podél ramen nesmí být vedeny žádné hadice ani kabely
	ANO / NE

	Systém opěr H + H – variabilně nastavitelné s možností práce s opěrami v obryse vozidla
	ANO / NE

	Bočnice ložné plochy o výšce minimálně 10 cm
	ANO / NE

	2 x box z nerezové oceli o minimálních rozměrech 800 x 500 x 500 mm
	ANO / NE

	Vyšší zdvih opěr k možnosti ustavení plošiny ve svahu – zadavatel požaduje výsuv místních tyčí opěr o délce minimálně 750 mm
	ANO / NE

	Automatická nivelace opěr stisknutím jednoho tlačítka ze základny i z koše
	ANO / NE

	Automatické skládání ramen do transportní polohy stisknutím jednoho tlačítka ze základny a i z koše
	ANO / NE

	Spodní ovládání musí být dálkové kabelové, délka kabelu min. 5 m s možností navinutí kabelu pod ložnou plochu
	ANO / NE

	Ovládací pult v koši vybaven multifunkčním displejem s podsvícením a diagnostikou závad
	ANO / NE

	Hák na zdvihání materiálu s vlastní certifikací a nosností minimálně 250 kg
	ANO / NE

	Signalizace vysunutých opěr v kabině
	ANO / NE

	Dálková diagnostika závad, prostřednictvím SIM karty
	ANO / NE

	Počítadlo motohodin
	ANO / NE

	Nouzová ruční pumpa
	ANO / NE

	Výstražné osvětlení na kabině – 2 x maják
	ANO / NE

	LED výstražná alej v zadní části vozidla – programovatelná
	ANO / NE

	Návod k obsluze a dokumentace v češtině nutná pro provoz v ČR
	ANO / NE


Servis: Autorizovaný servis nástavby i podvozku musí mít vlastní servisní centrum ve vzdálenosti max. 150 km od sídla zadavatele.

Ostatní požadavky:
Součástí dodávky musí být zaškolení obsluhy a revize pracovní plošiny. 

Součástí nabídky musí být fotodokumentace konkrétního nabízeného typu zboží (plošina s dvěma teleskopickými rameny) daným uchazečem tzn. fotodokumentace nabízené kombinace podvozku a daného typu nástavby. 
Dodavatel si může vyžádat předvedení nabízeného předmětného typu pracovní plošiny a podvozku před podpisem kupní smlouvy. 

Termín dodání do 9 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

Cenová kalkulace

	Nabídková cena
	ks
	Cena v Kč bez DPH za 1 ks
	Cena v Kč včetně DPH

	automobil N1 – pracovní plošina
	1
	
	


Já, níže podepsaný zástupce dodavatele, tímto čestně prohlašuji, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému vozidlu.

V ………………………… dne: …………………………….



………………………………………………………

jméno a příjmení

podpis oprávněné osoby dodavatele
