**PŘÍLOHA Č.1 - TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDLA**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie vozidla | N1 |
| Homologace EC certifikace | COC list |
| Certifikát výrobce | Certifikace dle normy ISO 9001 + ISO 14001 |
| AVAS systém | ano |
| Výkon motoru kW | Min. 10 |
| Kapacita baterií kWh | Min. 12 |
| Typ baterie | Lithiová technologie |
| Napětí baterie V | Min. 48 |
| Dojezd dle normy WLTP km | min. 120 |
| Maximální rychlost km/h | Min. 45 |
| Rekuperace | ano |
| Nabíječka | Integrovaná ve vozidle |
| Kabina | Uzavřená, bezpečnostní, prosklená |
| Vyhřívání čelního skla | ano |
| Nezávislé topení | ano |
| Sklápěcí korba | Hydraulicky sklopná, ovládaná z kabiny |
| Klecová nástavba | ano |
| Délka korby mm | Min. 2 100 |
| Šířka korby mm | Min. 1 200 |
| Délka vozidla mm | Max. 3 800 |
| Šířka vozidla mm (bez zp. Zrcátek) | Max. 1 400 |
| Nosnost vozidla kg | Min. 900 |
| Nejvyšší povolená hmotnost kg | Max. 2 200 |
| Nakládací výška korby mm | Max. 800 |
| Pneu | Min. R13 |
| Tažné zařízení kg | Min. 1 300 |
| Posilovač řízení | ano |
| Záruka na baterie | Min. 36 měsíců |
| Záruka na vozidlo | Min. 24 měsíců |