

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1
V části 7 zadávací dokumentace Kvalifikační předpoklady (str. 8) je požadováno: „Doklady prokazující splnění  kvalifikačních předpokladů  je povinen dodavatel předložit v podobě originálů nebo úředně ověřených kopií“.
V § 57 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je však uvedeno:  
§ 57 Pravost a stáří dokladů
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle§ 82, povinen je předložit.
Dotaz: Akceptuje zadavatel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předložení prostých kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace (kromě čestných prohlášení, která budou do nabídky předložena v originálech)?
Odpověď:
Požadavek zadavatele uvedený v části 7 zadávací dokumentace (str. 8) na předložení dokladů v podobě originálů nebo úředně ověřených kopií směřuje k pozdější fázi zadávacího řízení, kdy bude muset tuto povinnost splnit vybraný dodavatel dříve, než s ním bude uzavřena příslušná smlouva o dílo. V rámci jednotlivých nabídek tak bude zadavatelem v tomto směru plně respektován text zákona a ke splnění kvalifikačních předpokladů postačí pouze kopie požadovaných dokladů.

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2
V části 7 zadávací dokumentace Kvalifikační předpoklady (str. 10) je pro splnění technických kvalifikačních předpokladů požadováno doložení realizace nejméně třech zakázek obdobného charakteru o hodnotě každé z nich minimálně 8.000.000,- Kč bez DPH  provedených  dodavatelem v posledních třech letech, přičemž za zakázku obdobného charakteru jsou považovány zakázky spjaté s realizací komplexních rekonstrukcí ulic (tj. především rekonstrukce komunikací a dotčených inženýrských sítí).
Ve vzoru Čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 zadávací dokumentace) jsou však požadováno doložení realizace těchto zakázek o hodnotě každé z nich minimálně 10.000.000,- Kč bez DPH.
Dotaz: V jaké minimální hodnotě požaduje zadavatel doložení těchto referenčních zakázek?
Odpověď:
Požadovaná minimální hodnota každé z referenčních zakázek je stanovena ve výši 8.000.000 Kč bez DPH tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a v oznámení o zadání veřejné zakázky. Tato hodnota by měla být uvedena i ve vzorovém formuláři čestného prohlášení, který je přílohou zadávací dokumentace.
	
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3
Dotaz: Ve výkazu výměr zakázky Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku v Průhonicích je u ulice V Jezírku v oddíle zemní práce položka Vodorovné přemístění výkopku měrná jednotka v m3 a v související položce poplatek za uložení je měrná jednotka v tunách. Obě tyto položky mají stejné množství. Žádám tímto zadavatele o vyjádření,  zda je uvedená měrná jednotka nebo množství správné.
Odpověď:
Dle informací od projektanta byla výměra pro položku skládkovné výkopku kalkulována v měrné jednotce m3. Tudíž tuny v rámci výkazu výměr mají být skutečně m3.


DODATEČNÁ INFORMACE č. 4
Dotaz: Ve výkazu výměr zakázky Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku v Průhonicích je v rekapitulacích stavebních objektů uvedena položka Zařízení staveniště. Žádám tímto zadavatele o vyjádření, zda musí být v hodnotě 2% z ceny za práce nebo může být podle skutečných nákladů.
Odpověď:
U položky Zařízení staveniště jsou možné obě varianty, vhodnější však bude varianta dle skutečných nákladů.


DODATEČNÁ INFORMACE č. 5
[bookmark: _GoBack]Dotaz: Ve výkazu výměr zakázky Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná, Tovární a V Jezírku v Průhonicích je v rekapitulaci použita položka „Výkonová fáze 9 - Profesní výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)“. Žádám tímto zadavatele o upřesnění toho co má tato položka obsahovat.
Odpověď:
Výkonová fáze 9 v rámci výkazu výměr obsahuje dokumentaci skutečného provedení dle stavebního zákona.
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